安阳市固体废弃处置中心
500吨渗沥液处理设备运维服务项目

[bookmark: _GoBack]我单位对安阳市塘沟垃圾综合处理场500吨渗滤液处理日常收集、处理等处理设施，拟经政府采购：由有资质的单位进行维护、运行，服务周期为三年（采暖期间场内停止运行），工程预算总价约：2340万元。
一、300吨渗滤液处理设备
1、设计总规模为300吨/日；主要工艺：采用USAB+MBR系统（两级A/O+UF）+NF+RO工艺、污泥和浓缩液采用回喷；处理后出水水质要求达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2规定的排放标准。
2、 预算价约: 服务期限：三年，预算单价约100元/吨，日处理进水300吨，出水率达0.6%——0.65%，费用已出水量计算，预计年处理4.68万吨，共处理14.04万吨，总费用预计1404万元。
二、200吨渗滤液处理设备
1、设计处理规模为200吨/日，主要工艺为：采用混凝反应沉淀+生化处理+MBR膜+反渗透装置，处理后出水水质要求达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2规定的排放标准；
2、预算价：服务期限：三年（2022年11月1日起至2024年12月1日），预算单价约100元/吨，日处理进水200吨，出水率达0.6%——0.65%，费用已出水量计算，预计年处理3.12万吨，共处理9.36万吨，总费用预计936万元。
三、服务要求：
1、 投标报价为达到采购需求下的服务总包价，包括人工费、设备费、材料费、交通费、技术服务费、电费、水费、膜管更换费、在线监测设备安装费及服务费、上级部门评审验收费、相关税款等与招标项目相关的、必须的款项、费用及以上未列明但实际运行期间所产生的一切费用。
四、付款方式：财政资金到位后，按照甲方财务制度，分批验收，分批据实结算

