[bookmark: _Toc32216][bookmark: _GoBack]采购需求

[bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc20885]一、采购内容
[bookmark: _Toc17008][bookmark: _Toc3379][bookmark: _Toc25735]（一）采购目的
依据《震防基础数据库建设技术指南》和GB/T 36072-2018《活动断层探测》等相关标准，按主要地级行政区建设1套市县级数据与业务应用服务终端系统，实现17个省辖市全覆盖建设，实现市县和省级的数据和业务互联互通，实现地震灾害防御基础数据的在线、离线与常态采集更新的多源数据分发和汇交能力，全面提升基层地震灾害防御服务能力。建立承灾体等基础数据库，形成基于国产或开源GIS的数据应用系统。
[bookmark: _Toc26048][bookmark: _Toc8583][bookmark: _Toc21386]（二）采购工作量
根据震防基础数据库建设技术指南和GB/T 36072-2018《活动断层探测》等相关标准，计划采购市县级数据与业务应用服务软件平台开发服务，软件平台实现17个地市全覆盖，满足市县信息化平台建设需求。
[bookmark: _Toc17085][bookmark: _Toc7578][bookmark: _Toc31732]（三）工期要求
从合同生效到项目最终验收预计120天（包含试运行60天）。
[bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc5849][bookmark: _Toc18032]二、采购需求
[bookmark: _Toc31669][bookmark: _Toc4592][bookmark: _Toc13934]（一）系统建设要求
市县级数据应用终端系统建设要求包括基础架构要求、系统适配要求、数据库建设要求、应用服务平台要求4个方面。
1.基础架构要求
为满足河南省地震灾害风险防治的业务需求，并充分考虑国家防震减灾业务相关系统的现状，平台采用数据库集成、展示、可视化分析等技术手段，依据业务主导、整体规划的指导思想进行系统设计。根据主要地级行政区的布局，将建立一套市县级数据与业务应用服务终端系统，确保覆盖全省17个省辖市，从而全面提升基层地震灾害防御服务能力。此外，平台将重点构建承灾体等基础数据库，利用国产或开源GIS技术构建数据应用系统，并配备数据存储与应用服务器硬件平台等基础设施。依据震防基础数据库建设技术指南和GB/T36072-2018《活动断层探测》等相关标准，与省级平台全面对接，进行具有河南省震防业务需求的模块开发，构建市县级底层数据库和地震灾害防御业务服务平台，完善省、市县震灾风险防范资源利用平台和数据共享机制，以满足新形势下地震灾害风险防治工作的需求。经过层次化观点的描述，河南省市县级地震灾害风险防治业务平台的总体架构如图所示。在此架构中，整个系统自底向上划分为五个层面，依次为基础设置层、数据资源层、服务支撑层、业务应用层和用户层。同时，在项目建设的推进过程中，严格按照相关的标准规范与管理制度开展开发工作，依据安全与运维保障体系进行维护，确保系统的安全与稳定运行。
[image: ]
图1 市县级数据与业务应用服务平台总体架构
基础设施层：是整个平台的支撑体系，基础设施层在省地震局部署，业务平台部署于市县基础软硬件平台，数据中心可部署于省地震局机房。数据资源层：建立河南省地震灾害风险数据库，主要包括基础地理信息矢量数据库、栅格影像数据库、元数据库、地质数据库、地震数据库、现场实测数据库、成果数据库、业务数据库、后台任务数据库和承灾体等基础数据库。通过数据管理模块与多部门、多层级跨平台实现数据交换与共享，达成数据统一管理与共享分发。服务支撑层：在基础设施、数据、应用支撑等层级，为数据采集、质检核查、评估区划、风险制图等业务，以及数据库管理、GIS平台管理、集成管理等提供相应的通用服务。业务应用层：整个平台架构中的核心部分，构建河南省地震灾害风险防治有关模块、数据管理系统和可视化平台。业务平台的用户涉及参与地震灾害风险防治工作的省级及市县级两个行政管理层级，包括管理人员、专业技术人员、质检人员等。标准规范与管理制度：是保障平台顺利建设、规范化运行及后续推广的基础。平台建设参考国家相关标准、地震行业标准，在平台建设过程中严格参照相关标准规范与管理制度，管理和指导整个平台运行。安全与运维保障体系：是平台建设的软环境部分，将在各个层面为平台提供机密性、完整性、可靠性、可用性、可鉴别性等安全服务。
系统架构模式采用SOA架构，处于核心地位的是服务（包括数据服务、地图服务、系统服务三大类），应用层通过服务消费获得功能支撑，服务则依托资源层（业务数据库或空间数据库）实现服务支持。如需要对接其他系统，通过服务可提供对外支撑，对内则可以通过扩展服务的方式实现。系统结构应满足：集成多种形式的资源；构建整体的控制管理体系；方便进行应用系统扩展；满足多种终端模式的应用。
2.系统适配要求
系统平台要适配国产操作系统：系统开发确保能够适配国产化操作系统，例如银河麒麟云原生操作系统V10等，满足国产化要求。地图底图可使用天地图国家地理信息公共服务平台提供的底图服务。
3.数据库建设要求
基于国产或开源GIS的数据应用系统搭建承灾体基础数据库；市县级数据库建设要注重市县级地震灾害防御基础数据库的数据集成与向上汇交，同时接收省级数据等分发方面。
（1）市县承灾体数据库
按震防基础数据库建设技术指南标准，搭建市县承灾体数据库，为后续数据入库做好准备。
（2）市县业务数据库
参照《地震灾害防御基础业务数据库建设技术指南》等相关数据标准规范中对地震灾害防御基础业务数据分级的要求进行数据库结构划分。数据集名称及编码、数据字典参照指南的技术要求。
一级业务数据名称为探查、区划、评估。根据工作内容将一级业务数据划分为若干二级业务数据。三级业务数据则对应到具体业务工作产出的数据。
探查业务包含的二级业务数据为：a）区域地震构造调查；b)城市活动断层探测；c）大震震源探查；d）活动断层精细探测；e）地震地质灾害调查；f）场地条件调查；g）应急防御能力调查；h）承灾体调查。相关数据库的属性设计严格按《地震灾害防御基础业务数据库建设技术指南》V1.0版要求的数据字典建设。
区划和评估业务的栏目设置参照《地震灾害防御基础业务数据库建设技术指南》的要求，按照河南省实际业务需求建设；由于数据字典《地震灾害防御基础业务数据库建设技术指南》V1.0 版本暂不包含区划和评估业务数据集（表）名称和相应的数据字典，区划和评估业务的数据集内容、名称及编码、数据字典暂不做具体要求。
总体结构如图2、3所示。
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图2 市县级数据库结构
[image: ]
图3 系统数据库结构
（3）数据库功能需求
——数据库工具：市县级地震灾害防御基础数据库应基于开源GIS平台开发市县震防数据入库、质检、集成可视化等相关功能模块。
——数据库安全：建立数据用户权限、用户管理、密码管理数据保护等相关措施。
——数据库接口：考虑权限级别的差异，实现市县级数据库与省级数据库的访问和关联。
——数据共享与应用：构建市县级地震灾害防御基础数据库，同时要能实现临时库的汇总以及与省级数据库平台的数据交换和传输；同时，要注意数据在传输过程中的标准化以及数据传输的安全性。
4、应用服务平台要求
市县级数据与业务应用服务系统应部署于地市硬件支撑平台，包含探查、区划、评估、数据库管理和可视化应用平台；按照地市的实际业务需求，在满足《地震灾害防御基础业务数据库建设技术指南》等相关标准规范的前提下，可适当分别对各地市的应用服务平台做出调整。
（1）探查业务模块
以市县辖区范围的基础地图（基础地理、地质或天地图）数据为底图，展示本地区城市活断层探测，地震灾害调查，承灾体等有关数据。针对探查业务基础数据开发功能模块，实现探查业务数据的上传和提交、数据自动化和半自动化的检测，实现工作任务的分发、进度控制、数据汇交与集成管理与可视化。
（2）区划业务模块
构建风险区划模块，包括地震危险性区划、地震动参数区划、活动断层避让区划、地震灾害风险区划等模块。综合地震、地质、地球物理，以及城市活断层探测、安评、区评、风险普查等项目成果应用，建立区域地震知识库，实现对关注区域不同活动时代的地震活动断层分布图与实际材料图的查询检索、展示与输出、统计分析等功能，为市县建设工程抗震设防提供技术支撑，主要包含地震动参数区划图查询、地震危险性图查询等方面，实现查询成果报告图件输出等功能。
（3）评估业务模块
风险评估模块功能应涵盖地震灾害风险综合评估和地震灾害损失预评估等。
——地震灾害风险综合评估：实现地震灾害风险清单的综合检索、统计与展示；通过制图模板定制实现对不同概率水平、不同空间范围的概率地震灾害风险图的展示与输出。
——地震灾害损失预评估：提供天地图为底图的地图页面，实现市县级地形地貌、人口经济等基础信息的统计分析与可视化展布；根据设定可能发生的地震震级，考虑活动断裂、历史地震、人口密度等，进行设定地震的灾害损失评估功能，实现标准化的数据管理，实现评估与综合制图等。
（4）数据库管理模块
针对市县基础业务数据库进行分级分类管理，对各类数据进行有效管控，包括数据标准管理、数据资产管理、元数据管理和数据质量管理等，实现基础地理信息矢量数据库、栅格影像数据库、元数据库、地质数据库、地震数据库、现场实测数据库、成果数据库、业务数据库、后台任务数据库进行统一的前端展示和数据管理。
（5）可视化应用服务
对市县级数据与业务应用服务平台建立统一的可视化应用管理模块，在省级层面实现统一的用户管理和系统管理，包括不同市县用户的登录、注册、角色权限分配与管理；省级管理部门对市县级业务部门任务分发；对系统的界面定制、参数配置、策略管理、接口管理、日志管理。
（2） 交付要求
1.项目承建方在项目建设完成后应提供项目交付软件产品内容详单（包括但不限于软件需求规格说明书、软件详细设计文档、软件源代码、软件安装程序、数据库详细设计文档、恶意代码检测报告、试运行报告、验收报告、软件安装部署手册、软件管理员运维操作手册以及第三方出具的软件测试报告等）。
注：出具软件测试报告的第三方要求具有中国国家认证认可监督管理委员会检验检测机构资质认定证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书或检验机构认可证书（CNAS），并具备承担软件相关检测服务能力的公司。
2.本项目交付系统的软件应满足相关国家标准，无国标的应满足行业标准及建设方要求的技术规范、保修条件及承建方对建设方的各项承诺。
[bookmark: _Toc30852]（三）培训和运维要求
1.系统建成后提供专业的技术培训，采用集中培训为主，远程培训相结合的方式，培训包括管理员培训、普通人员基础应用培训。
2.提供3年免费运维服务；免费维护包括系统维护、故障检测和解决因影响系统正常运行的问题，保证开发的软件正常运行。
1）承建方须自项目最终验收之日起，免费提供3年运维服务。
2）保修服务方式为远程和现场，现场服务指中标单位上门保修，即由中标单位派人员到采购单位使用现场维护。由此产生的一切费用均由中标单位承担。
3）自项目投入正式运行和在免费服务期内，系统出现故障时，乙方实现7*24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后1小时内作出故障原因报告，4小时内提出有效措施加以解决。若需要现场服务，乙方应在24小时内派出专业维护人员去现场进行技术支持。
4）中标单位必须提出保修期内的维护内容和范围（产品、技术、模块）。
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