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1、 采购清单

	序号
	标的名称
	单位
	数量

	1
	构造探察设备信息管理系统
	套
	1




二、配置清单
	序号
	标的名称
	配置清单

	1
	构造探察设备信息管理系统
	1.信息管理系统（PC端）1套；
2.移动客户端1套。
3.RFID射频系统1套，RFID标签打印机1台；超高频RFID手持终端4台；RFID抗金属标签10000张；工作站2台。




三、技术参数及要求
	序号
	名称
	技术参数及要求

	
1
	


构造探察设备信息管理系统

	1.RFID射频系统要求
1.1 RFID标签打印机
分辨率优于或等于300dpi；RFID功能：集成UHF读写器/编码器；内存优于或等于8MB FLASH ROM,16MB SDRAM。
1.2 超高频RFID手持终端
操作系统：包括且不限于Android 11；处理器优于或等于8核2.0GHz；内存优于或等于4G RAM+64G ROM；屏幕分辨率优于或等于720*1440；识别距离优于或等于0~5米；群读速度≥1000张/5秒。
1.3 RFID抗金属标签
频率范围：860MHz~960MHz；读写灵敏度优于或等于3~4米；EPC容量：240bit以上。
2. 软件功能要求
2.1 设备信息管理要求
1）根据用户提供的设备信息进行批量导入，设备基本信息包括但不限于：设备唯一性标识、设备名称、设备型号、设备原值、设备服务项目、设备贮存位置、设备状态等。
2）设备类型：可根据不同的用户单位及不同的设备类型，创建设备分类，实现设备分类管理设备类型，支持灵活创建多级树状结构设备类型目录，实现设备的分类管理。
3）标签打印：系统提供电子标签码（RFID）单个或批量生成和打印功能，并充许重复打印。设备采集时，通过手持终端（PDA）要能够阅读感应电子标签信息，将数据实时传输至管理系统，实现数据的互联互通。
2.2 设备台账管理要求
系统具备设备台账管理功能模块，支持以列表形式展现已有设备台账，查看具体的设备信息，支持台账快速查找和导出，导出格式包含且不限于excel。
1）设备台账列表页中的快速查找要支持“模糊查询、精确查询、自定义条件查询”等多种灵活的搜索方式。
2）设备台账的详情页中要支持“一机一档”，即在一个设备台账详情页中可以查看设备基本信息、设备借用/归还履历、设备维修/保养履历等所有此设备相关的信息。
2.3 项目管理要求
1）项目管理实现对设备出借所涉项目信息进行规范化管理。
2）支持项目基本信息登记，包含但不限于项目名称、项目状态、项目地点、项目起止日期、项目单位、项目概况等基本信息，以及出借设备总数、未还设备总数、已还设备总数、未还设备列表、已还设备列表等设备借用数据。
2.4 设备出借管理要求
设备出借应先进行设备信息采集，利用RFID手持终端（PDA）将读取的数据实时传输至信息管理系统。
1）系统具有人工批量导入设备信息功能。
2）实现单批或多批次设备的出库登记，生成出借单据。
3）系统应具备设备出借流程审批功能。
4）支持按“状态”查询可借的设备列表，对于已经处于借出未归还不能被再次借用。
2.5 设备归还管理要求
设备归还应先进行设备信息采集，利用RFID手持终端（PDA）将读取的数据实时传输至信息管理系统。
1）系统具有人工批量导入设备信息功能。
2）支持归还设备信息与原出借信息自动比对，不一致时应有预警提示。
3）实现单批或多批次设备的入库登记，生成归还单据。
4）系统应具备设备归还流程审批功能。
5）支持查看超期未归还设备列表，对于超期未归还的设备能自动给借用人和设备管理员发出提醒。
2.6 设备丢失、故障及维修管理要求
系统具备设备丢失、故障及维修管理功能，可进行设备丢失、故障登记，记录丢失信息、故障信息和维修信息，生成表单，且支持故障设备信息批量导入/出。
1）支持移动端报故障，即通过手机app提报故障信息。
2）故障信息支持多种故障描述方式，包括：文字、照片、文件等。
2.7 设备待报废管理要求
对于无维修价值或不再使用的设备进行待报废管理，支持审批功能，并将审批通过的设备状态自动归类到为待报废设备。
2.8 车辆管理要求
系统系统具备车辆管理功能模块。支持车辆信息的登记，可实现车辆的借用、维修、保养等信息管理。
1）系统应具备车辆管理流程审批功能。
2）车辆保养支持预先制定保养计划，由系统按照计划自动生成保养任务，最后再分派至保养人员执行。即将到期的保养任务要支持提醒功能。
3）支持查询超期未保养的车辆列表。
2.9 统计分析要求
通过报表平台定制生成的不同维度不同形式的统计图表经保存后自动归档至统计分析模块，以备管理人员随时使用，包括但不限于：
1）设备统计：支持按“设备类型、用户单位、设备状态”等不同维度统计设备的“数量、价值”，设备使用频次，设备新购和报废统计等。
2）借用/归还统计：支持按“设备类型、用户单位、借用人、时间范围”等不同维度统计设备的借用/归还情况的日报/月报/季报/年报等。
3）维修统计：支持按“设备类型、用户单位、时间范围”等不同维度统计设备的故障数量、故障类型、维修率、维修时长等。
4）车辆统计：支持按“车辆类型、时间范围”等不同维度统计车辆的借用/归还情况、维修情况、保养情况等。
上述统计分析要求同时支持报表和图表（柱状图、饼状图、折线图等多种类型），并支持在线打印或导出到本地客户端。
2.10 门户网站要求
门户网站主要展示设备种类、名称、数量等统计信息，可通过单位网站超链接进入门户，也可在主流搜索引擎上检索到门户网页，要能够实现免登录访问。门户网页要求PC端和移动端访问时能够自适应展示；提供人机交互，如在线客服等功能。
3 软件应用支撑要求
3.1 系统架构：基于B/S技术架构，适配常用浏览器包括但不限于Edge、Firefox、Chrome、Safari、奇安信、360等。
3.2 环境要求：支持符合中国信息安全测评中心《安全可靠测评公告》（2023年第1号）的中央处理器（CPU）、操作系统和集中式数据库。支持 Windows、 Linux 等主流服务器操作系统。系统支持虚拟化部署方式。
3.3 服务性能：服务平均响应时间<3秒，支持并发数>100，服务页面加载速度<2秒。系统需365×24模式进行运作，故障恢复时间≤30分钟。
3.4 安全要求：多层级安全技术保障，支持数据库敏感数据的安全管理方式、支持数据传输安全及WEB服务消息安全等；提供多种安全验证机制，如验证码验证、二维码扫码验证及指纹识别验证等，验证机制可以选择一项，也可以多项组合实现。系统具有数据库备份功能。安全等级满足网络安全二级保护要求。 
3.5 系统支持多级应用单位的集团化管理模式，上级应用单位可以监控下级应用单位的设备运维状况，各应用单位的业务处理和数据信息独立管理。
3.6 系统监控功能：包括系统负载、内存占用、缓存空间占用、任务执行、用户数量、数据容量等数据实时在线查看与预警。
3.7流程平台要求
1）工作流程须可灵活配置。应提供图形化的工作流程管理工具。
2）支持各种模式的流程控制，包含且不限于顺序流程的流转、分支、并发、循环、子流程等；支持退回、转办、加签、知会、归档、委托等常用操作功能；支持多种审批模式包含且不限于单人单审，多人单审，多人并审，多人串审等；支持多种操作角色配置定义，包含且不限于组织关系定义、岗位角色定义、用户定义等。
3）流程节点的处理人可以从表单中进行获取，流程在流转过程中也可以对表单的数据进行修改。表单可以定义哪些流程环节可以编辑特定区域的字段。针对同一个节点可设置PC端和移动端的表单模板。
4）应具有权限控制机制，包括每个字段每一个操作的读写权限和流程流转到特定节点的用户查看权限，审批意见的查看权限也可进行灵活设置；用户可以查看自己发起、参与、待办、已完成的流程，包括审批状态，流程内容、审批步骤、流程图等信息；工作流处理须可追溯，有版本控制；支持自动生成流程分析表，包括且不限于总耗时分析，最大耗时分析等各种分析表；支持移动办公、在手机端发起流程、审批流程，并将待办流程提醒的消息推送至手机端。
3.8 报表平台要求
1）支持利用在线报表设计器灵活定制不同维度不同形式的统计图表，实现报表查询、数据过滤、联动和钻取分析。
2）可视化配置管理权限、人员权限、报表权限和数据权限，粒度精细到单元格级。
3）支持开发各种传统格子式复杂报表，查询和填报报表。
4）支持设计可视化程度较高的驾驶舱（dashboard）、大屏和移动端报表，可自主开发驾驶舱，发布到数据大屏上进行展示。
3.9 门户平台要求
系统门户需进行用户登陆，系统管理员可为不同的组织、角色、人员定义不同的门户样式，主要功能如下：
1）自定义门户主题：门户平台为用户提供丰富的门户主题，可直接引用。同时也提供自定义主题功能，用户可以自己设计新的门户主题。
2）个性化门户布局：门户平台为用户提供了一栏、两栏、三栏等多种布局模板，可直接引用。同时也支持自定义门户布局，用户可以自己设计新的门户布局方案。
3）可视化门户配置：用户可直接对门户栏目的标题、内容等样式进行可视化配置，配置好的门户栏目的标题、内容，所见即所得。
4）门户多级权限体系：门户的权限设置包括门户权限、菜单权限、栏目权限、内容权限，这些权限可灵活组合。同时门户的后台维护可以实现分权，实现上下级单位分别维护各自的门户。
3.10 运维平台要求
1）机构管理：通过机构管理在系统中实现对集团化组织结构的管理与维护。
2）权限管理：通过权限管理设置系统、各功能模块、各信息栏目的访问权限。
3）角色管理：通过角色管理功能设置，将权限分配给角色，之后指定用户的角色，实现用户与权限的逻辑分离。
4）表单管理：可由各级管理员灵活管理、修改、制作表单，可统一设置表单模板进行下发使用。
5）流程管理：可由各级管理员灵活配置、修改各流程环节，配置流程适配条件等。
6）日志管理：日志监控管理功能要求提供完善的资源控制、过程实例的管理、状态管理、审核管理、访问管理等服务。支持操作日志的查询、批量导出和备份功能。
7）数据迁移：供应商须将原有设备管理系统的数据迁移到本系统。同时系统须提供标准的对外接口，能够通过配置接口将异构系统（包括其他厂商系统）数据迁移至本系统。
4 移动端要求
4.1 系统PC端所有功能适用于移动端，根据用户需要灵活设置所需功能模块，如实现设备出借、设备归还、故障登记、故障维修、报废管理等移动端全流程化管理以及报表的查看功能。
4.2 支持移动化应用的灵活扩展，系统支持WAP访问，具有Android及鸿蒙主流的移动APP，并支持与钉钉移动端集成，实现统一移动端入口、统一移动平台，使得相关人员能及时接收消息和快速处理待办工作。




四、售后服务及培训要求
	序号
	标的名称
	售后服务和培训要求

	1
	构造探察设备信息管理系统
	售后服务：
1.售后服务期内负责但不限于：系统的运行维护保障、调整优化、问题修复、故障与应急处理、安全保障、与新建应用系统对接集成、用户持续培训、版本升级等。售后服务期满后，视双方合同执行情况，根据采购方需要可另签运行维护服务合同。
2.售后服务期内，对软件故障提供7*24服务，半小时内响应，1小时内提供补救方案，2小时内恢复。
3.售后服务期内，每天（包括周六周日节假日），在响应时间内，采购方可随时通过电话或其他即时通讯工具就有关技术问题，向供应商技术人员寻求服务；采购方电话享有高度的优先级，供应商将优先处理采购方电话求助，直至得到令采购方满意的结果。
4.供应商提供培训所需的教材及教学设备，派出富有教学经验和实践经验的工程师授课，承担相关费用。
5.在采购人单位免费提供集中培训，培训规模不少于30人，时间不少于5天。
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