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第一部分 招标公告
唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目-公开招标公告
	中小微企业融资申请

	项目概况
唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目招标项目的潜在投标人应在唐河县公共资源交易中心网站（http://www.thggzy.cn）获取招标文件，并于2024年07月31日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

	一、项目基本情况

	1、项目编号：唐财采购公开-2024-26

	2、项目名称：唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目

	3、采购方式：公开招标

	4、预算金额：2,521,551.00元

	最高限价：2521551元

		序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	唐财采购公开-2024-26-1
	唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目一标段
	1445497
	1445497
	是
	1445497 ，其中小微企业采购金额：1445497

	2
	唐财采购公开-2024-26-2
	唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目二标段
	1076054
	1076054
	是
	1076054 ，其中小微企业采购金额：1076054




	5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
	

	（1）项目实施地点：唐河县境内；
（2）资金来源：财政资金，已落实；
（3）采购内容：一标段：老年体育公园器材采购，二标段：智慧健身公园器材采购
（4）标段划分：本项目划分2个标段，一标段：老年体育公园器材采购，二标段：智慧健身公园器材采购
（5）供货期：合同签订后 60 日内交货完毕
（6）质保期：二十四个月；
（7）质量要求：合格，符合国家相关质量标准
	

	6、合同履行期限：合同签订后60日内交货完毕
	

	7、本项目是否接受联合体投标：否
	

	8、是否接受进口产品：否
	

	9、是否专门面向中小企业：是
	

	二、申请人资格要求：
	

	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
	

	2、落实政府采购政策满足的资格要求：
	

	本项目执行扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展的政策
	

	3、本项目的特定资格要求
	

	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目执行扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求
（1）供应商具有独立法人资格且持有有效的营业执照(或统一社会信用代码营业执照）；
（2）供应商依法缴纳税收（提供2023年1月1日以来任意三个月完税证明或缴税凭证）和社会保障资金（提供2023年1月1日以来任意三个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件；
（3）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商需提供近一年的财务审计报告（若成立不足一年的公司，则提供成立月份以来的企业财务报表）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供供应商书面声明；
（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录；
（6）根据《关于在政府采购活动中查询和使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、豫财购（2016）15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网，开标时提供相关网站查询截图）；
（7）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；
注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前上传企业诚信库信息（南阳市诚信库网站https://ggzyjy.nanyang.gov.cn）为准。开标现场不接受诚信库（南阳市）信息原件。诚信库（南阳市）上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或审查不合格情况的，由投标企业承担责任。
	

	三、获取招标文件
	

	1.时间：2024年07月10日 至 2024年07月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
	

	2.地点：唐河县公共资源交易中心网站（http://www.thggzy.cn）
	

	3.方式：网上下载。潜在供应商在南阳市公共资源交易中心办理CA数字证书，在南阳市交易平台诚信库进行登记注册，验证通过后可直接运用CA证书登录唐河县公共资源交易中心网站（www.thggzy.cn）诚信库会员系统进行网上下载采购文件。唐河县公共资源交易平台与南阳市公共资源交易平台诚信库系统互认共享、CA数字证书互认共享。
	

	4.售价：0元
	

	四、投标截止时间及地点
	

	1.时间：2024年07月31日09时30分（北京时间）
	

	2.地点：唐河县公共资源交易中心网站（http://www.thggzy.cn）
	

	五、开标时间及地点
	

	1.时间：2024年07月31日09时30分（北京时间）
	

	2.地点：唐河县公共资源交易中心第一开标室（本项目采用网上不见面方式开标，投标企业无需到达开标现场）
	

	六、发布公告的媒介及招标公告期限
	

	本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》和《唐河县公共资源交易中心》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。
	

	七、其他补充事宜
	

	（1）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。
（2）因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需自行准备到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流。
（3）不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30分钟内），将被退回投标文件。
（4）电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。
	

	八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
	

	1. 采购人信息
	

	名称：唐河县体育事业发展中心
	

	地址：唐河县体育广场内
	

	联系人：许先生
	

	联系方式：13569286222
	

	2.采购代理机构信息（如有）
	

	名称：唐河县唐兴工程造价咨询有限公司
	

	地址：河南省南阳市唐河县滨河街道凤山路财政局院内
	

	联系人：周先生
	

	联系方式：15083317577
	

	3.项目联系方式
	

	项目联系人：周先生
	

	联系方式：15083317577
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投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目 

	2
	采购人(招标人)
	名称：唐河县体育事业发展中心
地址：唐河县体育广场内
联系人：许先生
联系方式：13569286222

	3
	采购代理机构
	名称：唐河县唐兴工程造价咨询有限公司
地址：河南省南阳市唐河县滨河街道凤山路财政局院内
联系人：周先生
联系方式：15083317577

	4
	供货地点
	采购人指定地点

	5
	投标人的资格条件
	详见招标公告

	6
	采购内容
	详见招标公告

	7
	供货期
	合同签订后 60 日内交货完毕

	8
	质量要求
	合格，符合国家相关质量标准；

	9
	资金来源
	财政资金，已落实

	10
	是否接受联合体标
	不接受

	11
	踏勘现场
	不组织

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	分包
	中标人必须承担总包责任，必须独立完成项目，不得以任何形式转包，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。

	14
	投标承诺函
	本项目不收取投标保证金，供应商自行提供投标承诺函，供应商应对本次项目进行承诺，主要内容包括投标时不会提供虚假材料、中标后应及时与采购人签订合同、在投标有效期内不会随意撤回、撤销投标，中标通知书发出后在规定时间内与采购人签订政府采购合同等，以及如果违背此承诺，应由供应商自行承担相关后果，给采购人造成损失的，由供应商赔偿采购人相关的损失等。

	15
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	16
	构成招标文件的其他材料
	除招标文件内容外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件，均是招标文件的组成部分，请各投标单位及时关注以下网站《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《唐河县公共资源交易中心》上发布的有关本项目的信息。

	17
	招标控制价
	一标段：小写：1445497元
大写：壹佰肆拾肆万伍仟肆佰玖拾柒元整
二标段：小写：1076054元
大写：壹佰零柒万陆仟零伍拾肆元整
注：投标报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。

	18
	招标文件的发售方式及领取时间、地点
	详见招标公告

	19
	电子标投标文件递交
截止时间(同开标时间)
	详见招标公告

	20
	开标时间和地点
	详见招标公告

	21
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	22
	投标有效期
	自投标截止之日起 60 天

	23
	是否允许递交备选投标文件
	不允许

	24
	签字和盖章要求
	投标人需按招标文件的格式，在规定的地方进行法定代表人电子签名、加盖投标人电子公章

	25
	电子投标文件递交
	1、投标人应在唐河县公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nytf格式)。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。递交网址：http://www.thggzy.cn/
2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。
3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。

	26
	响应文件的份数和签署
	1、本项目实行电子招投标，供应商需编制电子响应文件，并按电子响应文件递交要求上传电子响应文件；
2、本项目采用网上不见面方式开标，投标供应商无需到达开标现场参与投标。

	27
	备份电子光盘（U盘）要求及封套上写明
	无

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会人数构成：5人；其中采购人代表1人、评审专家4人；
评标专家确定方式：开标前由招标人在监督单位监督下，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。

	29
	中标候选人评定
	若投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低者获得中标人推荐资格；投标报价也相等的，按技术得分高者获得中标人推荐资格；技术得分也相等的，按技术指标优者获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。若不同品牌的投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按技术得分高者优先，技术得分也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

	30
	是否授权评标委员会确定中标人
	否；评标委员会推荐的中标候选人数：3人；
采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同等，有如上情况之一的，采购人可以依次确定排名第二、第三的中标候选人为中标人。若排名第三的中标候选人出现上述情况之一的，则该标段按废标处理。

	31
	评标方法
	详见招标文件的评标办法。

	32
	中标公示
	代理机构接到采购人通知后，将在公告信息发布同一媒体上发布中标结果公告。

	33
	履约保证金
	无

	34
	验收方式
	1.所供货物送至指定地点并安装调试完成后，由中标供应商邀请业主对所供货物进行验收；
2.验收不合格，由中标供应商进行整改，由此所产生的费用及损失由中标供货商自行承担。
3.验收费用，由中标供应商承担。

	35
	付款方式及要求
	设备安装完成后支付80%，验收合格后支付剩余资金

	36
	开标程序
	本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址http://www.thggzy.cn/唐河县公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅”模块，供应商无需到唐河县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

	37
	投标人代表出席开标会要求
	该项目需要使用不见面开标，告知投标人无需前往现场来参与投标。而是各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。
附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址唐河县公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅”模块
因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话
不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标(30分钟内)，将被退回投标文件。

	38
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	39
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。在评标过程中，若招标文件中就同一内容，有表达不一致的情形，且潜在投标人在招标文件规定的提出异议和澄清的时间内未提出异议或其他澄清要求的，则由评标委员会按照有利于招标人的方向理解。

	40
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	41
	其他说明
	“招标人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”按照同一意思理解。

	42
	代理服务费
	代理机构与采购人商定,参照豫招协【2023】002号文规定的招标代理服务收费计算标准，中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向代理机构缴纳。

	43
	小微企业政策
	鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。


唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目

唐河县唐兴工程造价咨询有限公司1

第3部分 项目采购内容及要求
	序号
	器材名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	移动网球柱
	1)立柱采用直径不小于Φ60mm，壁厚不小于3.0mm 钢管；
2)高度可调节，适用于成人及中小学生使用；
3)采用配重箱体式结构，内置移动轮，可随时移动搬运；
4)球网采用天然纤维材料，符合GB/T 19851.13标准要求；
5)外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。
	1
	副

	2
	网球场围网系统
	1)场地尺寸：不小于长36.6米、宽18.3米。合理配置2个出入门。
2)框架：围网立柱采用不小于φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于4000mm，立柱采用独立地埋固定方式，立柱间隔不大于3ｍ，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色．立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400mmｘ400mmｘ400mm（深）。围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/㎡。
3)网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Ф4mm,采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Ф3mm，网孔50x50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。
4）产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得国家认可的第三方器材质量认证机构出具的有效期内NSCC或CGCC等认证证书及确认函。
	439.2
	㎡

	3
	网球场灯光系统
	1）灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114*3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱共8根（与篮球场共用4根），每根灯柱配备150W球场专用灯具一个（与其他场地共用灯杆配备150W球场专用灯具2个（双向））。
2）灯具：选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。
	1
	套

	4
	网球场丙烯酸运动面层
	丙烯酸厚度：4±1mm。
（1）网球场原材料符合GB 36246-2018有害物质限量要求，并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告。
（2）网球场成品符合GB 36246-2018物理性能、耐老化性能、无机填料、有害物质限量及气味要求，并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告。
（3）网球场面层冲击吸收达到20-35%、反（回）弹值≥80%、滑动阻力在60-100BPN之间、地面速率在30-40之间，提供符合GB/T 20033.2-2005标准并具有CMA资质检测机构出具的测试合格检验报告；
（4）球场面层成品经过60℃热空气老化≥800h后，拉断伸长率＞200%。热空气老化前后，冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率均符合GB/T22517.4-2017、GB/T 14833-2020、GB 36246-2018的相关要求，并提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试报告。
（5）球场面漆经过6000次的耐洗刷测试，外观均能保持底材不暴露状态，提供依据GB/T9266-2009标准测试的具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。
（6）球场面漆材料进行不低于800小时的人工气候老化测试后，材料无起泡、无剥落、无裂纹、粉化＜1级，提供具有“CMA”资质检测机构出具的GB/T22374-2018测试合格报告。
（7）球场弹性层缓冲反弹结构材料拉伸强度≧0.5MPa，拉断伸长率≧80%，且经过500h氙灯加速老化后，拉伸强度能≧0.5MPa，拉断伸长率能达到90%以上，提供依据GB36246-2018标准检测的具有“CMA”与“CNAS”资质的检测机构出具的测试报告；
（8）网球场面漆材料耐污性能强，接触95#汽油、咖啡、尿液、绿茶、石灰浆、可乐、黑色墨水、建筑涂料用灰水（与水配比1：1）、蜡笔、液体鞋油24h，浸入水中或酒精中用毛刷刷洗，清洗后，面漆表层轻微影响（污渍很容易通过温和的洗涤剂去除）或无影响，提供满足标准要求的测试报告；
	669.78
	㎡

	5
	网球场告示牌
	应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。
	2
	个

	6
	移动篮球架
	1）产品规格：篮球架伸臂长不小于1.85m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座长*宽不小2m*1m。
2）球架立柱采用不小于口150*150*3优质大圆角方管制作，圆角R30mm；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆在弯管机上一次成型，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用优质钢板冲压成型一次拼焊成型。
3）篮板规格：1800*1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。
4）篮圈采用不小于φ19实心圆钢制作，圈下须焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。
5）篮架所有紧固件均须采用热镀锌处理，保证长年不生锈。
6）产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得国家认可的第三方器材质量认证机构出具的有效期内NSCC或CGCC等认证证书及确认函。
	2
	副

	7
	篮球场围网系统
	1)场地尺寸：2套围网相互连接并分隔成2个篮球场地，总尺寸不小于长36.6米、宽38米。每个场地合理配置2个出入门。
2）其余技术参数参照“网球场围网系统”技术参数。
	450.4
	㎡

	8
	篮球场灯光系统
	1）灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114*3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱共8根（与羽毛球场共用4根），每根灯柱配备150W球场专用灯具2个（双向）。
2）灯具：选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。
	2
	套

	9
	篮球场硅PU运动面层
	硅PU厚度：8±1mm。
1）硅PU球场原材料、成品物理性能、成品有害物质限量及气味等均须符合GB36246-2018有害物质限量要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告；
2）球场面层符合GB36246-2018有害物质限量以及气味等级、物理性能、老化性能、无机填料全项检测要求，且3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和、3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和、18种多环芳烃总和、苯并[a]芘、短链氯化石蜡（C10-C13）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和、游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）、苯、苯类总和、二硫化碳未检出、TVOC＜4mg/（㎡.h）、气味等级＜3级，冲击吸收20-50%、垂直变形0.6-2.0mm、拉伸强度＞1MPa、拉断伸长率＞100%，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合要求报告
3）球场面层具有多功能运动性能，冲击吸收、垂直变形、抗滑值（干测、湿测）、拉伸强度、拉断伸长率、耐磨性、阻燃性能符合GB/T14833-2020多功能运动场地面层性能要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告。
4）为了能有更好的运动打球体验，保证球场材料具有专业运动性能，球场面层能符合国际篮联（FIBA）对永久合成塑胶类地板的要求，冲击吸收依据EN14808标准≧25%，垂直变形依据EN14809标准＜3.5mm，垂直球反弹依据EN12235标准≧90%，滑动性能（干态）依据EN13036-4标准80-110，并提供国际篮联授权实验室出具的测试报告；
5）球场面漆材料经过不低于2000小时的紫外线照射后，要求耐黄变性能≦3级，且涂膜外观不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化现象，符合GB/T39294-2020、GB/T22374-2018标准要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告。
6）球场面漆材料抗划伤性、抗热胎压痕性具有“CMA”资质的测试合格报告。依据GB/T 22374-2018标准测试球场面漆材料抗划伤性≦0.5、抗热胎压痕性△E≦0.5，提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。
7）球场面漆具有耐温变性，球场面层的冲击吸收、垂直变形、球反弹率、抗滑值、摩擦系数、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、耐磨性、撕裂强度、邵A硬度物理性能在未老化及湿热（≧500h，70℃）、老化后的测试数据符合GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T22517.4-2017标准相关要求，且色牢度＞3级，外观无起泡、开裂等影响使用和明显外观缺陷，提供具有“CNAS”资质FIBA国际篮联授权实验室出具的测试合格报告。
8）标志线（白色）：标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。坡度：满足排水要求。实际产品外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。平整度合格率：平整度合格率不小于 85%。
	1390.8
	㎡

	10
	篮球场告示牌
	应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。
	4
	个

	11
	移动羽毛球网柱
	1)立柱采用直径不小于Φ40mm，壁厚不小于3.0mm钢管；
2)高度可调节，适用于成人及中小学生使用；
3)采用配重箱体式结构，内置移动轮，可随时移动搬运；
4)球网采用天然纤维材料，符合GB/T 19851.13标准要求；
5)外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。
6）产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得国家认可的第三方器材质量认证机构出具的有效期内NSCC或CGCC等认证证书及确认函。
	4
	副

	12
	羽毛球、毽球场围网系统
	1)场地尺寸：不小于长36.6米、宽20米。合理配置2个出入门。
2）其余技术参数参照“网球场围网系统”技术参数。
	452.8
	㎡

	13
	羽毛球、毽球场灯光系统
	1）灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114*3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱共4根（与气排球场共用），每根灯柱配备150W球场专用灯具2个（双向）。
2）灯具：选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。
	1
	套

	14
	羽毛球、毽球场硅PU运动面层
	技术参数参照“篮球场硅PU运动面层”技术参数。
	732
	㎡

	15
	羽毛球、毽球场告示牌
	应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。
	2
	个

	16
	移动排球网柱
	1)立柱采用直径不小于Φ60mm，壁厚不小于3.0mm 钢管；
2)高度可调节，适用于成人及中小学生使用；
3)采用配重箱体式结构，内置移动轮，可随时移动搬运；
4)球网采用天然纤维材料，符合GB/T 19851.13标准要求；
5)外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。
6）产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且取得国家认可的第三方器材质量认证机构出具的有效期内NSCC或CGCC等认证证书及确认函。
	2
	副

	17
	气排球场围网系统
	1)场地尺寸：不小于长36.6米、宽10米。合理配置2个出入门。
2）其余技术参数参照“网球场围网系统”技术参数。
	226.4
	

	18
	气排球场灯光系统
	1）灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114*3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱共4根，每根灯柱配备150W球场专用灯具1个。
2）灯具：选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。
	1
	

	19
	气排球场硅PU运动面层
	技术参数参照“篮球场硅PU运动面层”技术参数。
	366
	

	20
	气排球场告示牌
	应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。
	2
	

	智慧健身公园

	序号
	器材名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	双位智能太空漫步机
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于80×40×3.0mm或其它同等质量规格管材；
4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处不小于67mm，单侧摆幅不大于60°，摆杆尺寸不小于φ60×t3.0mm，扶手把尺寸不小于Φ32×t3.0mm；
5、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长；不小于2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R不小于2mm；
6、踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
7、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
	3
	站

	2
	双位智能扭腰器
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格为不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于Φ60×3.0mm；
4、扶手尺寸规格不小于Φ32×t2.0mm；
5、转盘采用钢板冲压而成，直径不小于300mm，表面采用防滑措施，棱边和尖角采用不小于3mm的圆角过渡；
6、转动部位采用不小于6206深沟球轴承+30206圆锥滚子轴承；
7、设有符合人体生物学规律的阻尼结构，防止转盘高速转动。
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
	2
	站

	3
	双位智能背部按摩器
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于100×50×3.0mm；
4、主转轴直径不小于30mm；
5、手把采用不小于φ32×t3.0优质花纹管，手柄端部直径不小于φ50mm；
6、加强板厚为不小于5.0mm，U形件壁厚为不小于8.0mm；
7、采用内限位结构；
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
	2
	站

	4
	双位智能太极揉推轮
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于φ50×3.0mm；
4、两转盘间的开口距离不小于330mm；
5、设有符合人体生物学规律的阻尼结构，防止转盘高速转动；
6、转盘采用Q235A优质钢材。
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
	2
	站

	5
	双位智能健身车
	1、主要承载立柱尺寸不小于φ114×3.0mm或其它同等质量规格管材。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于φ48×3.0mm或其它同等质量规格管材；
4、有防止高速旋转的阻尼装置,活动部件底面与地面间距：不小于94mm；
5、主转动部位采用不小于6205承载能力好的深沟球轴承；
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
	5
	站

	6
	双位智能两位坐蹬器
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格为不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于φ76×3.0mm；
4、摆杆采用内限位结构；摆杆尺寸不小于Φ60×t3.0mm；
5、蹬力器摆杆与立柱之间的距离不小于260mm；
6、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数为不小于0.53；
7、采用内限位结构；
8、座椅靠背面板采用铁板焊接而成，厚度不小于4MM或等强度规格材料。
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
	2
	站

	7
	双位智能推举训练器
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于φ76×3.0mm；
4、采用内限位结构；
5、坐板及靠背板材料不小于4mm厚铁板冲压成型或等强度规格材料。
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
	2
	站

	8
	双位智能椭圆漫步机
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于50×50×2.0mm；
4、摆杆规格不小于Φ42×t3.0mm；
5、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数不小于0.5。
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
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	双位智能划船器
	1、主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；立柱上配置有挂衣钩及手机支架。
2、器材带有遮阳顶蓬装置和太阳能供电，顶蓬采用PC耐力板，规格不小于2200mm×1100mm；
3、主要承载横梁尺寸不小于100×50×3.0mm；
4、活动部件的下底面距地面的最小高度为260mm；
5、座椅靠背面板采用铁板焊接而成，厚度不小于4MM或等强度规格材料。。
智能配置：
1、器材装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级不小于IP65。
2、器材设置有语音播报装置，使用时会自动播报锻炼功能、锻炼方法及锻炼注意事项。且可实时播报运动数据。另配置有语音播报开关，用户可自主选择是否进行播报。
3、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。
4、器材上配置有USB充电口，可边运动边充电。
5、所有用电均采用太阳能供电，节能环保。
6、可通过手机扫描二维码实现一键报修，查看运动指导视频。
7、用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。
8、系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
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	智能健身驿站
（核心产品）
	1、外观规格：覆盖面积不小于35平方米； 主要承载立柱尺寸不小于130×130×3.0mm或其它同等质量规格管材，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁尺寸不小于φ76×3.0mm；
2、主架结构：主架由六根立柱组成，单个立柱高度不小于 2.5m。
3、伞中心柱结构：伞中心柱上方采用拉膜技术，由聚酯纤维覆聚氯乙烯（PVC）及加强构件形成伞状，经过防风雪压设计；伞中心柱采用悬空结构，利用支架及拉杆使其固定在主架上方正中悬空固定支撑伞膜。支撑伞膜部分为活动结构，可调节伞膜高度。中心柱采用φ＞140mm、壁厚＞3mm 优质钢管。调节活动杆采用φ＞100mm、壁厚＞3mm优质钢管或同等强度材料.
4、支架结构：支架由八件组成，与主架立柱连接。支架全部采用φ＞60mm、壁厚≦3 mm优质钢管，通过耳片分别与中心柱及立柱、拉杆连接，成六角形状，以中心柱为中心，四周平均分布,伞膜最大外径不低于6m。
5、功能配置：配置不低于12件健身器材，应包含无氧、有氧、舒缓按摩拉伸等功能，可满足全身锻炼；中间配有一张棋盘桌及不少于6张凳子； 不少于智能划船、智能推举、智能健身车、智能椭圆机、智能太极揉推器、智能扭腰器6类锻炼器材配置有智能化运动数据显示；另有上肢牵引器、立式背部按摩器、腿部按摩器、拉伸架、膝关节训练器、压腿架6类器材功能；
6、配有太阳能供电，太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，蓄电池电压为12～24伏安全电压。一次性充满可使用48小时以上。
7、智能运动数据采集：智能运动数据可通过扫描运动二维码上传至手机APP客户端进行存储，APP客户端可统计存储日、周、月、年等运动数据， APP系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成统计分析。用户可通过APP客户端实现语音播报、查看视频、报修等功能。
8、其他智能配置：立柱配备多个USB接口，可以利用太阳能给手机充电。每根立柱上分别配置有手机架和挂衣钩。照明灯设置人体智能感应装置， 光线不足时，有人靠近灯光自动亮起，无人时自动关闭。驿站配置有音响系统，可通过蓝牙连接，控制播放音频内容。智能显示屏采用优质耐冲ASA外壳保护，显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护；智能显示屏组件设有防尘防水装置，防水防尘等级为IP68。顶端装置有 “健身驿站”标识牌匾。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
10、所投产品厂家所用原材料管材通过冲击强度、弯曲强度、耐划痕、热变形温度、低温脆性测试，提供第三方检测机构出具的检测报告。
11、所投产品厂家所用原材料涂层需提供第三方检测机构出具的符合国家标准GB/T23987-2009《色漆和清漆涂层的人工气候老化暴露.曝露于荧光紫外线和水》检测标准的评定报告。
12、为保证老人与儿童使用安全，所投产品厂家所用表面涂层经过抗菌抑菌处理，且抗菌率达到99.98%以上，提供第三方检验机构出具的检验报告。
	2
	站

	11
	骑马机
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ60×3.0mm或等强度规格钢管；
3、采用一体冲压拉伸成形座板，板材壁厚不小于3mm；
4、所有管材壁厚不小于2mm，耳片、连接片壁厚不小于5mm；
5、有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；
6、脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于0.5；
7、不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；
8、立柱采用外扣式铸铝封头，可防止雨水流入。
9、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	二位太空漫步机
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于70×40×3.0mm或等强度规格钢管；
3、摆腿管尺寸采用不小于φ60×3.0mm或等强度钢管；摆杆应有可靠内限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°；
4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm，长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；踏板前后两端设置防撞缓冲垫；
5、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm；
6、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；
7、立柱采用外扣式铸铝封头，可防止雨水流入。
8)产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	上肢牵引器
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ60×3.0mm；
3、活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g，柔性部件质量不大于600g；
4、若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于8mm；
5、轴承有防尘、防水结构；
6、把手直径不小于16mm且不大于45mm，把手端部直径不小于50mm；
7、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
8、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；
9、摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于1850mm。
10、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	二位坐蹬训练器
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ76×3.0mm；
3、摆杆采用内限位结构；
4、座椅、靠背上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡，座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm；
5、摆杆与立柱之间的距离不小于230mm；摆杆最下端与场地表面之间的最小距离应不小于400mm；
6、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞，脚踏部位有防滑措施，摩擦系数大于0.5；
7、转轴直径不小于25mm，限位轴直径不小于20mm；
8、轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；安装轴承处应采取有效防水、防尘措施；
9、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于0.5；
10、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	坐立式腰背按摩器
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于Φ32×2.5mm；
3、按摩架采用内限位结构；
4、腰部按摩器采用可动式上下滚动设计，更符人体工学。按摩轮采用PVC材质；
5、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定。
6、扶手直径应不小于16mm且不大于45mm；把手端部直径不小于50mm；
7、立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入。
8、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	两位太极揉推轮
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于Φ48×3mm；
3、揉推盘应采用优质工程塑料圆盘或钢制盘，两圆盘间距不小于230mm；
4、转轴部位应设置有防止超速转动的阻尼装置；
5、立柱采用外扣式铸铝封头，可防止雨水流入。
6、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
	4
	站

	17
	三位扭腰器
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于Φ32×3mm；
3、扭腰盘不应采用塑料材质，转盘类应设置防止超速运转的阻尼装置；
4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
5、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；
6、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	四位压腿按摩器
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁不小于Φ48×3.0mm或等强度钢管；
3、按摩轮与刚性固定部件间最小距离应小于2mm或大于30mm；
4、立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入。
5、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	左右侧摆器
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ40×3.0mm或等强度钢管；
3、采用内限位结构；
4、脚踏板采用尼龙合金材质且壁厚不小于4mm，脚踏板左右两侧设有缓冲垫保护。
5、脚踏部位有防滑措施，站立使用的防滑面摩擦系数不小于0.5；
6、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度不小于30mm，长度大于踏板周长的2/3的防滑脱的凸台或护板；
7、摆动幅度不大于60゜，摆动部件下缘距地面或底面高度不小于96mm；
8、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	跷跷板
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2）主要承载横梁尺寸：不小于φ89×5.0mm或等强度钢管；
3）使用者在器材上面，运动至下极限位置时，后动杆件底部距地面的距离不小于326mm，有前扶手，最大跌落高度不大于781mm，倾斜角度不大于11°；
4）座椅上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；其他易触及的棱边以圆滑过渡；
5）在座位的中心侧向施加695N的力，单侧摆量不大于1%；
6）产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	伸腰
展背架
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于80×40×3.0mm或等强度规格钢管；
3、使用表面采用不小于1.5mm的铁板冲压弯制成型；
4、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定；
5、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	二位
单杠
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于Φ28mm圆钢；
3、横杠有防旋转措施，防止转动；立柱顶端不允许高出横管；
4、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定；
5、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	双杠
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁尺寸不小于φ42×3.0mm或等强度规格钢管；
3、立柱顶部不允许高出横管；
4、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定；
5、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，且通过NSCC国体认证。
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	天梯
	1、主要材料采用塑木+铝合金+钢管结构，主要承载立柱尺寸不小于120×70×3.0mm或等强度规格管材；
2、主要承载横梁不小于Φ60×3.0mm或等强度规格钢管；
3、立柱顶部不高出横管；
4、横杆距缓冲层上表面最大距离2168mm；
5、产品管材末端均采用钢质冲压式外盖封头，并采用铆钉与管材进行固定；
6、产品说明：产品完全符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准，通过NSCC国体认证。
	2
	站
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第四部分 投标人须知正文部分

一、总则
1.1、适用法律
本次招标采购适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等。
1.2、定义
1.2.1“采购人(招标人)”：指本项目采购单位；
1.2.2“代理机构”：指受采购人委托的有代理资质的第三方机构；
1.2.3“供应商(投标人)”系指向招标采购单位提交投标文件的供应商；
1.2.4“中标人(成交人)”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人(供应商)；
1.2.5“货物”系指供应商按招标文件要求，须向采购人提供的货物内容及相应资料；包括手册及其它有关技术资料；
1.2.6“服务”指招标文件中规定的供应商须承担的服务内容。
1.3、合格的货物和服务：
供应商须提供符合国家质量标准，相关行业强制执行标准的全新货物及采购人要求的与采购货物相配套的技术服务。
1.4、投标人应具备的条件：见投标人须知前附表
1.5、投标人不得存在下列情形之一
1.5.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位) ；
1.5.2为本项目前期准备提供咨询服务的；
1.5.3为本项目提供招标代理服务的；
1.5.4被责令停业的；
1.5.5被暂停或取消投标资格的；
1.5.6财产被接管或冻结的；
1.5.7在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。
1.6、费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的一切费用自理，不论投标结果如何，招标人概不负责。
1.7、保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.8、语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.9、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.10、踏勘现场
本项目不组织现场踏勘。
1.11、投标预备会
本项目不召开预备会。
1.12、分包
本项目不接受任何分包。
1.13、偏离
投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明。
二、招标文件
2.1、招标文件构成
要求提供的货物和服务、招标过程、合同条件和技术要求在招标文件中均有说明。招标文件的内容如下：
第一部分 招标公告
第二部分 投标人须知
第三部分 投标人须知正文部分
第四部分 项目采购内容及技术要求
第五部分 合同格式
第六部分 标投标文件格式
2.2、招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或者有其他疑问，应及时向招标人(或代理机构)提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间以书面形式(加盖单位公章且法人签字)由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本(原件)及本人身份证件(原件)向招标人和招标代理机构提出(邮件、传真件不予受理)，要求招标人(或代理机构)对招标文件予以澄清。投标人在规定时间内未对招标文件提出澄清要求，视为投标人全部认同招标文件。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以公告形式通知投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3、招标文件的修改
在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并以公告形式通知投标人。
2.4、质疑
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函须按照财政部发布的质疑函范本格式提交，不符合格式要求的将被拒绝接收。
采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。具体参照中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
2.5、政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”、“唐河县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。
三、投标文件
3.1、投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。
3.2、投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括下列内容(不限于)：
1）投标函
2）法定代表人身份证明
3）授权委托书
4）项目清单报价表
5）售后服务计划
6）供货安装方案及培训方案
7）其他资料
3.3、投标文件的编制
3.3.1 投标文件应按招标文件提供的“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件中的开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.3.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.3.3 投标文件电子签章的具体要求见投标人须知前附表。
3.3.4 投标文件份数详见投标人须知前附表。
3.3.5 不允许递交备选投标方案。
3.4、投标报价
3.4.1 投标人根据招标人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标人在预算价的基础上确定投标报价，投标报价不得低于企业实际成本。
3.4.2 本次投标报价为采购范围内固定总价方式。投标报价包括全部费用，应计算的项目若无计取，则视为包含在报价内。
3.4.3 投标报价应包含全部货物及服务正式交付使用所发生的一切费用。
3.4.4 如投标人报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总金额与单价金额不一致的，以单价金额为准。全部报价均以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。
3.4.5 投标人应仔细审阅招标文件中的全部内容，如有不明确的，须在答疑时以书面形式提出，由招标人明确；否则视为投标人在投标报价中已完善计入。
3.5、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
3.6、投标有效期
3.6.1 投标有效期为投标截止之日起60天。
3.6.2 如遇特殊情况，招标方可在投标有效期期满前，要求供应商延长其投标有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长有效期的要求与答复均为书面形式。不同意上述要求的供应商将视为自动放弃投标。
四、投标
4.1、投标文件的递交
4.1.1 电子投标文件备份 U 盘的要求:见投标人须知前附表。
4.1.2 电子投标文件的递交：见投标人须知前附表。
4.2、电子投标文件的修改与撤回
4.2.1 投标人可以在投标截止期之前修改电子投标文件。
4.2.2 在投标截止期后不能修改及撤回其电子投标文件。
五、开标与评标
5.1、开标时间及地点
5.1.1 开标时间：详见投标人须知前附表
5.1.2 开标地点：详见投标人须知前附表
5.1.3 供应商应派法定代表人或授权委托人持本公司 CA 数字证书可在不见面开标大厅中参加开标会议，与会的供应商法定代表人或授权委托人应在不见面开标大厅上签到证明出席。
5.2、开标程序
5.2.1、投标人代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。
5.2.2、开标时间到，在线公布投标人、招标人代表、监标人等有关名单。
5.2.3、开标顺序：按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，分标段进行开标。
5.2.4、投标单位在线确认开标结果并提交电子签章，在规定时限内（30分钟内）未作确认的视为默认开标结果。采购人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
5.2.5、代理机构在开标结束后将招标文件和有效电子投标文件导入评标系统。
5.2.6、评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作为无效标处理。实质上未响应是指：
(1) 未按招标文件规定签章的；
(2) 未按招标文件规定的格式填写，内容不完整或无法辨认的；
(3) 投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的；
(4) 违反国家强制性标准的；
(5) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；
(6) 对同一标段递交内容不同的投标文件(一标多投)，或在一份投标文件中对同一标段报有两个(含两个)以上报价的；
(7) 以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的；
(8) 投标人名称、组织机构等重要人员与报名时不一致的；
(9) 超出招标文件规定及违反国家有关规定的；
(10) 投标报价高出本标段最高投标限价的；
(11) 招标文件规定的其它情况。
5.2.7、评标和决标过程的保密
开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者导致被取消中标资格。
5.2.8、投标文件的澄清
(1) 为了有助于投标文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件。招标的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价和投标文件中的其它实质性内容。
(2) 投标人以书面形式澄清的问题，需由投标人法定代表人或其委托代理人签字确认后作为投标文件的组成部分，提交一式两份。投标人未按评标委员会的澄清要求进行澄清的，评标委员会可以不对其投标文件继续评审。
5.2.9、投标文件的检查和响应性评定
(1) 在评审时，招标人将首先审定投标文件是否在实质上影响了招标文件的要求。招标人对投标响应性的鉴定将基于投标文件的本身内容。
(2) 实质上响应招标文件要求的投标文件应该与招标文件所有条款、条件和规范相符，无重大偏关或保留。所谓重大偏差和保留是指：
①、对投标范围和内容有实质性的偏离；
②、对设备质量或使用性能产生不利影响；
③、对合同中规定的双方的权利和义务作实质性的修改；
④、纠正这种偏差或保留，将会对其他响应要求的投标人竞争产生不公正的影响。
5.2.10、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。也不再允许投标人改正或撤回这些不符合要求的偏差与保留。
5.2.11、在评标过程中评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标文件作无效标处理。
5.2.12、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显高于最高限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明资料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标文件按无效处理。
5.2.13 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。
5.3、开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.评标
6.1、评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与投标人有经济利益关系；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
(5) 与投标人有其他利害关系。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3、评标
评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1、定标原则 
根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，评标委员会应推荐得分最高的为第一中标候选人。若供应商评审得分相同的，推荐报价较低的投标人为第一中标候选人。若投标报价也相等的，按技术得分高者为第一中标候选人。 
7.2、定标 
7.2.1 通过对各投标文件进行详细评审并完成评分后，向采购人提交书面评标报告。评标报告中按照投标文件最终得分由高到低进行排序，并向采购人推荐3名作为中标候选人。 
7.2.2 采购人对评标小组推荐的中标候选人进行选择，原则上第一名中标，如第一名提出不能履行合同或者放弃中标资格，向下顺延确定一名中标人。 
7.2.3 当送达的投标文件不足3份或评标结果全为无效标时；及经过评审，若所有的供应商均未能通过符合性审查，招标方可在取得采购监督人同意后宣布本次招标失败，并通知各供应商。采购人根据相关规定重新组织招标。 
7.3、其他 
7.3.1 除投标报价外的其他项内容的评审首先由评标小组的各成员自主打分，汇总时在自主打分的记分结果中，进行算术平均，以算术平均值作为该项的最终加、减分值。 
7.3.2 计分按四舍五入取至小数点后二位。 
7.3.3 在评标过程中，如发现本办法中条款与供应商须知中相关条款不一致，以本办法中的相关条款为准。 
7.3.4 供应商必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，经采购人证实为提供虚假证明材料骗取中标的，除取消其中标资格外，还应赔偿采购人及代理机构的相关损失。 
7.3.5 无论供应商中标与否，评标委员会、采购人、采购代理机构和有关监督部门就评标过程中涉及的有关内容和细节均不予以解释、澄清和透露，否则当事人应承担相应的后果。 
7.3.6 本办法仅适用于唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目的招标工作。 
7.3.7 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。如投标单位在本次投标活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。 
7.3.8 本招标文件时根据国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人。 
7.4、中标通知 
7.4.1 中标供应商确定后，由招标方向其签发《中标通知书》。 
7.4.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购人与中标供应商具有法律效力。 
7.5、合同签订
7.5.1中标(成交)通知书发出之日起1个工作日内供应商应与采购人签订政府采购合同。
7.5.2供应商与采购人签订的政府采购合同，应当符合采购项目特点的技术要求，包括采购人与供应商权利义务、验收程序和要求、合同内容、交付时间、付款程序和条件、签订日期、采购人、供应商账户信息、违约赔偿和处罚程序、争议处理等内容。
7.6合同备案
7.6.1政府采购合同签订之日起1个工作日内，供应商应当配合采购人办理合同备案并公示，登录河南省电子化政府采购系统“合同管理”模块，填写合同基本信息，并上传政府采购合同、中标(成交)通知书。
7.6.2政府采购合同公告备案是法定要求，供应商应当配合采购人及时履行备案手续。
7.7、履约保证金：无
8.纪律和监督
8.1、对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2、对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3、对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5、投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.需要补充的其他内容：
见投标人须知前附表。
10．电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标等的具体要求，见投标人须知前附表。
六、评标办法(综合评分法)
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1 初步评审标准:

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与企业法人营业执照一致（以供应商南阳市公共资源交易中心企业诚信库“基本信息”中上传的原件扫描件为准） 

	
	
	投标文件签字盖章
	按照招标文件要求签字盖章

	
	
	报价唯一
	只有一个有效报价且不超过最高限价 

	
	
	投标文件格式
	符合第六部分“投标文件格式”的要求 

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（以供应商南阳市公共资源交易中心企业企业诚信库“投标所需的其他材料”中上传的原件扫描件为准）

	
	
	信用查询
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以供应商南阳市公共资源交易中心企业企业诚信库“投标所需的其他材料”中上传的原件扫描件为准）

	
	
	其他要求
	详见招标公告中“二、申请人资格要求”（以供应商南阳市公共资源交易中心企业企业诚信库“投标所需的其他材料”中上传的原件扫描件为准）

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二部分“投标人须知前附表”的规定

	
	
	供货期
	符合第二部分“投标人须知前附表”的规定

	
	
	质量要求
	符合第二部分“投标人须知前附表”的规定

	
	
	投标有效期
	符合第二部分“投标人须知前附表”的规定

	
	
	投标报价
	不高于第二部分“投标人须知前附表”载明的招标控制价并满足招标文件的相关要求

	以上所需证件审查由评标专家依据投标企业在南阳市公共资源交易中心网站诚信库填报的信息资料扫描件为准。所有资质、证书、业绩、荣誉等原件以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

	条款号
	综合因素
条款内容
	综合因素编列内容

	2.2 详细评审（综合计分法分值构成与评分标准）：

	评分标准：

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	（1）投标报价：30 分 
（2）技术标部分：15分 
（3）商务标部分：55 分

	2.2.2
	评标基准价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价

	2.2.3
	投标报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
价格优惠说明：
1、为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，本项目鼓励中小企业参与，中小型企业须提交《中小企业声明函》原件（声明函格式详见附件）。
2、中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号为依据。
3、评审时给予小型和微型企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。即小微型企业优惠后报价=投标报价*（1-20%）。
4、监狱企业及残疾人福利性单位视同小微企业。
没有提供有效材料的投标人将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

	2.2.4
	技术标
（15分）
	产品性能及指标
（15分）
	供应商提供的产品技术参数及要求符合招标文件技术参数要求，全部满足得基础分 15 分。项为重要技术指标，每有一项负偏离扣3分，其他技术参数每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。正偏离不加分。

	2.2.5
	商务标
（55分）
	企业业绩
（4分）
	提供企业（供应商或制造商）近三年（2021年1月1日至今，以签订合同日期为准）同类项目业绩，每提供一份加2分，最多加4分（提供合同和中标通知书）

	
	
	售后服务及保证措施（16分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案打分：服务方案承诺完善、详细、与本项目的实际切合度高，可行性强的得16分；方案较科学合理、可行性较强、与项目的实际情况切合度较高的得8分；方案可行、满足项目基本实施要求的得5分；方案不合理或者缺项不得分。

	
	
	进度控制及保证措施（20分）
	应包含进度安排及货源组织、运输、运送人员安排及货物交货时间节点进行考核，提供供货实施方案及保障措施：内容详尽、完整、合理，充分考虑用户的实际情况，周到全面，保障措施科学合理、优于项目服务要求的得20分，内容完整，满足项目服务要求的得10分；内容不完整、缺项不得分。

	
	
	产品质量保证措施（15分）
	应包含质量控制的工作内容、重点和难点及相应的处理方法等；内容完整、详细、优于项目服务要求的得15分；内容完整，满足项目服务要求的得8分，内容不完整、缺项不得分。




	


	

	


	


1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
[bookmark: _Toc577][bookmark: _Toc26936][bookmark: _Toc4687_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32427_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18653_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22835_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc477422629][bookmark: _Toc12207_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12197_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc12563][bookmark: _Toc477422816][bookmark: _Toc6943]2.评审标准
[bookmark: _Toc3924][bookmark: _Toc840][bookmark: _Toc24404][bookmark: _Toc477422630][bookmark: _Toc25207][bookmark: _Toc477422817][bookmark: _Toc5146]    1）初步评审标准
（1)形式评审标准：见评标办法前附表；
（2)资格评审标准：见评标办法前附表；
（3)响应性评审标准：见评标办法前附表。
（4）符合下列条件的投标文件，其投标将被否决，不再进入详细的评审阶段；
●投标文件未按规定编写，未按要求加盖单位电子签章或法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；
●投标文件无报价，报价出现负数或投标报价高于招标控制价的；
●投标文件无合同履约期限或大于招标文件规定的合同履约期限；
●投标文件附有采购人不能接受的条件的；
●有关法律、法规规章规定的其他情况。
[bookmark: _Toc27677][bookmark: _Toc25490][bookmark: _Toc11835][bookmark: _Toc477422631][bookmark: _Toc477422818][bookmark: _Toc564][bookmark: _Toc26256]    2）分值构成与评分标准
（1)分值构成
 a投标报价：见评标办法前附表；
 b商务标：见评标办法前附表；
 c技术标：见评标办法前附表。
（2)评标基准价计算
 a评标基准价计算方法：见评标办法前附表；
 b投标报价评审方法：见评标办法前附表。
（3)评分标准
 a投标报价评分标准：见评标办法前附表；
 b商务标评分标准：见评标办法前附表；
 c技术标评分标准：见评标办法前附表。
（4）最终得分的确定
a投标人最终得分=投标报价部分得分+商务标部分得分+技术标部分得分；
b评标委员会完成对投标报价、商务标和技术标的汇总后，取平均值作为该投标人的最终得分；
c最终得分计算分值保留两位小数。
[bookmark: _Toc29002][bookmark: _Toc22390][bookmark: _Toc7042_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30927_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc477422632][bookmark: _Toc21125][bookmark: _Toc477422819][bookmark: _Toc15252][bookmark: _Toc20979_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13498_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24745][bookmark: _Toc22286_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24226_WPSOffice_Level2]3投标文件的澄清和补正
1) 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；
2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分；
3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 
[bookmark: _Toc24590]七、授予合同
[bookmark: _Toc30490]7.1 定标
[bookmark: _Toc413069769]7.1.1评委委员会通过对各投标文件进行详细评审并完成评标后，向采购人提交书面评标报告。评标报告中按照投标文件最终得分由高到低进行排序，并向采购人推荐1-3名作为中标候选人。
7.1.2、采购人对评标委员会推荐的中标候选人进行选择，原则上第一名中标，如第一名提出不能履行合同或者放弃中标资格，向下顺延确定一名中标人。
7.1.3、当送达的投标文件不足3份或评标结果全为无效标时；及经过评审，若所有的供应商均未能通过符合性审查，招标方可在取得评标监督人同意后宣布招标失败，并通知各供应商。采购人根据相关规定重新组织招标。
7.2其他
7.2.1、除投标报价外的其他项内容的评审首先由评标委员会的各成员自主打分，汇总时在自主打分的记分结果中，进行算术平均，以算术平均值作为该项的最终加、减分值。
7.2.2、计分按四舍五入取至小数点后二位。
7.2.3、在评标过程中，如发现本办法中条款与投标须知中相关条款不一致，以本办法中的相关条款为准。
7.2.4、供应商必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，经采购人证实为提供虚假证明材料骗取中标的，除取消其中标资格外，还应赔偿采购人及代理机构的相关损失。
7.2.5、本办法仅适用于唐河县老年体育公园暨智慧健身公园建设项目招标的评标工作。
7.2.6本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。如投标单位在本次投标活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。
[bookmark: _Toc29503][bookmark: _Toc17752]7.3、中标通知
7.3.1、中标供应商确定后，由招标方向其签发中标通知书。
7.3.2、中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人与中标供应商具有法律效力。
[bookmark: _Toc413069771][bookmark: _Toc22244][bookmark: _Toc11501]7.4、签订合同
7.4.1、中标人必须在接到中标通知书时向招标代理公司交纳招标代理服务费，接到中标通知书后应在1日内与采购人签订合同。
7.4.2、招标文件、投标文件、供应商在开标过程中的补充确认材料以及中标通知书，均作为合同签订的依据。
7.4.3、如果中标人不按其投标文件承诺和招标文件要求签订合同，招标方将取消其中标资格另定中标供应商。
7.4.4、采购人应在中标通知书发出之日起1个工作日内与中标供应商尽快签订合同，在合同签订1个工作日内通过公共资源交易中心系统内合同备案进行上传后公告，在合同签订1个工作日内报财政部门备案，同时采购人要按照合同约定及时向成交供应商支付合同资金，加快合同资金支付进度。对于无故未在规定时间内签订合同、未及时进行合同公告及备案的行为，要依法处理并进行通报。


八、唐河县政府采购合同融资告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

九、告知函
[image: 6623ff781411184434aaba0169a0eaa]


[bookmark: _Toc21724]第五部分 合同格式
（仅供参考 以签订正式合同时为准）
《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
[bookmark: _Toc22466_WPSOffice_Level2]合同文件
[bookmark: _Toc20611][bookmark: _Toc25689]本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
[bookmark: _Toc12304][bookmark: _Toc25255]（一）本项目招标文件
[bookmark: _Toc8524][bookmark: _Toc3310]（二）供应商的投标文件
[bookmark: _Toc11043][bookmark: _Toc13552]（三）合同格式、合同条款
[bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc17684]（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
[bookmark: _Toc17949][bookmark: _Toc24029]（五）中标通知书
[bookmark: _Toc4313][bookmark: _Toc25248]（六）本合同附件
[bookmark: _Toc24717][bookmark: _Toc7727][bookmark: _Toc13630_WPSOffice_Level2]二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
[bookmark: _Toc18794][bookmark: _Toc15521_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21864]三、合同金额
[bookmark: _Toc12265][bookmark: _Toc15284]合同总金额：人民币： 	元（大写） 人民币： 	元（小写）
[bookmark: _Toc26017_WPSOffice_Level2]质量要求：
[bookmark: _Toc4377_WPSOffice_Level2]付款方式
付款方式：
[bookmark: _Toc12155_WPSOffice_Level2]服务日期、地点
服务时间：于 	年 	月 	日以前完成。
地点：甲方指定地点。
[bookmark: _Toc30055_WPSOffice_Level2]合同保存
本合同一式 	份，甲方 	份，乙方 	份，采购代理机构 	份。
[bookmark: _Toc30238_WPSOffice_Level2]违约条款
（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的 10%。乙方违约， 直接从进度款或履约保金中扣除；甲方违约，从合同款项中扣除。
[bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc1630]（2）乙方给用户造成的实际损失高于违约金的，乙方应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc15751][bookmark: _Toc23941]（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。
[bookmark: _Toc25387][bookmark: _Toc21648]（4）由于乙方原因造成的延期，每延期一天，需支付甲方损失为合同总价款的 1‰。
[bookmark: _Toc8408][bookmark: _Toc5115]（5）甲方和乙方若需签订补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc27685][bookmark: _Toc2579]（6）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。 九、合同生效及其它
[bookmark: _Toc1264][bookmark: _Toc27824]（1）合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理；在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向需方所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc20058][bookmark: _Toc13678]（2）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

[bookmark: _Toc10619_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3081_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7032_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20805_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16421_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26378][bookmark: _Toc29610_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4045]甲	方（公章）：	                                   乙	方（公章）：
[bookmark: _Toc20300][bookmark: _Toc11748]法定代表人或授权代理人：（签字）	    法定代表人或授权代理人：（签字）
[bookmark: _Toc11893][bookmark: _Toc2236]开户单位：                                                 开户单位：
[bookmark: _Toc25263][bookmark: _Toc31863]开户银行：                                                 开户银行：
[bookmark: _Toc17067][bookmark: _Toc27472]帐	号：	                                                帐	号：
[bookmark: _Toc18260][bookmark: _Toc19503]地	址：	                                                地	址：
[bookmark: _Toc16058][bookmark: _Toc15291]电	话：	                                               电	话：
[bookmark: _Toc22352][bookmark: _Toc32463]签订时间：                                                签订时间：


[bookmark: _Toc5387]第六部分 投标文件格式

投标文件封面格式



                      项目
                 
             

投标文件

项目编号：





供应商名称：（公章）

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）

年    月    日









目  录

（由供应商自行编制并设置页码）






























一、资格证明文件格式

1.开标一览表格式

开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人
	

	投标报价
	大写：（￥：）

	交货时间
	

	质量保证期
	

	备注
	




注：“开标一览表”报总价。
投标人（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
日期：年月日







2.授权书格式


法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：
地址：            法定代表人（负责人）：
授权代表姓名：    性别：        出生日期：年月日
所在单位：        职务：
身份证：          现住：
兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：
1、参加投标活动；
2、签订与中标事宜有关的合同。
授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。
授权代表无转委权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：
法定代表人（负责人）（签字）：
授权代表（签字）：
日期：年月日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证











3.资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：
关于贵方编号为     公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。
1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
2、法定代表人（负责人）授权书。
3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
4、公司地址、联系电话、传真等。
5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
6、招标项目要求的其他文件。
7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。


投标人（公章）：                                                  
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：                          
日期：    年   月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的[image: ]有关规定予以处理。











4. 投标人承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：
很荣幸能参与项目编号为     项目的投标。
我代表（投标人名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
日期：年月日








5.营业执照副本或其他资格证明文件（加盖单位公章）
6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（加盖单位公章）
7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证) （加盖单位公章）
8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（加盖单位公章）
说明：（1）提供本单位2023年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
（2）供应商提供企业有关财务会计制度。
9.投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

声明函（格式）

（法定代表人或其授权代表）代表   （公司全称） 向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：
我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明。

供应商（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：
 日期： 年 月 日









10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：
1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；
2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：
承诺人法定地址：
授权代表（签字或盖章）：
电话：
日期：年月日
















11.投标人出具信用记录查询结果网页截图（加盖单位公章）
12.信用承诺书

信用承诺书

依据宛发改公管【2022】125号文件要求：为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺;
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。
（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。
（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。
（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。
（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。
（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。
（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
法定代表人或其授权代表（签字）∶
              企业名称（盖章）∶
              项目负责人（签字）∶
                               年   月   日


13.其他资格证明

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或其授权代表：（签字）
日期：年月日











二、商务技术文件格式
1.投标书格式

投 标 书

致：采购人或采购代理机构
根据贵方招标编号为（         ） 的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。
投标文件组成资格证明文件第1至  项，商务技术文件第1至   项。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附服务报价为以开标一览表为准。
2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。
5、本投标自开标之日起有效期为60天。
地址：                          
电话（传真）：                             
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
投标人名称（公章）：
日期：年月日
唐河县唐兴工程造价咨询有限公司9

2、投标分项报价一览表
投标分项报价一览表
	投标人名称（公章）：
	
	
	
	项目编号：
	

	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	投标单价（元）
	小计（元）
	交货时间
	生产厂家
	规格、技术指标

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
　

	¦
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
　

	¦
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¦
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
　

	¦
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价金额合计（大写）：                                      人民币（小写）：




法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：                                   日期：年月日
3.主要设备技术指标及技术性能说明
4.供应商提供的产品交货方案、技术服务的人员结构情况，产品交货进度安排、安装方案（格式自拟）
5.售后服务计划（格式自拟）
6.技术规格偏离表格式


技术规格偏离表

项目名称:                      项目编号:    
	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：   
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
日期：年月日
7.商务偏差表格式

商务偏差表


项目名称：                        项目编号：  
	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏差描述
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（公章）：      
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
日期：年月日
8.节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

	序号
	设备名称
	品牌
型号
	制造商
名称
	节字标
志认证
证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）： 
投标人（盖章）： 
日期：年月日

环境标志产品明细表

	序号
	设备名称
	品牌
型号
	制造商
名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）： 
投标人（盖章）： 
日期：年月日

填报要求： 
1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。 
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。 
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。 
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。 
5. 没有相关产品可不提供本表。

9.中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）  格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：年月日


备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函  格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
                                     日  期：年月日










                        
  







监狱企业声明函  格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业______（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。
本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





                             企业名称（盖章）： 
                                      日  期：年月日














10.招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料
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