**采购需求**

**本采购项目的核心产品为： 投料工段**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **数量/单位** | **所属行业** |
| 1 | **投料工段** | 含投料斗、脉冲除尘器、除尘风机、消声器、正压泵送系统、气动双路阀、泄压缓冲仓、旋转分配器、负压风机、无动力除尘器、气动蝶阀、负压风机、输送管道等设备。投料斗为SU304制作含盖板栅筛 0.5mm筛网；正压泵送系统为双仓泵送，产量10T/h，电控PLC；气动双路阀为SU304制作，取代三通，避免硬90度弯，气动元件。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 配料工段 | 含上料位器、配料仓、下料位器、清仓气锤、配料绞龙、配料蝶阀、无动力脉冲、配料秤斗、秤门蝶阀、止逆蝶阀、回流蝶阀、缓冲斗、刮板输送机等设备。料位器为阻旋式；配料仓用3mSU304不锈钢制作，按现场布置调整仓位大小，总体积60m³；配料绞龙为SU304，伺服电机，行星减速机；配料秤斗为不锈钢制造，传感器，带砝码架；蝶阀气动元件。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 电控系统 | 控制柜及电脑控制系统：低压电器，PLC，含22台伺服驱动器。电缆、导线、线槽、标准桥架、及其它辅助材料。 | 1套 | 工业 |
| 4 | 配套现场安装材料 | 吸风、除尘、等风网系统；料管、降噪管、管路材料等非标件；标准件、密封件、焊锡件等辅助材料；气动元件及压缩空气附件等，每个气动端三联件。 | 1套 | 工业 |