**驻马店高新技术产业开发区管理委员会驻马店高新区抗溶性水成膜泡沫灭火剂采购项目-更正公告**

|  |
| --- |
| 一、项目基本情况 |
| 1、原公告的采购项目编号：驻开政采购-2024-06-3 |
| 2、原公告的采购项目名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会驻马店高新区抗溶性水成膜泡沫灭火剂采购项目 |
| 3、首次公告日期及发布媒介：2024年07月02日、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》 |
| 4、原响应文件提交截止时间：2024年07月09日09时00分（北京时间） |
| 二、更正信息 |
| 1、更正事项： 采购公告 采购文件 |
| 2、原文件获取时间：2024年07月03日 - 2024年07月05日（北京时间） |
| 文件获取截至时间变更为：2024年07月05日18时00分（北京时间） |
| 3、原开标时间：2024年07月09日09时00分（北京时间） |
| 开标时间变更为：2024年07月12日09时00分（北京时间） |
| 4、原采购信息内容 |
| 原采购文件“第二章 采购需求 一、采购需求清单”  **名称**  6%AFFF泡沫灭火剂  **参数要求**  1、凝固点, ℃: ≤-10℃；  2、抗冻结,融化性能:温度处理前、后，无可见分层和非均相;  3、比流动性: 在-5℃时,温度处理前、后，泡沫液流量大于标准参比液体流量；  4、表面张力, mN/m: 特征值≤17；  5、界面张力, mN/m: 特征值≤2.7；  6、PH值：≥8.5，扩散系数为正值；  7、腐蚀率，mg/(d•dm²):Q235A钢片: ≤15.0 ，3A21铝片≤15.0 ；  8、发泡倍数:特征值 ≥7.4  9、25%析液时间,min:特征值≤3.5  10、灭火性能: 强施放灭火时间：≤3min  抗烧时间：≥10min  11、非温度敏感性泡沫液;  12、需获得3C认证，并提供产品国家检验报告和消防产品认证证书。 |
| 变更为  **名称**  6%AFFF/AR泡沫灭火剂  **参数要求**  1、凝固点, ℃: ≤-12℃；最低使用温度：≤-7℃  2、抗冻结,融化性:温度处理前、后，无可见分层和非均相;  3、比流动性: 在-7℃时,温度处理前、后，泡沫液流量大于标准参比液体流量；  4、表面张力, mN/m: 特征值≤19；  5、界面张力, mN/m: 特征值≤2.8；  6、腐蚀率-温度处理前，mg/(d•dm²):Q235A钢片: ≤3.5 ，3A21铝片≤1；  7、发泡倍数:≥6.8倍  8、25%析液时间,min:特征值≤13min  9、灭火性能-温度处理前: IA级别强施放灭火时间：≤3min，抗烧时间：≥10min；ARIA级别灭火时间：≤3min，抗烧时间：≥15min  10、非温度敏感性泡沫液;  并提供产品国家消防产品质量检验《检验报告》和《消防产品认证证书》。 |
| 原采购文件 “第五章 附件--响应性文件格式 ”  附件1 竞争性谈判响应性文件封面（格式）  1.竞争性谈判响应书 |
| 变更为  1.竞争性谈判响应书 |
| 5、更正日期：2024年07月08日17时30分 |
| 三、其他补充事宜 |
| 其他信息不变，更正信息以本更正公告为准。 |
| 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系 |

1.采购人信息

名称：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

地址：驿城大道与滨河北路交叉口

联系人：李先生

联系方式：18539682819

2.采购代理机构信息

名称：河南嘉裕工程项目管理有限公司

地址：郑州市二七区航海路南、祥云路东 2 号楼 1 单元 21 层 2102 号

联系人：张先生

联系方式：15738845555

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：15738845555