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第一章 招标公告
【平公资采2024550号】郏县乡村振兴局2024年郏县财政衔接资金郏县红牛肉精细屠宰分割深加工生产项目公开招标公告
项目概况

郏县乡村振兴局2024年郏县财政衔接资金郏县红牛肉精细屠宰分割深加工生产项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2024年08月01日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：郏采招标-2024-30 

2、项目名称：郏县乡村振兴局2024年郏县财政衔接资金郏县红牛肉精细屠宰分割深加工生产项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：14935332.50 元   最高限价：14935332.50元 

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2024  550号-1
	屠宰分割深加工，屠宰线设备安装
	7712216.00
	7712216.00

	2
	平公资采2024  550号-2
	设计范围速冻库新建及设备安装、成品库新建及设备安装、恒温车间新建及设备安装
	7223116.50
	7223116.50


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：本项目包括屠宰分割深加工，屠宰线设备安装；设计范围速冻库新建及设备安装、成品库新建及设备安装、恒温车间新建及设备安装等。
5.2、项目地点：郏县；

5.3、资金来源：财政资金，已落实；

5.4、交货期：合同签订后60日历天内完成；

5.5、质量要求：合格，符合国家规范标准；

5.6、交货地点：采购人指定地点；

5.7、标段划分：本项目共划分2个包。

6、合同履行期限：同交货期
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有合格有效的营业执照（有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）；

3.2、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

3.3、本次招标采用资格后审。不接受联合体投标、不允许分包或转包。

三、获取采购文件

1.时间：2024年07月10日至2024年07月31日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统

3.方式：潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http：//ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http：//ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml；
办理CA证书：http：//ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；
4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年08月01日09时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点

1、时间：2024年08月01日09时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市郏县政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、各供应商可以通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

2、全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《关于“不见面开标系统”升级的通知》。

3、逾期上传的投标文件，采购人不予受理。
监督单位：郏县政府采购服务中心

统一社会信用代码：114104250054921046

联系人：李女士

电  话：0375-5152805

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息：

名称：郏县乡村振兴局

地址：平顶山市郏县行政路中段

联系人：周先生  

联系方式：0375-5151658

2.采购代理机构信息

名称：北京从头越建筑造价咨询有限公司

地址：平顶山市新华区矿工路与朝阳路交叉口佳田紫金园2304室
联系人：袁源

联系方式：0375-6199956  17637521155
3.项目联系方式项目

联系人：袁源
联系方式：0375-6199956  17637521155
日期：2024年07月09日

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1交易主体登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http：//221.176.192.166：8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、投标人）。

4.2投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http：//221.176.192.166：8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

6.“不见面”开标注意事项及操作流程

6.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

6.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

6.3所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

6.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.5解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6.6通过平顶山公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉内容。

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：郏县乡村振兴局

地址：平顶山市郏县龙山大道83号

联系人：周先生  

联系方式：0375-5151658

	2
	代理机构
	名称：北京从头越建筑造价咨询有限公司

地址：平顶山市新华区矿工路与朝阳路交叉口佳田紫金园2304室

联系人：袁源

联系方式：0375-6199956  17637521155

	3
	项目名称
	郏县乡村振兴局2024年郏县财政衔接资金郏县红牛肉精细屠宰分割深加工生产项目

	4
	招标方式
	公开招标

	5
	采购内容
	第一标段：屠宰分割深加工，屠宰线设备安装；

第二标段：设计范围速冻库新建及设备安装、成品库新建及设备安装、恒温车间新建及设备安装

	6
	交货期
	合同签订后60日历天内完成

	7
	质量要求
	合格，符合国家规范标准；

	8
	交货地点
	采购人指定地点；

	9
	供应商资格要求
	详见招标公告

	10
	供应商提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	11
	采购人澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	12
	分包
	不允许

	13
	构成招标文件的

其他材料
	除招标文件外，采购人采购期间在电子交易系统中发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分

	14
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间15日前

	15
	投标截止时间
	2024年08月01日09时00分（北京时间）

	16
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件澄清一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应注意在投标截止时间前，及时关注招标公告发布媒介发布的澄清通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，由供应商自行承担。

	17
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	招标文件修改一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应注意在投标截止时间前，及时关注招标公告发布媒介发布的修改通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，由供应商自行承担。

	18
	构成投标文件的其他材料
	供应商认为需要提交的其他证明材料

	19
	投标有效期
	从投标截止之日起60日历天

	20
	招标文件费
	不收取

	21
	投标保证金
	根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“(六)降低投标人参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。

	22
	履约保证金
	根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“（七）鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例”的规定，该项目不再收取履约保证金。

	23
	质保金
	不收取

	24
	是否允许递交备选方案
	不允许

	25
	投标文件份数
	电子投标文件

成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）；

（2）为便于业主存档，各供应商另须提供纸质投标文件（系统下载）一式贰份，胶装成册，开标结束后提交至代理公司。

	26
	签字和（或）盖章要求
	供应商在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子印章及法人电子签章）；无法进行电子签章或签字的地方，将盖章或签字的扫描件上传即可。

	27
	投标文件递交地点
	平顶山市公共资源交易中心系统

	28
	是否退还投标文件
	否

	29
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：平顶山市公共资源交易中心系统

	30
	开标程序
	通过电子交易平台公开开标，以电子开标为准。

	31
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：从政府部门组建的评标专家库随机抽取，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	32
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，经评标委员会综合评审（议）后，推荐的拟中标候选人数：3 名。

	33
	其他需要补充的内容

	34
	采购控制价
	本项目控制价：第一标段：7712216.00元；

              第二标段：7223116.50元
供应商针对本项目的投标报价（包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等、安装到户费等一切费用）超出招标控制价按无效标处理。

	35
	招标代理服务费
	1.供应商中标后参照《河南省招标代理服务收费指导意见》规定向代理机构支付代理服务费用。此项费用由供应商综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。

2.代理服务费的交纳方式

中标人在领取中标通知书前，按规定的标准一次性向代理机构缴纳代理服务费，可用现金、转账或商定的其他付款方式。

	36
	付款方式
	设备送达指定地点后，支付50%首付款；安装调试完成后支付至90%，验收合格后支付至100%。

	37
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.根据《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)的规定，本项目所采购设备若属于“节能产品政府采购品目清单”范围的，供应商按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定提供有效期内的产品证明材料扫描件的得0.5分。没有不得分。

2.本项目所采购设备若属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，供应商按照《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定提供有效期内的产品证明材料扫描件的得0.5分，没有不得分。

	38
	中小企业划分标准
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（制造业）。

具体划分标准详见“工信部联企业[2011]300号”

	39
	关于报价评分中给予小型、微型企业价格扣除的说明
	监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/中标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

	40
	同品牌问题
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

本项目核心产品为：第一标段：气动喂入装置（含22-25项）（核心产品）         第二标段：螺杆并联机组（核心产品）

	40
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	41
	全流程电子化招标投标
	本招标项目采用全流程电子化招标投标方式，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台进行电子化招标投标，供应商应按电子交易平台要求办理相应事项。

	42
	关于“不见面开标系统”升级的通知
	详见“平顶山市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册-投标单位”

	43
	其他
	本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在供应商应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。

	44
	合同签订方式
	合同在线签订，采购人（招标人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。

	45
	政采领域优化营商环境相关政策


	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或中标人签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。


一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的郏县乡村振兴局2024年郏县财政衔接资金郏县红牛肉精细屠宰分割深加工生产项目的采购及其它伴随服务的招标。

2、定义

2.1采购人：指“郏县乡村振兴局”。

2.2采购代理机构：指“北京从头越建筑造价咨询有限公司”。

2.3合格的供应商：符合招标公告中“供应商资格条件要求”并下载招标文件的潜在供应商。

2.4中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

2.5投标文件：指供应商根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

3、投标费用
无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

    4.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，供应商在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

    4.2采购人所提供资料供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

5、招标实质性要求和条件
5.1投标产品质量应达到国家质量验收规范标准。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

5.2货款支付方式：设备送达指定地点后，支付50%的工程款；安装调试完成并经验收合格后，支付至90%；办理质量保函并经审计后支付至100%。

5.3投标报价

供应商投标总价即为中标合同价。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需交纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点并安装完成所需的一切费用。供应商应结合企业自身实力，慎重报价。

5.4供应商保证采购方在使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

二、招标文件内容

6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

6.1招标公告

6.2供应商须知

6.3评标办法

6.4货物需求及要求

6.5合同格式及主要条款（仅供参考）

6.6投标文件格式

7、招标文件的澄清
7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

7.2招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天以前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，应当延长投标截止时间。

8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，采购人均可对招标文件进行修改和补充。

8.2 招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有供应商具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件应包括下列内容
（1）投标函

（2）投标函附表
（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）投标分项报价明细表

（5）技术规格偏差表

（6）供应商资格证明文件

（7）技术部分

（8）综合部分

（9）供应商认为有必要提供的其他资料

10、投标要求

供应商应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。

11、投标文件的语言及计量单位
11.1投标文件以及供应商所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11.2除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的编制
12.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

12.2投标文件应当对招标文件有关交货期、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

12.3供应商登录平顶山市公共资源交易中心政采购、工程业务系统下载招标采购平台所需组件（组件下载，安装顺序：adobe reader->信安CA驱动->投标客户端工具）下载“投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

13、投标报价
13.1 供应商应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的产品清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

13.2 供应商填写的投标总价包含下列费用：

13.2.1投标总价包括产品装配、运输、装卸、保险、质量保证、利润及税金等所涉及到的一切相关费用；应按全套货物供货报价，除包括货物主体外，还应包括该主体货物运行所需的配套部件和安装辅助件及随机备品备件、专用工具等。

13.2.2投标总价除包含上述材料费及全部配套附属材料外，还包含货物安装、调试、检验（含第三方检测<如有>）、验收、技术培训费以及在质保期内货物易损零部件应由卖方免费提供和后期服务的全部费用。所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

13.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

13.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

13.5 供应商对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

13.6 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

14、投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务均用人民币报价。

15、供应商资格的证明文件

15.1依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

16、证明投标产品及服务符合招标文件技术要求的文件
16.1供应商应提交证明其拟供产品和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

16.2供应商应对招标文件技术要求应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

17、投标有效期

17.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，供应商可以拒绝这种要求，同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

18、投标文件的式样和文件签署
18.1 投标文件必须编写页码，前附目录。
18.2 供应商在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子印章及法人电子签章）。
四、投标文件递交

19、投标文件递交

 供应商应于“供应商须知前附表”规定的投标截止时间前通过交易平台上传加密的电子投标文件（xxx公司_项目名称.file）到会员系统的指定位置，并确认上传成功。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

20、投标文件的修改与撤回
在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。供应商补充、修改或者撤回投标文件的，电子交易平台已上传的投标文件须进行相应的补充、修改或者撤回。

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

五、开标、评标
21、开标


21.1开标时间和地点

招标人或招标代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点通过电子交易平台公开开标。

21.2开标程序（以电子开标为准）

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（4）电子投标文件解密；

（5）电子唱标；

（6）公布招标控制价；

（7）开标结束。

21.3 电子投标文件的解密（本项目采用远程解密投标文件）

21.4本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，在不见面开标大厅中进行开标。

(1)代理机构开标：到达投标截止时间后，通过不见面开标大厅，主持人点击开标；
(2)供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书进行远程解密，解密时间为投标截止时间后60分钟内。逾期未解密的，不予受理。
21.5 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用未加密的电子版投标文件，以人工方式进行。

（2）因供应商原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为供应商撤销其投标文件。

21.6 开标异议

供应商对开标过程有异议的，应当在平顶山市公共资源交易系统不见面开标大厅中现场提出，招标人或招标代理机构当场作出答复，并制作记录。

22、评标
22.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有供应商的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

22.2 评标委员会人数：由采购人代表、经济、技术类专家5人及以上单数组成，其中经济、技术专家不得少于成员人数的三分之二。

评标委员会确定方式：从政府部门组建的评标专家库随机抽取，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

23、投标文件的澄清
23.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

23.2 重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

24、评标因素
供应商所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

25、评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26、评标方法
26.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

26.2采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

27、供应商资格与符合性的审查
27.1供应商资格审查：

27.1.1开标结束后，采购人或招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商资格审查内容按照招标文件第三章《评标办法前附表》 “资格性审查”，参照供应商递交的相应资料，审查供应商的资格是否符合要求。
27.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

27.1.3符合要求的供应商及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的供应商，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

27.2 投标文件的符合性审查：

27.2.1、商务评定

由评标委员会对每个供应商的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

供应商存在下列情况之一的，投标无效处理：

1、投标文件签字、盖章不符合招标文件要求的；

2、不具备招标文件规定的资格要求的；

3、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2.2、技术评定

由评标委员会对每个供应商的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

27.2.3、价格评定

  评标委员会对有效供应商的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

1.投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会将根据评标办法对各有效供应商投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。

28、评标方法及标准
评标委员会只对通过资格审查及符合性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算供应商的综合得分。

六、定标

29、评标结果
29.1评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照供应商得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会向采购人推荐排列前3名的为中标候选人，除第二章“供应商须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会将向采购人提交评标报告。

29.2 采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评标委员会推荐的供应商排列依次确定中标人。若推荐的中标候选人均放弃中标资格，或者经考察（若有）全部不合格的，应重新招标。

30、保密及其它注意事项
30.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

30.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

30.3在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

30.4为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

30.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

七、合同授予

31、合同授予标准
31.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的供应商。

31.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31.3更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求及要求”中的货物和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

32、公示期及投诉质疑
32.1评标结束后，采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见供应商须知前附表。

32.2采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起1个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

32.3中标公告期限为1个工作日。

32.4供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.5供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

32.6供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.7供应商提出质疑的，应当按上述要求以书面形式提交至采购人或采购代理机构。具体联系事项见招标公告。

33、接受和拒绝任何或所有投标的权利
 如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

34、中标通知书
34.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知供应商被确定中标；

34.2 中标人在接到招标代理机构通知后应在1个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

34.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

35、签订合同
35.1采购人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

35.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

35.4 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

36、其他
36.1 如果中标人未按上述第35.4条规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的供应商，或重新招标。

36.2知识产权

36.2.1供应商应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

36.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

36.3 招标文件的解释权属“郏县乡村振兴局”和“北京从头越建筑造价咨询有限公司”。

八、纪律和监督

37、对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

38、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

41、投诉

41.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

41.2 供应商或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第41.1项规定的期限内。

九、是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

十、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章 评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有供应商。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查
开标结束后，采购人或招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商资格审查内容按照招标文件第三章《评标办法前附表》“资格性审查”，参照供应商递交的相应资料，审查供应商的资格是否符合要求。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字或盖章
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“供应商须知前附表”第10项规定

	
	
	信用承诺书
	符合投标文件格式要求

	2.1.3
	响应性评审标准
	采购内容
	符合第二章“供应商须知”第5项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第6项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”第7项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第8项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第19项规定


以上资料应在投标文件中按要求提交，否则将认定为不合格。无需提供原件，投标文件中附扫描件即可。只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评标程序。
评分标准

	分值构成(总分100分)
	报价分：30分   技术标：50分   商务标：20分 

	投标报价得分（30分）
	本项满分30分，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（由评标委员会自行确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）

1、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业报价×（1-20%）。 

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 

3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 

注：（1）供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； 

（2）供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； 

（3）供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 

(4) 供应商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

	评分因素
	评分标准

	技术部分（50分）
	1、技术参数（32分）
	供应商所投产品的技术参数都满足招标文件的要求的得满分32 分，有负偏离的每项扣1 .5分，扣完为止。

	
	2、项目供货方案（6分）
	依据供应商所提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度进行评审： 
投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度非常优秀的得6分； 
投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度良好的得4 分； 
投标人提供项目供货方案的科学性、合理性、完善程度一般的得2 分；
不提供不得分

	
	3、货物安装方案（6分）
	根据货物安装组织实施方案的完整性和可实施性进行综合评审： 

投标人提供的货物安装组织实施方案全面详细、科学合理、可行，针对安装过程中关键点、难点描述详细且有保障的，得6分； 

良好：投标人提供的货物安装组织实施方案基本详细、可行，针对安装过程

中关键点、难点描述基本详细且有保障的，得3分； 

一般：投标人提供的货物安装组织实施方案不完整，针对安装过程中关键点、

难点描述不完整的，得1分。

不提供不得分

	
	4、技术培训（6分）
	1、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得6分； 

2、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容一般、但基本合理、逻辑基本清晰、可行性程度一般的得3分； 

3、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容简单、合理性差、逻辑混乱、可行性程度低的得1分；

	商务部分（20分）
	1、供应商业绩（9分）
	供应商或生产厂家2022年1月1日以来同类型项目业绩证明材料，提供合同（须包含货物清单），每提供一份可得3分，最高得9分,提供不完整或不提供不得分。（0-9分）

	
	2、售后服务方案（10分）
	有完善的售后服务方案，售后服务方案详细、全面、合理，根据提供内容计划的详细程度打分，优秀得10分，良好得6分，较差得3分，不提供不得分。

	
	3、节能环保认证（0-1分）
	所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国节能产品认证证书的得0.5分。

所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书的得0.5分。

	注：1、评委依据供应商投标文件的合理性、可行性、针对性进行评审并打分。

2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果保留两位小数。

3、供应商最终得分：各评委综合打分的算术平均值。


（三）评标办法

本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标委员会将根据评标办法对各有效供应商投标文件进行独立打分，本办法计分过程按四舍五入取至小数点后二位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

（四）有关问题的澄清

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在电子交易系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在电子交易系统中按规定提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.3供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

4.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）详细评审（100分） 

5.1商务部分、综合部分、技术部分评审标准

评标委员会按下面表格中相应的评审标准对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务、技术评估和综合部分，综合比较与评价。

5.2评标委员会按本章第5.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第5.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第5.1项规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；

（3）按本章第5.1项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

5.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，当出现并列时，保留至小数点后三位。

5.4供应商得分=A＋B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

第四章 货物需求及要求

一、采购清单
第一标段采购清单：
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注说明

	1
	待宰圏及卸牛台
	63*5mm热镀锌钢管定制存牛通道，高1.2m,中间两层横管，每层空间0.4m
每个立柱间隔2m一根，每个立柱基础0.5立方及钢筋笼及30cm*30cm*10mm厚钢板与立柱焊接，上面15cm混凝土做地面
总计栏杆长130m（包含栏杆基础定制安装等）
	套
	1
	定制

	2
	牛通道地磅及系统
	地磅采用了独特U型钢骨架，使用寿命长、含显示器打印机，联网系统
	套
	1
	定制

	3
	赶牛道
	63*5mm热镀锌钢管定制赶牛通道
	套
	1
	定制

	4
	牵牛机
	机长：7500mm ，参照欧式屠宰标准
滚轮轨道采用热镀锌8#槽钢对扣制成
由热镀锌16#槽钢做支撑和热镀锌厚20mmA3钢板做为封板焊接成牵牛机机架,机架为热镀锌结构
主传动轮和被动轮材质：45#，滚轮和P100板链，链条长装有牵牛钩
	套
	1
	 定制

	5
	气动翻版箱(固定牛头)
	①外型尺寸：2700×1060×3000mm（长×宽×高），参照欧式屠宰标准
②机架主材采用热镀锌□120×80×4.5矩形管、6.3#槽钢制作
③1套气动翻倒踏板,踏板采用厚5mm钢板制作，固定倾斜式结构，便于牛体顺利滑出
④1套气动推牛门
⑤1套气动上下活动门，自动将牛完全放出来，岗位手动控制
⑥1套带压簧的挡板，有效的完成牛的侧翻
⑦二次翻板将牛腿拴住后完全释放出来
⑧钢件均为热镀锌结构
	台
	1
	定制

	6
	接牛栏
	框架采用热镀锌6.3#槽钢制作,表面铺镀锌钢板
尺寸：2600×1400 mm（长×宽）
热镀锌结构.
	台
	1
	定制

	7
	安全桩
	∮120×3管型材料制成，顶部封闭，底部安装在地面上
长约1200-1400mm，安装间距300-400mm
钢件全部热镀锌结构
	根
	20
	定制

	8
	毛牛提升上挂系统全套
（定制框架，重型循环轨道）
	用于将毛牛从接牛栏中提升到放血轨道上。功能：用带环链的吊钩将牛垂直提升到重型循环轨道后送至放血轨道上（参照欧式屠宰标准）。
包括：
①提升高度：约6m
②提升能力：1500k
③装机功率：3kw
④提升速度：14m/min
⑤自动加载型配有低压控制
⑥热镀锌安装材料和安全过载保护
⑦配有手动开关和安装材料
⑧与放血缓冲轨道相连
⑨其余钢件全部热镀锌
	套
	1
	定制

	9
	沥血槽
	生产时封闭泄水口，清洗时封闭排血口，不含与下水连接。
包括：
①整体采用不锈钢制作，板厚2mm
②槽长约：10000mm
③槽宽为:1400mm
④带有排血口
	套
	1
	定制

	10
	驱动装置
	锰钢链条、碳钢道轨
电源380V
调速动力2.2KW，调速动力为双速摆线针轮减速机，电机型号Y90l2
同步变频调速器1套：5.5kw。
	套
	1
	定制

	11
	气动涨紧装置
	1套驱动装置
1套涨紧装置，涨紧为气囊涨紧
电机功率：2.2kw
热镀锌封闭式8#槽钢轨道；输送链条，配有拨指，高分子耐磨行走轮
∮60×4热镀锌管轨，带热镀锌精铸轨道吊架
4个手动限位闸
配有拉绳及5m缓冲轨道
和热镀锌连接的标准件均为热镀锌材料
空气滤芯及气动控制阀采用台湾亚德克
	套
	1
	定制

	12
	缓冲轨道（管轨）
	包括热镀锌￠60*4圆管轨道、管轨吊架（吊架与辅梁的连接）、螺栓等热镀锌
	米
	22
	定制

	13
	放血吊链返回系统（25米定制）
	安装于热镀锌轨道梁上
安装有若干特制吊架
特制弯轨及∮60热镀锌管轨轨道
放血线返回系统带1套镀锌护轨，防止吊链脱落。
	套
	1
	定制

	14
	放血吊链
	热镀锌框架,两个装有滚珠轴承的镀锌滚轮
起重环链
吊钩为起重用铸钢铸造件
	根
	34
	定制

	15
	去角、前蹄固定站台（1800x1200mm）
	台面尺寸：1800×1200mm（长×宽）
台腿采用不锈钢∮159×2.5的圆管制作
台面采用25mm厚的方空格塑料板制作
台框采用不锈钢□80×40×2和□50×50×2的方管制作
护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.2的不锈钢管制作
横担间距：300-500mm
不锈钢防滑台阶
	套
	1
	定制

	16
	后腿预剥换轨站台（4500x1200mm）
	台面尺寸：4500×1200×2500mm（长×宽×高）
台腿采用不锈钢∮159×2.5的圆管制作
台面采用25mm厚的方空格塑料板制作
台框采用不锈钢□80×40×2和□50×50×2的方管制作
护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.2的不锈钢管制作
横担间距：300-500mm
不锈钢防滑台阶
	套
	1
	定制

	17
	毛牛换轨提升机
	自动加载型,配有低压控制
手控开关和安装材料
提升能力：1000kg
装机功率约为1.1kw
提升高度：4m
环链式
	台
	1
	定制

	18
	滑轮架车提升机
	自动加载型,配有低压控制
手控开关和安装材料
提升能力：1000kg
装机功率约为1.1kw
提升高度：4m
环链式
	台
	1
	定制

	19
	滑轮架车
	1个架体
2个固定轮和2个转向轮
热镀锌结构
	套
	10
	定制

	20
	双轨道滑轮吊肉钩
	镀锌滑轮架不锈钢钩
	套
	150
	定制

	21
	限位闸刀
	镀锌结构
	套
	4
	

	22
	气动喂入装置（含22-25项）（核心产品）
	参照欧式标准
气缸尺寸：∮125*80
提升能力：1500KG
双柱单气缸
机架不锈钢
	套
	1
	定制

	23
	预剥气动双柱升降台
	用于预剥整理、工位
机架柱子镀锌
框架、台面、扶手采用不锈钢材质
气缸为铝合金
平台中间装有1个汽缸和升降车体相连
提升高度：400mm到2000mm
提升能力：200kg平台尺寸：1500×1000mm（长×宽）
	套
	1
	定制

	24
	气动单柱升降台
（含扯皮机升降台）
	用于辅助扯皮预剥
机架柱子镀锌
框架、台面扶手采用不锈钢材质
气缸为铝合金,平台中间装有1个汽缸和升降车体相连
提升高度：400mm到2000mm
提升能力：200kg平台尺寸：800×800mm（长×宽）
	套
	2
	定制

	25
	劈半气动双柱升降台
	用于劈半、工位
机架柱子镀锌
框架、台面、扶手不锈钢材质
气缸为铝合金
平台中间装有1个汽缸和升降车体相连
提升高度：400mm到2000mm
提升能力：200kg平台尺寸：1500×1000mm（长×宽）
	套
	1
	定制

	26
	液压扯皮机
	参照欧式标准
电源：380V
功率：5.5KW
重量：850KG
	套
	1
	定制

	27
	栓牛腿架
	机架、外壳为热镀锌，机架采用22#槽钢制作
升降行走机构采用8#槽钢制作，配有定位行走滑动轮
不锈钢扯皮滚筒
配有不锈钢扯皮链，自动解扣松皮结构
含液压系统和程序控制系统。电机功率：5.5KW
热镀锌前腿固定架采用100X100X5钢材制作
不锈钢固定前腿链条
	套
	1
	定制

	28
	胴体加工输送线全套（包含28-32）
	步进式输送、参照欧式标准
输送机为立式结构,为七工位
装机功率：3kw,输送机总长：16m
1套封闭式热镀锌滚轮轨道
一次撑腿间距：500mm,1套驱动单元（步进式）
1套气动张紧装置
1个时间调节器
1套二次扩张装置
5米热镀锌缓冲轨道
16米8号槽钢封闭式轨道
32米输送链条，配有拨指，高分子耐磨行走轮
牛胴体间距（工位间距）：2100mm
其余钢件全部热镀锌结构
	套
	1
	定制

	29
	开胸固定站台（1500x1200mm）
	站台尺寸（1500*1200mm）
台腿采用不锈钢∮159×2.5的圆管制作
台面采用25mm厚的方空格塑料板制作
台框采用不锈钢□80×40×2和50×50×2的方管制作；护栏高度0.5--1米
采用∮32×1.2不锈钢管制作；横担间距：300-500mm
	套
	1
	定制

	30
	取白脏固定站台(2000x950mm)
	站台尺寸（2000*950mm）
台腿采用不锈钢∮150×3的圆管制作
台面采用25mm厚的方空格塑料板制作
台框采用不锈钢□80×40×2和□50×50×2的方管制作；护栏高度0.5--1米
采用∮30×2不锈钢管制作；横担间距：300-500mm
	套
	1
	定制

	31
	取红脏固定站台(1500x1000mm)
	站台尺寸（1500*1000mm）
台腿采用不锈钢∮150×3的圆管制作
台面采用25mm厚的方空格塑料板制作
台框采用不锈钢□80×40×2和□50×50×2的方管制作；护栏高度0.5--1米
采用∮30×2不锈钢管制作；横担间距：300-500mm
	套
	1
	定制

	32
	胴体检疫固定站台（1500x1000mm）
	站台尺寸（1500*1000mm）
台腿采用不锈钢∮150×3的圆管制作
台面采用25mm厚的方空格塑料板制作
台框采用不锈钢□80×40×2和□50×50×2的方管制作；护栏高度0.5--1米
采用∮30×2不锈钢管制作；横担间距：300-500mm
	套
	1
	定制

	33
	牛副产品全套流水线
（心、肝、脾、胃、肺、血牛头等）
	工艺流程：经轨道下来的牛副等原料从滑道送至下货车间，经分拣工作台分拣后送至不同工作台进行清洗（部分产品进行二次加工如高温清洗、蒸煮、去毛、去杂志等），后经过工作台晾置、包装机包装经质检后送仓库保存
轨道：热镀锌￠60*4圆管轨道、管轨吊架（吊架与辅梁的连接）、螺栓等热镀锌
全不锈钢滑道2mm厚
站台尺寸：1800x900mm，不锈钢制作、3mm不锈钢板折弯制作，台面为20mm尼龙板制作
防水精密电子秤，分辨能力：50g，100g，200g ，150-300kg
大型电加热夹层锅、304不锈钢
脱毛包装工具设备
参照欧式标准
	套
	1
	定制

	34
	四分体下降机
	N=1.5KW、含减速机、推进器、管轨轨道、机架镀锌
	套
	3
	定制

	35
	四分体转挂葫芦
	1.5t
	套
	2
	定制

	36
	胴体轨道电子秤及系统
	用于胴体的称重，和轨道相连，长度800 mm
含显示屏和打印机，最大称重：400kg
分辨能力：0-150kg，50g，150-300kg，100g，300-600kg ，200g
	套
	1
	

	37
	手持喷淋器
	用于牛胴体的高压冲淋
	台
	2
	

	38
	双轨手推线（350米）
	含弯轨、吊架、型钢、道岔等热镀锌
	套
	1
	 定制

	39
	断轨器
	热镀锌
	套
	6
	

	40
	带刀具消毒器的洗手装置
	1个支撑柱，洗手盆装在其上
洗手装置有不锈钢防溅板
反水管和脚踏开关阀
刀具消毒器带有塑料刀架
溢水管，手动阀,供水和排水可以通过支撑柱直接连接或用阀门进行连接
不包括给、排水管道安装
	套
	10
	定制

	41
	胃容物风送系统设备（不含风送管道）
	参照欧式标准
用于胃、肠内容物及废弃物的输送
收集罐罐体采用厚度不锈钢板制作，直径890
设备上配有检修段，不锈钢料斗，带不锈钢气动刀型闸阀
旋风分离器、控制系统等，悬挂支架和紧 固件热镀锌
气动刀型闸阀口径：DN200
自动控制系统含有气动控制阀组、猪毛吹送阀组
外形尺寸：1700×1400×1980
不含一套干湿机（需方自购）把污水排出
不含空压机、储气罐、空气干燥过滤器及气站到该机的输气管道
	套
	1
	定制

	42
	牛蹄液压剪
	重量：30KG
剪口宽度：120MM
驱动方式：液压
运行压力：180—200Bar
电动功率：7.5KW，压夜流量9L/Min
附件含：平衡器、液压站
	台
	1
	定制

	43
	牛带式劈半锯
	重量：70KG
长度：1550MM
锯条长度：3225MM
切割深度：500MM
功率：2.3KW
安全保护：IP65
附件含：原装进口弹簧平衡器、电磁阀
技术特点：锯片薄，减少骨头和肉沫损失，锯条更换迅速，全封闭电机，自动控制喷水装置
	台
	1
	

	44
	牛开胸锯
	重量：12KG
长度：700MM
锯条长度：300MM
锯条行程：32MM
功率：1KW
安全保护：IP65
附件含：原装进口弹簧平衡器、电磁阀
技术特点：内嵌减震平衡块，全封闭电机，手柄触发开关密封
	台
	1
	

	45
	中央控制系统
	包括:
主开关及主控制柜
现场按钮盒
PLC 欧姆龙
变频器：欧姆龙
控制按钮
传感器
中继接线盒
电气设备标准：公司提供的控制柜符合国家安全标准。设备接线符合国家标准和当地标准（电缆和桥架不包括在供货范围内）
配置:
电压3 x 380伏，交流，50赫兹，中点接地（TN－S系统）；± 5％
提供的电压需符合此技术要求，可保证无故障运行
主开关4极
控制电压220伏，50赫兹，±5％。或24伏直流
材料：标准
线路从控制柜底端进入
相关区域最大空气湿度90％（温度20℃）
电线颜色符合标准
控制轨应安置于200毫米高的基础上
控制柜周围不能安装高压设施或高挥发物质（如氨，弗里昂）
控制柜：控制柜为喷涂的钢材制造
控制柜应安装在温度介于10℃－25℃之间的干燥房间内
保护等级为IP55或更高
中央控制柜装有高度为100毫米的镀锌踢脚板
控制柜全部组装完毕，包括内部接线、端子板和组件编码。电线应从开关柜底端进入
低压电气：正泰
	套
	1
	定制

	46
	电缆、桥架、穿线管
	国标电缆、金属桥架、防火耐腐穿线管
	套
	1
	

	47
	气路管道
	气源端配备减压装置、自动报警装置
高纯气体专业管线，管道固定件为PP材质，抗腐蚀
无缝钢管焊接、热镀锌型钢固定
	套
	1
	定制

	48
	螺杆式空气压缩机及辅助净化设备
	功率：22—215KW
排气压力：0.7—1.3MPa
处理风量：4.2-10.5m3/min
主机采用进口SAE1141特种合金锻钢，高强度、高韧性、高稳定
永磁变频、超低温设计，频率降低至50%以上时，压缩机组仍能高效稳定运转
	套
	1
	

	49
	洗牛脖机（定制）
	1500*950*1300mm
5.5KW,40kg/次
304不锈钢
	台
	1
	

	50
	洗牛舌机
	1500*950*1300mm
5.5KW,40kg/次
304不锈钢
	台
	1
	定制

	51
	打肚机
	1500*950*1300mm
5.5KW,40kg/次
304不锈钢
	台
	1
	定制

	52
	牛大肠锅
	电加热
不锈钢汤池
	台
	1
	定制

	53
	洗牛副池
	不锈钢材质制作
主框架3800*1200*900mm，2mm厚
304不锈钢
	套
	3
	

	54
	速冻架子车
	不锈钢材质304方管
主框架38*38*1.5，其中两长面为38*25*1.5
规格1300*660*1700mm，4层，层与层之间高度为250mm，内拉撑25*25方管1.2
	辆
	10
	定制

	55
	托盘
	620*420*40mm
耐低温冷冻型
	套
	10
	定制

	56
	方车
	650*650*670
304不锈钢
1.5厚冲压成型
	套
	10
	定制

	57
	周转筐
	360*580*170mm
耐低温冷冻型
	套
	10
	定制

	58
	操作台
	不锈钢框架
外形尺寸：1800x900mm，不锈钢制作
2mm不锈钢板折弯制作，台面为20mm尼龙板制作
不锈钢材质：304
	张
	4
	定制

	59
	工艺主钢梁，立柱，牛腿等
	热镀锌
	套
	1
	全部热镀锌

	60
	螺栓及小件材料费
	热镀锌
	项
	1
	螺栓、螺帽、吊杆等


第二标段采购清单：
	速冻库
	

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	聚氨酯彩钢双面板（墙板）
	部位：墙板，材料规格：厚度≥200mm 
聚氨酯双面彩钢板，容重≥40kg/㎡，阻燃等级芯材B1
双面彩钢板厚度0.6mm（上海宝钢）
辅材：定位槽、聚氨酯发泡剂、φ4×13mm 铆钉、L38×1.5mm角铝连接件、彩钢外包角、密封胶含运费、安装费、税费、保险费、及损耗等
	㎡
	470
	

	2
	聚氨酯彩钢双面板（顶板）
	部位：顶板，材料规格：厚度≥200mm 
聚氨酯双面彩钢板，容重≥40kg/㎡，阻燃等级芯材B1；双面彩钢板厚度 0.6mm（上海宝钢）；
辅材：PU 料、聚氨酯发泡剂、φ4×13mm铆钉、彩钢外包角（L100×100 0.5mm）
密封胶、蘑菇螺栓、花兰螺丝、φ16 螺杆螺帽、钢梁处固定件含运费、安装费、税费、保险费、及损耗等
	㎡
	280
	

	3
	地面隔热保温
	部位：地面，厚度≥250mm，使用：50mm*5 层，错缝拼接材料：XPS 挤塑聚苯板；密度：35kg/m³以上，阻燃等级芯材B1
二层 14 丝 PE 
防水隔气层冷铺，加厚土工布保护层，挤塑板压强≥350Mpa增加 SBS 防水，地下管道通风
	㎡
	280
	

	4
	特种门
	 规格尺寸：2000×2500×100；门体采用框架式内填充聚氨酯发泡一次成型，门框下方地面预埋加热门槛，门体整体比重 43-48 ㎏/m3，门体上装有自恒温
加热装置，主要用于低温库避免密封条损坏。自恒温加热装置温度为+70～+85℃，功率为 35W/米
门体采用加厚彩板钢冲压成型，五金标准件
门副框及轨道采用加厚彩板 
	樘
	6
	

	5
	螺杆并联机组（核心产品）
	HSN8571-125*3工况-42/35单台机组制冷量制冷量 271.5KW
轴功率 233.1KW
电流399.6A,COP 1.16
质量流量 6678
螺杆并联机组内包含 3 台压缩机并联
带板块油冷，储液罐。
	套
	3
	

	6
	冷凝器
	换热量 2000KW
轴流风机风量 3*65000
轴流风机功率3*4KW
循环水泵流量220M3/H
循环水泵功率 5.5KW
重量输 8900kg
重量运行 15600kg，定制
	套
	1
	

	7
	虹吸罐
	容器自重 255KG
容积 200L
主体材料 20#/Q345
最高允许工作压力 2MPa
设计温度 150℃
工作介质液氟、气
	台
	3
	

	8
	冷风机
	外壳铝合金板喷塑、变片距16mm变8mm铜管铝片、水冲霜、电机施乐百
工况-42℃/35℃库温-35℃单台制冷量不小于55KW
制冷工质 R-507
绝缘等级:风量56000m3/h
风筒直径 800mm
射程不小于35m
功率 3*1850w
电压 380V
	台
	6
	

	9
	氟利昂
	R22 
	Kg
	3500
	

	10
	冷冻油
	螺杆机专用
	t桶
	24
	

	11
	风幕机
	风幕电机采用外转子离心式风机
风机电压为 380V
频率 50Hz 
电机功率 0.8kw
风量 3000-3500m3/h
风压 510Pa
电机外壳为铸钢
风幕风筒材质为不锈钢304；
	台
	6
	

	12
	风机吊架
	规格：80×30×3 型钢
50×50×3 角钢
吊丝φ10
	套
	20
	

	13
	设备支架
	规格：80×30×3 型钢
50×50×3 角钢
吊丝φ10
	套
	20
	

	14
	中压焊接阀门（球阀）
	国标，流动方向双向，材质铜
固定球直通式用于制冷机到冷风机管道处，φ16mm
	个
	63
	

	15
	中压焊接阀门（电磁阀）
	流动方向单向，适用于所有制冷剂接口不小于32mm(EVR25)
耐介质温度科大105 度
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	63
	

	16
	中压焊接阀门（过滤器）
	3A 分子筛芯体
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	63
	

	17
	中压焊接阀门（膨胀阀）
	二通式，单向流通、蒸发温度-60℃
材质黄铜
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	63
	

	18
	中压螺纹阀门（截止阀）
	规格:DN25 
用于制冷机到冷风机管道处 
	个
	12
	

	19
	中压螺纹阀门（截止阀）
	规格:DN32 
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	63
	

	20
	中压螺纹阀门（截止阀） 
	规格:DN40 
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	16
	

	21
	中压螺纹阀门（截止阀）
	规格:DN50 
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	10
	

	22
	中压螺纹阀门（截止阀）
	规格:DN65
 用于制冷机到冷风机管道处 
	个
	10
	

	23
	中压螺纹阀门（截止阀）
	规格:DN80
用于制冷机到冷风机管道处用于制冷机到冷风机管道处
	个
	12
	

	24
	中压螺纹阀门（截止阀）
	规格:DN125 
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	3
	

	25
	中压螺纹阀门（安全阀）
	规格:2.3 法兰连接 
直径 DN15 
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	6
	

	26
	压力仪表
	规格:-0.1~3.0MPa 
用于制冷机到冷风机管道处
	个
	6
	

	27
	中压铜及铜合金管（铜管）
	规格:φ16 
用于制冷机到冷风机管道处
	m
	400
	

	28
	中压铜及铜合金管（铜管）
	规格:φ22
 用于制冷机到冷风机管道处
	m
	100
	

	29
	中压碳钢管（无缝钢管）
	规格:D32*2.5 
用于制冷机到冷风机管道处
	m
	90
	

	30
	中压碳钢管（无缝钢管）
	规格:D38*2.5 
用于制冷机到冷风机管道处
	m
	290
	

	31
	中压碳钢管（无缝钢管）
	规格:D45*3.0
 用于制冷机到冷风机管道处
	m
	635
	

	32
	中压碳钢管（无缝钢管）
	规格:D57*3.5
 用于制冷机到冷风机管道处
	m
	505
	

	33
	中压碳钢管（无缝钢管）
	规格:D76*4.0
 用于制冷机到冷风机管道处
	m
	565
	

	34
	中压碳钢管（无缝钢管）
	规格:D108*4.0 
用于制冷机到冷风机管道处
	m
	60
	

	35
	中压碳钢管（无缝钢管）
	规格:D133*4.0 
用于制冷机到冷风机管道处
	m
	30
	

	36
	管道保温
	PF、B2 阻燃
用于制冷机到冷风机管道处
	m
	2450
	

	37
	管道支架
	用于制冷机到冷风机管道处
	Kg
	2030
	

	38
	中压碳钢管（镀锌钢管）
	公称直径 50mm
用于制冷机到冷风机管道处
	m
	990
	

	39
	低压塑料管（PVC管）
	材质:PVC
规格:DN100
用于冲霜管道
	m
	990
	

	40
	中压焊接阀门（水电磁阀）
	规格:DN50
 用于冲霜管道
	个
	30
	

	41
	中压焊接阀门（球阀）
	规格:DN50
 用于冲霜管道
	个
	63
	

	42
	配电箱
	自动温度控制、带缺相、相序、过载、过压、欠压保护
用于总配电箱，每个冷库末端控制显示柜
	套
	30
	

	43
	配电箱
	自动温度控制、欠压保护
用于总配电箱，每个冷库的水冲霜控制柜
	套
	3
	

	44
	工厂灯
	三防灯，冷库专用灯 36W 节能灯（需防水、防潮、防爆、IP68 等级）
用于库内照明
	套
	730
	

	45
	离心泵
	380V,电动，单吸式
铸铁材质
用于冲霜水池
	台
	6
	

	46
	电热带
	PVCU 管及自限温电伴热
用于低温冷库门处，风机下水管道辅助加热，防止管道结冰
	m
	1240
	

	47
	电线
	规格：BVR16，铜芯
用于总配电箱到每个冷库 
	m
	22.5
	

	成品库
	

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	聚氨酯彩钢双面板（墙板）
	部位：墙板

材料规格：厚度≥150mm 

聚氨酯双面彩钢板，容重≥40kg/㎡，阻燃等级芯材B1

双面彩钢板厚度0.6mm（上海宝钢）

辅材定位槽、聚氨酯发泡剂、φ4×13mm 铆钉、L38×1.5mm 角铝连接件、彩钢外包角、密封胶含运费、安装费、税费、保险费损耗及钢架等
	㎡
	890
	

	2
	聚氨酯彩钢双面板（顶板）
	部位：顶板

材料规格：厚度≥150mm 

聚氨酯双面彩钢板，容重≥40kg/㎡，阻燃等级芯材B1

双面彩钢板厚度0.6mm（上海宝钢）

辅材：PU 料、聚氨酯发泡剂、φ4×13mm铆钉、彩钢外包角（L100×1000.5mm）、密封胶、蘑菇螺栓、花兰螺丝、φ16 螺杆螺帽、钢梁处固定件运费、安装费、税费、保险费等
	㎡
	1200
	

	3
	地面隔热保温
	部位：地面，厚度≥150mm，使用：50mm*3 层，错缝拼接材料：XPS 挤塑聚苯板；密度：35kg/m³以上，阻燃等级芯材B1

二层 14 丝 PE 

防水隔气层冷铺，加厚土工布保护层，挤塑板压强≥350Mpa增加 SBS 防水，地下管道通风
	㎡
	1200
	

	4
	门
	规格尺寸：2000×2500×100
	樘
	2
	

	5
	氟利昂机组
	氟利昂制冷机组
	套
	2
	

	6
	铝排
	直径25双翅圆管壁厚2.2mm高度150mm
	套
	2
	

	7
	风幕机
	风幕电机采用外转子离心式风机

风机电压为 380V

频率 50Hz 

电机功率 0.8kw

风量 3000-3500m3/h

风压 510Pa

电机外壳为铸钢

风幕风筒材质为不锈钢304；
	台
	2
	

	8
	铝排支架
	规格：80×30×3 型钢

50×50×3 角钢

吊丝φ10
	套
	50
	

	恒温库
	

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	备注

	1
	聚氨酯彩钢双面板（墙板）
	部位：墙板，材料规格：厚度≥50mm 

聚氨酯双面彩钢板，容重≥40kg/㎡，阻燃等级芯材B1

双面彩钢板厚度0.6mm（上海宝钢）

辅材：定位槽、聚氨酯发泡剂、φ4×13mm 铆钉、L38×1.5mm角铝连接件、彩钢外包角、密封胶含运费、安装费、税费、保险费、及损耗等
	㎡
	500
	

	2
	聚氨酯彩钢双面板（顶板）
	部位：顶板

材料规格：厚度≥50mm 保温双面彩钢板，容重≥40kg/㎡，阻燃等级芯材B1

双面彩钢板厚度0.6mm（上海宝钢）

辅材：φ4×13mm铆钉、彩钢外包角（L100×1000.5mm）、密封胶、蘑菇螺栓、花兰螺丝、φ16 螺杆螺帽、钢梁处固定件运费、安装费、税费、及耗材等
	㎡
	1200
	

	3
	地面隔热保温
	部位：地面，厚度≥100mm，使用：50mm*2 层，错缝拼接材料：XPS 挤塑聚苯板；密度：35kg/m³以上，阻燃等级芯材B1

二层 14 丝 PE 

防水隔气层冷铺，加厚土工布保护层，挤塑板压强≥350Mpa增加 SBS 防水
	㎡
	1200
	

	4
	特种门
	规格尺寸：2000×2500×100

门体采用框架式内填充聚氨酯发泡一次成型，门框下方地面预埋加热门槛，门体整体比重 43-48 ㎏/m3，门体上装有自恒温加热装置，主要用于低温库避免密封条损坏

自恒温加热装置温度为+70～+85℃，功率为 35W/米

门体采用加厚彩板冲压成型，五金标准件

门副框及轨道采用加厚彩板
	樘
	2
	

	5
	氟利昂机组
	氟利昂
	套
	2
	

	6
	冷风机
	外壳铝合金板喷塑、片距4.23mm铜管铝片、自然化霜+电辅助加热、电机施乐百或EBM

工况0℃/35℃库温7℃单台制冷量不小于80KW

制冷工质 R-507

绝缘等级:风量25128m3/h

风筒直径 500mm

射程不小于2*14m

功率 4*750w

电压 380V
	台
	6
	

	7
	风幕机
	风幕电机采用外转子离心式风机

风机电压为 380V

频率 50Hz 

电机功率 0.8kw

风量 3000-3500m3/h

风压 510Pa

电机外壳为铸钢

风幕风筒材质为不锈钢304；
	台
	2
	

	8
	风机支架
	/
	套
	12
	


二、商务要求 
1.1.本次招标范围：本项目采购清单范围内所有设备的购置、供货安装、运输、保险、税费及其它伴随服务等。 
1.2 本项目的供货期：签订合同后30日历天内交货、安装调试完毕 
1.3 本项目的质保期：三年。 
1.4 本项目的交货地点：采购人指定地点。 
1.5 本项目的质量要求：合格，符合国家规范标准。 
1.6 售后服务要求：三年。服务期内提供 7*24 小时电话响应，2 小时内到达用户现场。 
1.7 中标供应商要免费对货物和系统的使用和维护提供技术培训，培训内容要实际使用项目逐项进行，同时提供详细的技术资料（若有）。 
1.8 中标供应商须向采购人提供完整的有关该设备的中文技术使用说明书，内容应包括仪器的技术参数、结构说明、使用说明、维护和保养，附件和工具目录及其必要的内容（若有）。 
1.9 中标供应商除上述要求外还须满足以下要求: 
1.9.1 提供客服热线电话支持。 
1.9.2 提供客服信箱支持：可以通过 E-Mail 的形式和技术服务人员沟通，最长答复时间不超过 4 小时。 
1.9.3 培训服务要求：服务期内提供每年上门现场培训不低于 10 场。 
1.10 其它要求 
1.10.1 所投报产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。 
1.10.2 所投报产品均有出厂标志，标志内容包括商标、名称、型号规格、制造厂名称和出厂日期。 

1.10.3 在供货期内，采购人最终验收之前，采购人可随时对中标供应商所提供的货物进行抽样检测。检测费用由成交供应商承担。检测为不合格的货物，采购人有权按相关法律要求规定保障自身权益并追求其相应责任，中标供应商需承担采购人整个采购过程中的相应损失。 

1.10.4、在质保期内，中标供应商须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障（人为使用不当及不可抗力因素除外）。修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。投标人在投标文件中需对投报产品可能出现的故障问题及其原因、排除方法进行详细阐述。 

1.10.5、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和保养指导等。 

1.10.6、无论质保期内或质保期外，中标人须承诺在设备使用寿命期内终身提供优质的服务，且质保期外维修一般应仅收取材料成本及人工费用。 
备注：投标人关于交货期、质保期、质量要求、售后服务要求、培训服务、付款方式条款以及本条的其他要求等内容，应附有相应响应和承诺。其响应和承诺必须优于或等于招标文件要求；未响应和承诺不符合招标文件要求的，评审委员会否决其投标。
第五章 合同格式及主要条款（仅供参考）
合同样本（仅供参考）
甲方：         （采购单位）         签订地点：          
乙方：          （供应商）         签订时间：          
根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招投标管理办法》 《民法典》就       （项目名称及标段）    采购编号：                   的公开招标 文件，投标文件，中标通知书的要求，经甲乙双方协商，本着自愿诚实使用的原则， 签订本合同并遵守以下条款。
一：供货货物的名称、品牌型号、单位、数量、单价、金额 货物名称品牌型号单位数量
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：


二.供货时间、地点：               

三.货物产地及标准：
1.货物为  （制造商名称）     全新的（原装）货物（含零部件、配件、随机 工具），表面无划伤、无碰撞、无任何缺陷。
2.标准：
本合同所指的标准应符合招标文件要求，乙方投标文件要求，乙方投标货物所列 出的配置、投标参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环 保标准。
3.进口货物必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。 4.国内制造的货物必须具备出厂合格证。
5.乙方应将所供货物的用户手册、保修手册有关资料及配件、备品备件，随机工 具等交付给甲方。
四.包装
乙方交付的货物包装为制造商原厂包装，包装箱与货物出厂批号一致。 五.安装与调试
乙方须负责将货物安装到甲方指定的位置，安装并调试至甲方认为的最佳状态， 乙方须派专业技术人员到达现场提供技术指导安装及调试。
六.验收方式，质量保障及售后服务要求
1.甲乙双方以乙方所投货物的技术参数、配置为标准进行验收。验收后由甲方或 验收方签署验收证明文件。
2.货物质量保证期和免费维修期，以乙方在响应文件中的承诺为准，质量保证期 和免费维修期内，乙方对所供货物负责包修、包换、包退。
3.质量保证期生效时间的起点为第三方质量验收报告出具的日期。 4.乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。
七.付款方式
货物按规定要求送达后，经验收无质量问题，支付合同款的97%，质保期满无质 量问题支付剩余的 3%。
八.违约责任
1.乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方 交付的货物（包括安装调试）达不到验收标准的，乙方须向甲方支付本合同总价
 的违约金。
2.乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在规定的交货时间内乙方交付 的货物（包括安装，调试）达不到验收标准，除乙方按本款第一条缴纳违约金外，从 逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价的数额向甲方支付违约金，逾期     天以上 后，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。
3.乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 的违约金。
4.甲方不按其规定接收货物，无正当理由不按政府采购中心的要求办理结算手续 的，甲方须向乙方支付本合同总价      的违约金。同时乙方可向平顶山市郏县采购 管理部门投诉。
九.提出异议的时间和方法
1.甲方在验收中如发现货物的品种型号规格质量不符合规定的，应在妥善保管货 物的同时， 自收货物起 3 天内向乙方提供出书面异议。
2.乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并书面说明，否则，即 视为乙方默认了甲方提出的异议。
3.甲方因违章操作，保管保养不善等自身因素造成质量问题的不得提出异议。 十.不可抗力
任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后一天内向 对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构不可抗力证明或双方谅解 确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。
十一.争议的决
1.合同履行过程中发生的任何争议，双方不能通过友好协商的方式加以解决，可 以向平顶山市仲裁机构申请仲裁，也可向平顶山市郏县采购监督管理部门投诉，或向 当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.因货物质量问题发生的争议，统一由平顶山市质量技术监督局鉴定，其鉴定为 最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费用由甲方承担，货物不符合质量技术标 准的，鉴定费用由乙方承担。
十二. 其他
1.合同所有附件均为合同所有组成部分，与合同具有同等的法律权力。 2.本合同经甲乙双方法人代表或经授权代理人签字盖章后生效。
3.本合同一式陆份，甲方持有伍份，乙方持有一份。
甲方（公章）：                              乙方（公章）：
法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：
地址：                                     地址：
电话：                                       电话：
传真：                                     传真：
注：本合同条款仅供参考（以采购人最终认定的合同格式为准）
第六章 投标文件格式
                     （项目名称及标段）

投 标 文 件
供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：                  （电子签章）

日      期：       年    月    日

目  录

投标函

投标函附表

法定代表人身份证明及授权委托书
投标分项报价明细表

技术规格偏差表

供应商资格证明文件

技术部分
综合部分
供应商认为有必要提供的其他资料

一、投标函
致：                 （采购人名称）
1、我方已仔细研究                （项目名称及标段）招标文件的全部内容。愿意以人民币（大写）          （小写人民币        元）的投标报价，交货期：       ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求：       。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、据此函，签字人宣布同意如下：

（1）我方将按照招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（2）我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（3）我方同意所提交的投标文件在招标文件的供应商须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

（5）一旦我方中标，保证若非因不可抗力而放弃中标，采购单位可另选中标投标人。

（6）我方若获得中标，保证按有关规定向代理机构支付中标服务费。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.其他补充说明：                            。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：                  （电子签章）
日 期：       年       月       日

二、投标函附表
	项目名称及标段
	

	供应商名称
	

	投标报价

（元）
	大写：                

	
	小写：¥                  

	质量要求
	

	交货期
	

	交货地点
	

	投标有效期
	


供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：                 （电子签章）
日 期：       年       月       日
三、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年      月        日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：    职务：         
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证扫描件

供应商名称：                           （企业电子印章）

日 期：       年       月       日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称及标段）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

供应商名称：                           （企业电子印章）

法定代表人：                      （电子签章）

身份证号码：                          
委托代理人身份证号码：                      
日期：       年       月        日
四、投标分项报价明细表
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


 投标人可以根据情况自行增加行或者列。
供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）
日 期：       年     月     日

五、技术规格偏差表

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标产品参数
	偏离情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


 说明：

1、本表应按照“第四章 货物需求及要求”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，可以自行增加行或者列；
2、填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的为响应；高于招标项目参数要求的为正偏离；不满足招标项目参数要求的为负偏离。供应商应当如实反映所投产品货物需求及要求，填写偏离情况，并对偏离情况做出说明。
3、供应商须完整填写技术规格偏差表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4、在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“技术规格偏差表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。 

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年       月       日

六、供应商资格证明文件
（一）基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	

	成立日期
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关资格证明材料。

（二）郏县政府采购供应商信用承诺书
致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：







统一社会信用代码：






法定代表人：








联系地址和电话：







我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日期：    年   月   日

注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺书，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（三）其他资料
七、技术部分
八、综合部分
九、供应商认为有必要提供的其他资料
反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （招标项目名称及标段）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）
日 期：       年      月      日
（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的（项目名称及标段）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
   人，营业收入为     
万元，资产总额为 
    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年       月       日
（二）监狱企业证明

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位 参加 
         单位的                 
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标 的货物 ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日 期：       年       月       日
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵 公司若成为本次政府采购项目的中标中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

