[bookmark: _GoBack][image: 1][image: 2][image: 3][image: 4][image: 5][image: 6][image: 7][image: 8][image: 9][image: 10][image: 11]
image7.jpeg
b BAT: EERS, KERP, 1
UL, UGS, R IE R,
i 3 U3 S5 it

- ST S8 0 500WX 2
LARE@A0: 850WX 2, HilkegQ . |
700

1TC
TS-610

fR8Q

i 3[R BRAR T 55112 20KH7
FE B H300W

R T I8AB/N/M

KT M80° L )

TTE TR

. RELAEARTRTX]L

7. {&F107&E X1

B. FrRE MG KM% hEIEE
[0B/T27922-2011 74 & )5 IR %5 W41
KR SRR ER, HHEEOES|
PR R RS (FlkEm) 4, I
RIS 378 « 4 E R A I e E AT
" CAQUUE TS, $RHEhnasd7= f Al
[ BE R

4800

19200

Fidr

ITC
TS-12P
FX

. STHRF4BEMicHI A5 456 48 B 4]
O, EEENOREE: +48V,

WAL RLRAESN

2. BAUASEEERH. 1458

Bl LESLARFS T BRI

S0t . 148CD/Tapedfitt .

. BRI B R 3EEQ,

157 i (L LEDFE 7R AT -

. P E240IDSPRIRE, $RHEL100F)

[FRBLRR

o

3800

3800

AR

10

ITC
T-594U
H

L BHLEHEEEN. DFHRH
Wl: AAEGEEH: KRTRER
[540MHz~590MHz . 640MHz~690MHz «
R HElhl A 4B FAIE . 185
(PR T .

P AAAMRAMIGE, ATHE
s 22 58 RAL BN KT 94

{. XFEFRMESTIEE, EET.
BERT Y AR 25 MNAL .

b. XHEZTRIEGBRMTIAE, B
L ARE SRR, ROV
(57 004 T B )

b HUAEERH, FPaE

4720

4720

FR

g 74




image8.jpeg
ERFEERERHNERE. FH
AR mibd . R )
el ERA . RS,

7. R EshHEIh6E, 25Kk
dignd, XERSRUIRLE FH T, 8y
et i FR6E B S o

B. F3RAA K i E B
Thk, W& BRI TR (R
A WELRAD o i B 1R85
5, & B EhKHL.

11

Eps
pib

ITC
TS-DP4
40

1. 0 I 3 B8 44 BT 4 Y
TR/ MR A, SRR
BT TR, SRR TR
B, RAREEORT, T
Ik

2. WNBEXRAMREK. F5E
LS. RS R 2821
65, 3IRERHGE. W, ACH
B, AMEZIRETNER (IR,
PRZSFEER) . AFCHERRRIHER
NECIEI 75 5Bk ANCYRFS 3 BR . 47U
. CREERE FEBELE)

B. @dEEIFI2RS RN, 3]
B BRI GER2E. MR W]
iEvE S, PRIESS. (REURESE]
[ REE)

. BtERE L ALDSPALE B, STH
B2bit/48kHz I, SCRFHINEIE
H8VA R ke

b. BA2TIPSHEETR, X#H
BRI FRAE B SErT e i)
[ ERRAS o« BRI AREEE)
6. SCHABITAPPHRFFHEATIRIEIRH,
EiR A& USBEE D, S % IRMATE 4%,
AT AT H R A AR . (BRALDhAY|
7 T4 P I 2 A EIAVEAEE )

7. EEIFERS-2328 0, WRATE
{4k % s BCERS-4858 0, AJ3K]
R SRR BRI o A0 L 83 it |
Fﬁﬁcmoﬁﬂ%&m CAT [ 52 SN
i) .

8. STHU B E BRI IBIZINAE.

REBIEE T, K KB ThAE. B
4% 4 7] TAEZEXP/WindowsT. 8.

op

3680

3680

FAR





image9.jpeg
103 RGIFHYTF o

P. 8MHRB, X HHIH ALY
N\ 3R IRAG G i

10 9 fRAT AT [ 10 7% AL 4 )
G20 7 1 B R AR
30 7 0 A% 04 AR VANEAR: 15, o
NI A 2 A A 30 4 FRAARIERE A A
0 GG 2 ¥ MO B A AT O R4 4
IR )y BRAHN A ) A R
KRESELTERS

1. RAMEBMARED, SR
KAME S, LI HES 0
£

2. BASMRAIS SO, A
—XREMAE4E (—HEZ) Hely

12 %ﬁg T—I5T9C1=P Wik RELEERGOEKG. | £ | 1360 1360 TE
B. BAAREGIBED LHEH
4 B8, ATSEBURCR S S TR |
[ iE R0 H (.
B BN EHRBFEED, R4
& iR At
L. 8 4 4 % %6 B % B & 4 T
" 150-950MHz
13 ﬁgi T—I5T90Ts b. BEWiL: 2.0 £ 2250 2250 %i
B. HAFAF: 50Q
W. famt: 180REHEM
Fmasz| ITC AR
B = a =} =
14 m |1s-o2a b R | 200 800 i
BRI FRRAT, BER. HE. E]
B2 . AFIIR. HE. AT EHRR 12949 JRER
1| T
15 & e Bt BRI, RO 4 12949 —fF
A,
/NE: ¥493000 JT
B

KE: BIGRFI BT o

= BUEZER BT R B IR AR
TSR Jo A A KB GORMIERE . B 2K (7L AR s SRR R R,
BB 74 A SR SCA S (0 PR BB SR o (7 AR B A BT AR RES 7 i (BB T D4R, W, &
SEM) , MG, NEREETESRIGARR,
IR IS AL RO B Sl A 7 AR GE SR RUIRSS, R RITATREMSRANR M. TR

BUMAARER . BT RIES

At




image10.jpeg
Bk BE . REERUEORERIEDE 15 BN BB AgTIRE, Fesin
WARE R & IR AR % 180 H.

M. BJEARS R

1. BEMRFTRAE: 1 /NEA

2. RGN R 24 /NI BARY

3. BREMEMALHR. HILRIKFT X W2 WEMNAREHRAR . H2LHFR
X AATALEE — SR d0 ARk 305 %, 15993020645

4. FAbARS A X

T ARRITHSRRE: AREME, $OFRT 2024 7 A THMEBHESR
MBS N RAMA WA K. 2%, Wik (BIET) . izt % i d s f
W WHNERMBEIEAGE, REFEREEMEMTI. BIT. T,

AN~ BT ERAS SR R T ARG IR B ARE BRI EATER, &
WA BE3 R Ao

Lo ARB: HFRBENT/HAZBATHEARIE, HEIHFEHARBGRESIERR.
HEM: ML BB —d; HYINE. EETER

FIFR: HEFER

I\ RlER.

1. 477 JB Y 5e e R [ 75 A B th SRR

2. TAEREMTRIKHRIFEE 3 A TERRNARR K. THRIL S ARG TS,
HRBIFH BB IR BAR SR, RERARMEATTARRE T KR
HEFZEMBUFFIETE UK TANRBERIRE, 245850 E AT R SR
¥ TAE. mAS HREFRAEMEGIER WORE, T BASHEEZFAT RS
Bl

3. Bl E)E 10 HpY, 77 HABURRIGR R & .

o (3R FTRBHIR:

L YT R A AR,

2. ATHMEEAYE, FEEEEIE, MACHLR R AR T KR, R
AR TS AR BRI ?fﬁﬂEEéﬂﬁﬁﬁﬁiﬁﬁﬂ?ﬁtﬁfﬁﬁiﬁm%aﬁmﬂﬁ K B B i
BERERGHYEIEBPUE, I [0 AP R 3 AHZI0 B 1 TR, BB E A E

+. EBATE




image11.jpeg
BOTATAAT I B Al RS AR L TR &5 R SO0 bk B & R BESR B, 5
BEITARGE R AT B T IR A WA, D67 R 5 5 32 (& [ S L 5 %Y
WAE, WHARMRIRSE TR P07 Wt ey, RER— B BT R
WA AR ERN_0.5 WURIE,

1o U0 RS Y SR X R, R, 3 SR SCPE PR B A R

o BB IR RO R A O 2 15 B A W s 8 1k 4 R it 4

A ARG SR A R I KON 30 3T R 0% 7 £ B e (£ R AR U A ]
A TR A 2R RN 53

0L RS R AT RRATE R R N RIS L, BT & R RN i, st
SUT7 R GFIIRIAR . MR ASARIN, A AT — 7 B AT [ 20T & [ Mo N BBt R 1 48 -

+H ABRAKRIE, RBIOTARITHFEHN, SAEE LA EGERE), ©
AR SRR At B k07 B4R )[R ST T R S 4 S R 1A 2 Ko

F50 EHRPEL:

77 25 B W 7 77 7E (RO B BT T — B 4 R 2 B 2 = 0 K FRIBEFIRL. ks
MART R 1936, MBEMB=TREERER, RhJs% =775 ifAiEa
BEREM—VIRA. MFHEFELT YUBHRKE, G5 R ZR.

+t. EREX

EERERITREEFIFMBEATEEY.

e 1
57
F (HRZ Wh (AT

ik HLBEIT T HEgA Kb 305 % Hub

EEAEN: B PR

BB S kw.zsre;\%ﬂ;%‘
i 15993020645 HhLii:

FRASGRAT: i T 2 Wb A T ARAT IR 043 W28 ) IR 7 FERT W%
M5 00000226931332514012 Il 5

synfE: 2024 4 6 0 28 O




image1.jpeg
a

]

$77: B2 R BRI A RA T

: Hi2 Al

T

BT RFRUR IR A/ IRAS W A 15

[ WiH %5 ¥ 2 BECR I -2024-2/ (B

[X) 2024X)DL010 5], MHRIIR KW S PEI7 (R BEbR/of S S0k, 408 (BORF
(RIS 508M, SHITHE—3, EMRU T A F%K:

PRIREN

—. REDEH:

2 BB RE R S B E I A b 2 17 E

= FARBMIART (KE) . BRIRTTLF
BeBeERE. BRI R

=4

i

Btk
LA

BARZH (EAE)

LA

B4

=
bl

il

1 |BFR

‘B
F Q2H

1. RFAEE: 2.0m

. HICRAHE: 12800 .

. Dots

. RIFE: 3840Hz, XFF@EIIME]
S S 4 5 7 2 5 A T

b. &FHMM: 1R, 16, 1B

6. #H#EITR: MRWE=4—, AL
B, @B, RKEAARE

[ By fEHIEs

B. BHAR: FASBEHRG

p. 4FHR: FERELES

10. % [57F#A20. 04nm

11. EPHIFERE: 0-700cd/m AT ;
PEREBTS: 0-100%3EFEAT A, 25648
T3/ BEhimTs, B R A REE
I R 1 ) AT RV RE T il s FERE )
11 99%
12. (2iE800K-18000KAT s 1 °F il
WA 45 °F €3 76 6500K + 5% ; (2 I8 4|
I6500K0 , 100%75%650%25%44 L (137
05 188 15 2 100K
13. KTFHMIT0°
14. EEUFLT0°

I3

9200

13.88

127696

S





image2.jpeg
15. %fELRES500: 1
16. KAEE%4R14bit, LRI %25
s TIik16384%%: SRFAEPWM K1
B ARRIAERARIERR ) 100%3E 7]
B, 14bitZRBE; TO%FEME, 14bit7x]
RE: BOXFERE, 14bitIKRL: 20%3GHE,
12bit AR, 7 i 1 4 51 6 26 47
(R RIEIR: SCRFO-100%FE [N,
B-14bi ts R RE i 5z L
17. U i T 6 300W/m? ¢ T 34 Ty 4]
120W/n?
18. GheieiE: E4.2% (1£10%)
VDC~4. 5% (1410%) VD FEl P A IF]
% TAE
19. MANWE: ZRHEEMAN 7
P6-264VAC , XX ¥ & JE #1 A 7
[200-240VAC, £ il P B 1E % LA
P0. Biirikhe: AARTE . B
LN N NN
WS, MEGETAE: A aE
| i BeR{RAP . 434 b e i
B & LI TP60
1. BAEZITHEEThEE. fRIHH
HeFt2/4/8f% . EKIREE
R2. & & 47 X . Y & 7 F A
J/T11141-2017 5.10. 54U5E; 5]
95344 0. 001Cx. CyM; EBiRZEME)
120% NTSC, LED 7R B ColorSPace]
{78 2 21 70%YUV (PAL)
3. HIFTIZAETE T LED B by
fheh, EHAEEER, THEHBR
[ESH: TR BBERES, B
GEN R W S VT LN
\BEma R IE 3 A SCRERFIXNAL )
&4, ATLARIRS B2 A 285 B J e
P&t 77 2, fE— s I R B
hER; XHERARNRGEE R, FE
(RS FMFEREREAZRTR,
£ —& Rk R R Rl
[ 445 IE % B
4. EHBERASRE T RF55H
V5 7= MR R ETHIRL. 5C, AL
0 EIBETIRSC; = RIEE T
(RS T AFE65 50 5 7= R R |





image3.jpeg
FHIRS'C, FREE109M4 5 28 B FHiR|
BC: =M IEH MM TIEkEIAT4
HRASIE B 1A L0 R 30 4N P 710
0Cy AFRHREFHIT30C

R5. 7= R A IR T G4
1L 46 T 5 R MRAR 7% T 1745 i 2
A, WAL  TFREM
45 e 2l L3847 IF /8 5 RBBO%EA L
6. (R0 A 996 1 T 28 3 o 1)
5 2t SR AP E B3y
it RAHAEWORTHAE: 4Pk ST
N/ZSTRRY, ASEIRA LT A
P4 R JE TR A BB A

7. BFBE RO R4 R, R
[F10Lux/5600K& 4 T, S BRBFHH
REERSTR (BRI TR
. Ocd/m*

R8. REBiM kPRI, BEA]
e fk20%. WkiEst R EER AR
M ELE, LEDERFENERE
0. 5W. m-2. sr-1, F-& IR WEIRAE
9. SCHPPABIM M. mBEdEE.
7 KA R B TR A |
[BRBEAL B4 IR, RS ety s
RS PO, PRI, ATEEE
HXLEDB % 77 100N:  ZEXT Bk IUU LA K]
PP Sefs 45° HJ7 FIEANES) 15N,
T Bk R BB «

0. 7% BF A8 0 B T 88
W74 (ST/T11363-2016 81 F15 8.7
| B TR MR EER) A
PR 47 35 R B0 AR S5 7 BT, AR 9
GB/T27050. 1-2006 & 14 3.5 £t 77 K|
a5 EAER)
GB/T27050. 2-2006& HF 5 477 )
(EREREALE Vi P ki S e D)
1. HEREME. EITHERENR.
AR AME  ARBRIG S L IEIRAY
FZe] N3 I N e 1N
= A BERER. RIEHR. 5
VB R Th Ak

B2. AIREFREAZE, HlEBE
SR (£1000-+100V) 28; FEHE

2L A |V 100V

2N\




image4.jpeg
B3. AAREF= s BN =, 1R
B FRMES TR, BT
6B/ 192542021 ClassBRALIER
Bd. DAL 1-3 U AR 2 3 7 4t ph 20
=25 AR TN th AT “CNAS”
“OMA” « “ilac-MRA” R MK
{5 CHR AT AT A3 AT DA 94 s i
WA o

5. Do ik IB AR 6K LBtk ]
(IO TE IR

36, BRI RIS, Y
AR EIEE F5 0

B7. LED & /= BF J~ 5 il i GB/1)
[27922-2011 (7 & 8 /& IR %5 ¥4 4
7)) B8R RS R BEAEE S,
555 2 RNE KR L FARGHES)
STENfE. SRYURIGE .

EhlE

BAR R
X
M650-A
234

BrEt
TE22-1
4

1. CPU: 4k 32 2§ Intel i5-1250
(3.0GHz FHi. 18M 427F)

2. EH:Intel Q670 RFIEMEH]
il .

B. A77:ECESGB 3200MHz P77, 1]
(kaA~ P FFAE AL

4. BE#X:5126 M. 2B F4

5. 8F: EREF

b. ER2821. 45", SFPEIE1920%108(
7. M¥: 4/ 10/100/1000M F k|
LI AR

B. ffr. WAR: B PiKEE. H
6 R A7

. M. 8AUSBEED (K ehaT EE /D)
BAUSB 3.2 G2 M. 14 Type-CHY
). VGA+1#HDMI+DPH: 1 (VGAdEHE
)

10. #BH: 1/-PCI-E*16H{L, 2
NPCI-Ex4#tifir

11. Z&45tE: BIOSKE/ZUSBAL AR
BIHA, STFFOURRIUSBRAR . RIF,
e IRAIUSBILIL B4, 2B L4
o otk 7%

12. $#4EA%: Windows11 K3 LA k|
RIERL

13. HUAE: ARAEHERNLAE, HLAE1L4L,
MERF, HEEMA

o

5000

5000

FRAR





image5.jpeg
14. RSN 7 5 RS
ik Z3EECTEAS L B . NECAS 5|
& CCCSET TSR ARMNE

eS| His V3 el sl ik | 2000 1 2000 %ﬁ
1. BIL ¥ ik (W) 12110 (19007 1310)
&MY ) B () 13810(1900° 15740) +35
KFR-12 joo
o | OLW/BS . 3. 094 4= RRUENY AR HAPF (GB19)| i
F || Nov—p pro-couo excmomaERm ] | 14000 3| 42000 iﬁ
A401(2
YA B. 205087 Zh24700 (6005400) i
43 324200 (5505380) +3500
Rk
X5 5 1. 2m%0. 4w, 0. 75m gk | 600 10 6000 iR
AS-78 B
1. BERFhZEd: 580mm, HEHREME:
1030mm, AL BTEIME: 440mm,
(R F P & : 6150mm, FE7 5 g
(AT FF RT3 730mm, 5 FART I 43|
)k T A0 345800mm
- PETiE4h: REMH F R EHE
RI— R AR R, SRS R
HEAETRRERERIT, BRALT
e »
B. HiEE. WHMR: EAKRKRER
R R E AL, BT A K AU AR
[k ShREREA Bz, %2236 T AT BE 4
FBRE EEGARRERE , EREERE
BEER | L. WAMRIEEER: 15mm, EEARY
= . %;% I —— | 780 | 170 | 132600 @i

b AT BAHIEZZETHFN
TRWMR B, SRS TR
F7 52 76 9 0B A T ke Bk
70 551 15 T 42 4T [E 52 5 ARAIEBE T 22 ]
E 50, TSR,

. BEMZE: SMESIHF A 4LINR
Vo e 4725 S 1. Sum, HEZR B8
o (SR A6 8 A B e
5 RIBATGNT L. Ocu, A AERTF
SR Al 4 0 MR, AR S AT e
[ kAR L 3 7 AR R T

[, 5 SRR AR A P4 e SR E Y
R 2 445 B g ZRARAE 3L 3K 0 L O

M.

i




image6.jpeg
KRR 2T o U ST R 05 R 5% o i 3
AR, RISMIGR, A IEEhINeT
1SS ISMITILAT M St BRI g
IR e 85 R LTAR SN A 15 24
SCREAG 4 VTR o BRI 52 R AR
{1 A9 N T 30cm¥9cm, P A5 RS il
12 )5 5 J96emBemeke. Omm 75 15 i 1UH)
PO AR 3715 A SRR
IR, TRETD RS ) 1 WL o

. AFTY MRk WIS AR TS R K
75 9 B HR e I — 2R B B L B 3 B AR
CRERRBAR R < 918cm9. Sem) J
2. Omm.

7. TR R A SE R TR
FTARIE % P ERE .

B. WERASFRNMG: ARESH
bR 9 52 AI5RBE, ST42ik ARG 154 )|
(R, [ R 7 B3R R )
PR, B IR KA R Reh 2
EF4ERR, MBS KATETAR, PUAPVC
(R4S, EE 18, 5 AR
B IR IPRR — IR A, R
[H14%14cm, FEHRAS FRRM K
BN AR, SFIRR T H27cm22)
len 7 TP f SUTAL TR, AT S
[FER, 9B 1S AR L AR S B 7
PENEE, 52 S AR A X A LB AN
. SFREHEEEENTF, 2N
ik, RAEMMEFRTELE,
(B4R F18.

0. B EEAARIER, HERMRE
P9: Bcn R AR — KA E R
(AL, ZR7G4 A 4K LA 245 40T
B, SR EAI R, AShSIR A
iz B F AL,

Thig

ITC
TC-250
0B

1. L USSR, RADEHF K
EOwED

. FRAEXLRAMAHED, FILINKE
[a}®

. BIERATFRRERA, MR,
P A e R i o

W. PEREENIGIRIERE, SR
B 3h, B LEFFHLR ) o R A
i, FRECAERE.

o

6200

12400

B R





