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第一章  招标公告

项目概况

西华县文化广电和旅游局应急广播建设项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn/）获取招标文件，并于 2024年5月 9日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1、采购编号：西华招标采购-2024-3

2、项目名称：西华县文化广电和旅游局应急广播建设项目

3、预算金额：预算金额：400万元

最高限价（如有）：400万元

4、采购方式：公开招标
包别划分：1个包

	包号
	包名称
	包最高限价

（万元）

	1
	西华县文化广电和旅游局应急广播建设项目
	400


5.采购需求：要求详见招标文件货物需求一览表
6.合同履行期限：合同签订后 60 日历天

7.是否接受进口产品：否

8.本项目是否接受联合体投标：否

9.是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。  

3.本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间： 2024年4月19日至2024年4月26日　（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn/）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2024年5月 9日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：西华县文化广电和旅游局

地址：西华县　　　　　　　　　　　

项目联系人：童全盛    联系方式：13839458722　　　　　　　　　　　 

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：张光   联系方式：0394-8106517
 3.监督单位：西华县采购办   
联系方式：0394-2551650
周口市公共资源交易中心政府采购中心

2024年4月19日　　
第二章 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	西华县文化广电和旅游局

	2
	委托人
	童全盛     

	3
	采购代理机构
	名  称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地  址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

	4
	项目名称
	西华县文化广电和旅游局应急广播建设项目

	5
	项目编号
	西华招标采购-2024-3

	6
	项目性质
	货物类

	7
	资金来源
	国库集中支付

	8
	包别划分
	本次招标为1个包

	9
	付款方式
	安装验收合格后付97%，剩余3%一年后一次性付清。

	10
	联合体投标
	不允许

	11
	投标有效期
	开标后60天

	12
	供货地点
	采购人指定地点

	13
	供货期限
	合同签订后60日历天内

	14
	免费质保期
	12个月

	15
	投标保证金金额
	不需要缴纳投标保证金

	16
	答疑
	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。

周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	17
	勘察现场
	不组织（投标人自行勘察）。

	18
	投标文件
	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn/网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。

2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。

	19
	投标时间及地点
	投标截止时间： 2024年5月 9日10点00分（见招标公告）      

标书递交地点：周口市公共资源交易中心网

网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）
（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

	20
	开标时间及地点
	开标时间： 2024年5月 9日10点00分（见招标公告）      

开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

	21
	评标办法
	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法

	22
	其它
	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。


第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

    2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；
3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

    4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

    5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

	西华县应急广播体系建设项目设备清单

	1、县级应急广播平台软件系统

	序号
	设备名称
	功能要求（设备参数）
	单位
	数量

	1
	应急广播系统软件
	（一）信息接入功能
1.心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包；
2.信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台；
3.信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台；
4.状态主动上报：
（1）当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；
（2）当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；
5.状态被动上报：
（1）根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台；
（2）根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；
6.应急广播播发接入并响应：
（1）能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；
（2）能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台。
（3）能够与应急部门的预警信息发布系统对接。
7.播发状态查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果；
8.播发记录查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。
（二）信息处理功能要求
1.接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级
别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能；
2.接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。
（三）信息制作和审核功能要求
1.自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为mp3；
2.音频文件流化功能：能够将接收到的 mp3 的音频文件转化成 UDP-TS 实时流；
3.信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能
（四）资源管理功能
1.资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；
2.资源状态获取及显示功能：
（1）能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
（2）能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；
3.资源故障报警功能：
（1）可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（2）可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。
（五）资源调度功能
1.调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；
2.资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；
3.应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；
4.播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。
（六）生成播发
1.广播电视台频率频道播出：能与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息；
2.无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息；
3.有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息
4.应急广播大喇叭播出：能与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播 tar 文件；
5.播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。
6.★具有广播数据交互与装置知识产权局颁布的相关资质证书，提供复印件加盖厂商公章。
（七）效果评估
1.发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、地面数字电视
适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示；
2.事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估；
3.查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。
（八）安全管理要求
1.证书列表导入功能：支持省认证中心发布的证书列表文件的导入；
2.证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表；
3.签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签
名和验签功能，处理符合《GD/J081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》要求。
（九）运维管理要求
1.权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能；
2.基础数据维护功能：实现行政区域管理等；
3.系统服务管理：支持系统参数配置；
4.数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。
（十）大喇叭管控功能
1.支持对县应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置。
2.支持对县应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录。
3.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出 RDS、DTMB、DVB -C、IP 指令控制大喇叭终端的功能，处理过程符合《GD/J089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范》：
（1)终端的应急/日常广播开/停播指令
（2)终端的资源编码设置指令
（3)终端的音量控制指令
（4)终端的回传参数、回传周期、网络参数设置指令
（5)终端的参数/状态查询指令
（6)终端的时钟校准指令
（7)终端的证书更新指令
（8)终端的功放开关控制指令
（9)终端的 RDS 扫描频点设置指令
4.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出 DTMB 指令：终端的 TS 锁定频率设置指令；
5.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出 DVB -C 指令：终端的 TS 锁定频率设置指令；
6.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出 RDS 指令：终端的 RDS 扫描频点设置指令，终端的采用/禁用维持设置指令；
7.★具有广播区域控制方法及装置知识产权局颁布的相关资质证书，提供复印件加盖厂商公章。
8.能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取县级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态；
9.能与县应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包；
10.支持分区域播发控制：支持分区域播发控制；
11.支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以 RTP 单播形式推送的 MP3 格式的实时音频流并存储为 mp3 文件；
12.★具有应急广播音频处理与装置知识产权局颁布的相关资质证书，提供复印件加盖厂商公章。
（十一）性能要求
1.自动播发响应时长：＜3 秒；
2.应急信息并行接入能力：≥14 路；
3.并行播发能力：≥14 路。
	套
	1

	2、县级应急广播平台服务器和系统设备
	
	

	1
	应用服务器
	1.服务器外型：≥2U机架式，标配原厂导轨；
2.CPU型号：实配≥2颗CPU，单颗不低于8核，3.2GHz；
3.内存功能：支持AdvancedECC、内存镜像、内存热备
4.内存实配规格：≥2*16GBDDR4 3200；
5.内存可扩展数量：可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB
6.实配硬盘及托架：≥2*4TSATA7.2k硬盘。
7.阵列控制器：XR150独立阵列控制器，支持RAID0/1/10
8.PCII/O插槽：最多提供≥10个PCIE3.0插槽。
9.网卡：本次配置≥4个千兆电口,两个万兆光口。
10.GPU：支持2个双槽位的全高全长的GPU异构加速卡，或7个单槽位的半高半长的GPU异构加速卡，
11.标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。"
12.冗余电源：实配1个550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件
13.冗余风扇：热插拔冗余风扇
	台
	1

	2
	数据服务器
	1.服务器外型：≥2U机架式，标配原厂导轨；
2.CPU型号：实配≥2颗CPU，单颗不低于8核，3.2GHz；
3.内存功能：支持AdvancedECC、内存镜像、内存热备
4.内存实配规格：≥2*16GBDDR4 3200；
5.内存可扩展数量：可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB
6.实配硬盘及托架：≥2*4TSATA7.2k硬盘。
7.阵列控制器：XR150独立阵列控制器，支持RAID0/1/10
8.PCII/O插槽：最多提供≥10个PCIE3.0插槽。
9.网卡：本次配置≥4个千兆电口,两个万兆光口。
10.GPU：支持2个双槽位的全高全长的GPU异构加速卡，或7个单槽位的半高半长的GPU异构加速卡，
11.标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。"
12.冗余电源：实配1个550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件
13.冗余风扇：热插拔冗余风扇
	台
	1

	3
	播控电脑
	1.名称:播控设备；
2.规格:CPU不低于3.2GHz；
3.内存：不低于8GB DDR4；
4.硬盘：不少于1TB；
5.显卡：独立显卡；
6.显示器：液晶不小于21英寸。
	台
	2

	4
	24口交换机
	24口交换机:
1.以太网企业级三层交换机；
2.支持不少于 24 个 10/100/1000BASE-T 电口；
3.支持不少于 4 个 1000BASE-X SFP 端口；
4.包转发率：不低于 51Mpps/126Mpps；
5.交换容量：不低于 336Gbps/3.3
	台
	1

	5
	机架式KVM
	机架式KVM切换器
1.接口数：不小于4路
2.屏幕尺寸：不小于17英寸
3.产品接口：至少USB*2、PS2*2、VGA*8
4.自动扫描功能，KVM自动对电脑逐一扫描，通过面板按键、OSD视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理。
	台
	1

	6
	北斗时钟授时器 
	1.支持同时接收 GPS 信号和北斗导航系统信号；
2.具有自动锁定信号的功能；
3.采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度；
4.支持时间日期信息显示；
5.支持显示北斗和 GPS 信号源个数（卫星个数）；
6.前面板具有告警、信号、GPS、北斗等 LED 指示灯，实时指示设备当前时标等的状态；
7.具有断电记忆配置功能，来电重启恢复（无需重新配置）；
8.系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定；
9.标准 19 英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性；
10.天线输入接口:BNC 接头，阴型，50?；11.网口:10/100M/1000M 自适应以太网接口，RJ45。
12.★能同时接收 GPS 信号和北斗导航信号：能同时接收 GPS 信号和北斗导航信号共同提供时间信息和定时信号，当其中一套系统失效时能切换到另一套系统继续稳定工作（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）。
13. ★自动驯服锁定功能：能以 GPS 系统或北斗导航系统为参考标准，动态调整高稳恒温晶振的频率准确度，当驯服锁定后，其时间和频率同步于 GPS 或北斗导航系统，频率准确度溯源于 GPS 系统或北斗导航系统（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）。
14. ★免配置免维护功能：具备免配置免维护功能，出现断电、重新安装均不需要任何配置，只需要正常加电和连接好天线，系统即可正常工作（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）。
15.时间日期及状态显示功能：应具备液晶和指示灯显示，可显示 UTC 时间和日期，卫星状态及锁定颗数，设备状态，指示灯能直观显示卫星及设备状态。
	套
	1

	7
	IP流复用器
	1.支持 512 路 MPTS 或 SPTS，单播/组播，UDP 协议 IP 输入。
2.支持多节目流 ASI 或 IP 输出，支持 UDP 协议，支持单播及多播。
3.支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程 WEB 网管。
4.ASI 输出码流符码率 1~216M，字节数 188，204 自动识别。
5.输入输出接口：RJ45 网口 1 个（IP），ASI 输出接口 2 个（BNC）；
33
6.其他接口：RJ45 网口 1 个（网管）。
7.支持再复用 PID 重映射(自动、手动均可)；PCR 校正；自动生成 PSI/SI 表；PID 透传
8.★支持 EAS（Emerancyalarmsystem）紧急节目插播功能，可指定一套特定的输入节目为紧急节目，在需要时将所有输出节目替换为该紧急节目，每个通道支持最多 16 套紧急节目替换，后期支持在不增加任何设备的情况下实现紧急切换功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）。
	台
	1

	8
	安全加密服务器
	安全加密服务器:
1．专用硬件加密机；
2．支持国密 SM 系列算法；
3．对外接口采用 https 安全通讯协议；
4．具有签名、验签功能；
5．签名、验签处理性能>1000 次/秒；
6．具有管理，导入；配置生成信任列表；在线连接 CA 中心对信任列表签名；离线方式对信任列表签名；权限分级管理；
7．具有日志管理；
8．安全认证处理延时小于 100ms；
9．符合 GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第一级相关要求；
10．列表导入功能：支持导入认证中心发布的列表文件；
11．符合 GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第一级相关要求；
12．支持对上级应急广播平台发送的应急广播消息进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，县平台正常验签响应，并将正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态反馈至上级应急广播平台；
13．上级应急广播平台发送错误的应急广播消息指令签名，县平台拒收指令消息；
14．支持对上级应急广播平台发送的应急广播播发状态查询指令进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，县平台正常验签响应，并反馈查询结果；
15．上级应急广播平台发送错误的应急广播播发状态查询指令签名，县平台拒收指令消息；
16．支持对向上级应急广播平台主动上报信息（本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息变化时）的签名，县应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应；
17．支持对向上级应急广播平台发送应急广播播发请求的签名，县应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应并反馈结果信息；
18．防重放功能，上级应急广播平台向县平台发送重复消息，县平台拒收重复指令消息。
	套
	1

	9
	日志审计
	产品规格:1U机箱，≥6个千兆电口，≥2个扩展插槽，1个Console接口，单电源，2TB硬盘；综合每秒处理日志数(EPS)最大性能：≥2600。包含60个日志源授权，一年硬件维保服务和一年软件升级维护服务。
使用模式:采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。
管理范围:能够对组织的信息系统中的各种IT资源：网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。
日志采集与转发:支持通过Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行； 
资产管理:支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示。支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。
日志归一化:系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化,不需修改系统程序
内置不少于130个日志解析字段，属性字段可扩展，支持自行创建字段，可设定字段长度、选择字段操作符集，选择映射函数等。内置及新增的所有字段均可参与查询、关联分析和报表统计。针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。支持对日志中的源和目的IP地址进行自动补全，补全IP地址的资产、国家、区域和城市等信息。
交互式分析:系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。可以以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；属性可增加或减少，且支持图片大小调整。能够在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址（内网IP）的地理位置；
日志综合展现:仪表板支持自定义创建框架，用户可以在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等。支持仪表板导入导出，支持仪表板共享、复制，可将仪表板共享给其他用户。
关联分析:关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景；通过关联规则将关注的日志信息保存入活动列表中，并将活动列表中的内容应用到关联规则中。活动列表可根据分析需要创建，可赋予活动列表寿命。支持对关联规则进行监控，了解该规则命中历史情况。支持分布式关联分析引擎，可以弹性扩展分析能力，最大可达10万EPS以上
告警管理:支持告警归并，有效抑制重复告警，归并规则可自定义
报表管理:提供丰富的报表管理功能，满足等保等其他合规性要求，报表可以保存为html/excel/word/pdf/rtf/png等多种格式。系统支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告
	套
	1

	10
	入侵检测
	基础要求：标准1U机箱，≥4个千兆电口，≥2个扩展插槽，≥1 TB SATA硬盘，单电源。网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量为≥0.6Gbps，最大并发连接数≥10万，每秒新建连接数≥4000/秒；含1年产品维保服务和威胁情报更新授权与规则升级授权
流量采集：支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、DB2、Oracle、MySQL、sql server、Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs、ICMP、SSL、SSH等。支持通过ip、ip段、端口等进行流量过滤，过滤语法支持and、or、not等多条件过滤语句。高级过滤规则支持导入、导出。支持离线流量采集，可通过手动PCAP导入方式对离线流量进行采集。
威胁检测：支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量500+万条。支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、窃密木马、网络蠕虫、远控木马、黑市工具、其他恶意软件。支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击等检测；支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：冰蝎、中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等；支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等；支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等；支持多种攻击检测，能更全面的从流量中发现威胁，如：SQL注入、XSS、信息泄露、间谍软件、协议异常、网络欺骗、黑市工具、代码执行、挖矿等；支持根据攻击载荷自定义漏洞检测规则，可自定义载荷检测位置、检测字段、匹配方式（文本匹配/正则匹配）、匹配载荷内容，并且单条规则可指定多个检查项，同时可定义漏洞威胁级别、威胁分类、攻击结果、CVE编号、CNNVD编号、漏洞描述、漏洞危害、解决方案；自定义漏洞规则支持攻击结果指定，并且威胁检测引擎可自动对攻击结果做修正。支持根据威胁类型、威胁名称、情报类型、IP自定义威胁情报。支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体四方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力。
策略配置：web端提供针对恶意扫描、Flood攻击、应用层Flood攻击、IP碎片攻击、暴力猜解、ARPSpoof、PingSweep等检测策略配置功能。
支持自定义弱口令字典，支持HTTP、HTTPS、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP等协议的自定义弱口令检测；支持自定义弱口令规则，可正则表达式方式自定义弱口令强度、复杂度规则。支持通过配置内部资产IP, 指定IP/IP段为内网地址，修正攻击结果。支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型。支持对告警进行加白，加白参数包括受害IP、攻击IP、告警类型、威胁情报/规则ID、威胁名称、XFF代理、URI、域名、有效时间范围等。
报表管理 可自定义选择报表生成的数据范围、报表格式、报表模版。支持自定义生成周期、报表格式、报表模版。默认提供多种报表模版（支持用户自定义模版），模版包括告警、受害资产、日志、威胁分析等等。
系统管理：支持旁路部署，可同时接入多个镜像口，每个镜像口相互独立不影响。支持威胁告警信息发送给syslog服务器，支持将威胁告警、威胁等级、攻击结果、威胁类型等日志传输给其他平台。告警包含网页漏洞利用、webshell上传、网络攻击、威胁情报等。支持与云平台进行联动，统一进行系统、规则、情报的升级。
支持管理员密码复杂度设置及登录安全策略设定。设备各项配置信息的整体导出、导入功能，将备份配置信息恢复到指定设备。提供网络诊断工具对网络连通情况评估，支持ping、ping6、traceroute、telnet。支持邮件告警功能，可以定时向指定邮箱发送APT事件、攻击利用、恶意软件、拒绝服务等类型的告警信息。对设备业务数据提供预定义及自定义管理能力，管理数据包括网页漏洞利用、webshell上传、网络攻击、威胁情报告警，控制项包括存储告警值、可根据用户角色对用户进行区分，赋予不同角色用户不同的操作权限（系统管理员、操作员、审计员）。
	套
	1
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	防火墙
	硬件规格：网络处理能力≥2bps，并发连接≥90万，每秒新建连接≥1.8万/秒，1U机箱，单电源，标准配置板载≥8个10/100/1000M自适应电、≥2个SFP插槽，1个Console口； 含三年硬件维保服务。包含高级功能（IPSEC VPN 100个、SSL VPN 50个）、特征库升级（应用识别特征库、病毒防护特征库、入侵检测特征库、URL分类特征库升级服务）、威胁情报订阅服务1年。
网络协议：产品必须支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定。
产品必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能；
路由协议：支持基于策略的路由负载，根据应用和服务进行智能选路，源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试；
地址转换 ：产品必须支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。
网络防护：支持不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施；
病毒防护：产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万；产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀
入侵防御：产品必须支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；产品必须支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护；
应用识别与控制：产品必须支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类；
流量编排：产品支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。
蜜罐策略：产品必须支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流
安全分析：支持关联的威胁事件日志，自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示；
策略处置：支持接收对突发重大安全事件的“应急响应消息”，在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果；
云端协同：支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；
	台
	1
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	防病毒系统
	基础要求：软件形态，包含管理控制中心、客户端软件。含5点Windows PC操作系统授权，5点服务器操作系统授权。
客户端：支持Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows10；Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019等操作系统
基础功能：支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理；
管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性。客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。
客户端管理：支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。
垃圾清理：支持手动扫描和清理软件安装残留文件以及系统历史记录文件。
病毒防护概况：病毒防护概况：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本
黑白名单：支持手动导入、导出黑白名单，添加黑白名单。支持通过文件导入添加黑白名单。
支持通过文件数字签名添加黑白名单管理。
病毒扫描：支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。
病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。
支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。
主动防御：支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。
勒索软件防护：支持勒索病毒免疫防护，同时支持诱饵文件防护、预防勒索病毒变种
网络防护：支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。支持ARP攻击防护根据策略检测和拦截局域网中的ARP欺骗攻击行为。 
高级威胁防护：支持无文件攻击防护、文档攻击防护、横移渗透攻击防护、内存攻击防护。
杀毒引擎：支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。
补丁类型：支持对Windows操作系统、IE、.NET Framework、Office、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat和Adobe Acrobat Reader DC、硬件驱动更新等软件进行补丁修复。
支持按补丁类型和级别修复，补丁级别需包括：安全更新、重要补丁、功能补丁、可选补丁。支持仅安装指定补丁设置。
	套
	1
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	机房UPS设备
	1.功率10KVA(8KW)单进单出，双变换在线式
2.输入电压范围：市电输入（相电压） 110~300Vac
3.16节12V100AH电池标准电池柜，含6㎡电池连接线
	套
	1
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	服务器机柜
	服务器机柜：
1．42U/尺寸600*1200*2000mm；
2．至少支持1000KG的负载承重；
3．配置多负载安全电源插座；
4．20对L支架；
5．风扇不少于2只；
6．机柜能可靠接地；
7．机柜前门为单开平面网孔门，后门为双开平面网孔门；
8．角钢焊接安装底架；
9．表面处理：酸洗，磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉；
	个
	1
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	服务器和系统设备安装调试及辅材
	服务器和系统设备安装调试及辅材
（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	项
	1
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	高清LED显示屏
	尺寸：4480*2400=10752000（10.75平方）
1.像素点间距≤1.86mm，像素密度≥288906点/平米；刷新率≥3840Hz；
2.最大亮度≥800cd/m²，可手动/自动调节，0-100无极可调，调节步长1 级；换帧频率：符合SJ/T 11141-2017标准 C级；FH≥50Hz；
3.像素光强均匀性，LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；亮度均匀性：符合SJ/T 11141-2017标准C 级，Igu≥99%；色度均匀性：±0.002Cx,Cy；对比度：环境照度10±5%≥20000:1；
4.水平视角≥175°，垂直视角≥175°，像素失控率等级：依据SJ/T 11141-2017标准测试，Pz≤1×10-6 (出厂为OPPM),无连续失控点，常亮点；发光点中心距偏差≤1%；
5.支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bHt任意设置，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时≥14bits灰度；支持18Bits灰度 (16bit+2bit)模式
6.最大功耗≤600W/m²，平均功耗≤160W/m2，产品黑屏状态每平米功耗 ≤42W/m²；
7.采用节能驱动技术设计，带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，显示屏黑屏不点亮时，休眠模式功耗≤42W/m²,能源效率值≥3cd/m²,睡眠模式功率密度值 ≤125W/m²，符合GB21520-2015能效一级；
8.符合GB 4943.1-2022标准要求，对设备进行机械强度试验，质量500g,直径50mm钢球，跌落高度1.3m,试验后外壳金属框架不变形；
9.静电放电GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±4kV,空气放电±8kV, 符合性能判据B
10.测试样品不包装、样品放入试验箱中，按正常工作位置状态放入温度稳定得100℃试验箱中30min,然后速度放入-40℃的试验箱中30min,进行8h循环冷热冲击试验
11.依据GB/T 2423.17-2008测试符合盐雾10级，试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配置，其浓度为r(5±0.1)%,试验条件：盐雾工作试验空间温度：35℃,PH值：6.5- 7.2,盐雾工作试验空间内放置时间：48h样机初始检测：实验，进试验前样机干净、无油污、整体无明无临时性保护层和其它弊病。样机放置：试验样 机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。样机恢复；试验结束后、清洗样机表面 盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h.检查结果：检查表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象；
12.直径1.0mm的试验金属线不能进入外壳，与带电部分有足够的安全间隙。防尘试验后，打开样机检查，样品内部无粉尘进入。符合防护等级IP6X；
13.依据GB/T 5169.10-2017电工电子产品着火危险试验第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法进行测试，应符合要求
14.设备在正常工作条件下，连续工作168H,不应出现电、机械或操作系统的故障
15.寿命＞100000hrs，MTBF平均失效间隔时间≥100000hrs，平均故障恢复时间(MTTR) ≤5分钟，LED显示屏画面延迟≤500ns；
16.色准△E≤0.9，盲点率：出厂时为0,≤3PPM；离散失控点：出厂时为0,≤3PPM；
17.具有防静电，抗振动，防电磁干扰，抗雷击等功能，具有电源过压，过流，过载，短路，断路保护，干线分支式上电措施，具有实时监控温度，故障报警功能
18.支持自动Gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合要求
19.显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N
20.模组机械强度≥25MP，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值； 破坏力实测：≥4500N；
21.屏体正面为多膜光学复合材料黑亚光处理，反光率≤2%,且在10Lux/5600照度下，对屏幕表面进行光反射试验，屏幕表面光反射率<5cd/m²；
22.衰减率：测试条件：Ta=25土5℃,RH≤75%RH,10mA×1000HR,总衰减≤18%；
23.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果91%；
24.接收卡采用高精密接插件(镀金高性能接插件)对接，稳定可靠、维修便捷：接收卡支持18bit+功能、色彩管理功能；
25.套件材料采用聚碳和玻璃纤维材质；独特“Z”型散热外观，箱体内部搭载整块散热铝片，高效降低屏体内部温度的同时兼具加强筋稳固设计，保证了箱体平整度和白屏的色彩均匀一致性显示效果；
26.IC具有共阴节能，黑屏节能、动态节能、低转折电压节能功能，IC采用均匀排布设计，散热均匀，有效减少发青现象；
27.支持星型拓扑结构、分布式结构、树型等多种方案；
	平方
	10.75
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	视频处理器
	1.支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制;
2.支持多种播控方式
      -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；
      -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；
      -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作;
3.支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言;
4.基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用;
5.支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w;
6.支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制;
7.双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式;
8.支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制;
9.支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理;
10.支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复;
11.支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制;
12.支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数;
13.支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等；
14.支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口;
15.支持逐点亮色度校正；
16.2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出;
17.支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；
18.支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展;
19.集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理
	台
	1
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	高清显示屏安装调试及辅材
	安装调试及辅材
结构框架；线材：专用超六类网线、国标2.5平方纯铜线、80CM纯铜国标线；智能配电柜：三相五线，额定功率10KW，额定电流AC15A，三相，输入频率50/60HZ，输出电源AC220V，单相，输出路数3路，输出电流AC25A（MAX），单相，控制软件；屏体外线材：网线、电缆线、音频线；
	项
	1

	19
	四联播控桌椅
	1.采用四联播控桌，四把转椅；
2.四联尺寸：桌面宽度≥ 2400mm，台面深度≥ 900mm，柜体台面高度 ≥750mm；
3.静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐；
4.台面配有推拉式键盘抽屉；
5.预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏；
播控桌台面之下，每双联配有一块大托盘。
6.材质：钢结合，台面采用 防火材质，箱体优质冷轧钢板，承重 150kg 左右。
	套
	1

	3、县级应急广播平台系统播出设备
	
	

	1
	应急广播大喇叭适配器（含安全模块）
	（一）、总体要求基本要求:满足 GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范.GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范要求；
1．具备输出音频信号及 RDS 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J085—2018 模拟调频应急广播技术规范。
2．具备输出音频信号及 DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和 GD/J086—2018 有线数字电视应急广播技术规范。
3．具备输出音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。
4．配置国密算法安全芯片，与安全服务系统保持一致。
(二)、功能要求
1．可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置。
2．可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频要求）。
3．支持 U 盘（MPEG-1Layer2 和 MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U 盘广播可通过按键选择上下曲。
4．具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1Layer2 和 MP3）。
5．可设置定时广播（≥3 组），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入。
6．可在管理平台中对本设备的工作参数配置。
7．可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作。
8．可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。
9．支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）。
10．设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播（日常）>U盘>线路广播。
11．支持一键切换为紧急模式。
12．集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签符合 GD/J081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名要求。
13．支持模块化设计，IP 模块、调频模块、TS 模块（输出）。
14．配置移动通信模块（通话和回传功能）。
15．具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能。
16．在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能。
17．支持分区域播发控制。
18．具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单。（可独立设备）
(三)、接口要求
1．具有 1 路 AC220V 可控电源输出，输出功率≥1000W。
2．具有 2 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。
3．具有 1 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC。
4．话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口。
5．网络接口：RJ45，≥100M，1 个。
6．FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器。
7．FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路。
8．RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆。
9．ASI 输出接口：BNC 或者 RJ45。
（四）、性能要求
1) 工作电压范围：AC:160V～260V。
2) 信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。
3) ★检测≥5 个服务器连接，支持自动切换到高级别服务器工作（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）。
4) ★乡镇级（村级）应急广播适配器在上级平台或上级网络中断的情况下，可实现本级 IP 广播，并支持≥100 个 IP 终端（音柱）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章）。
	台
	1

	2
	数字音频编码器
	数字音频编码器：
1.支持 MPEG-1Layer2,音频编码；
2.支持 8 组非平衡立体声输入；
3.支持 1 组（2 路）相同 ASI 输出(BNC 接口)和 1 路 IP 输出；
4.支持音量调节功能；
5.支持液晶&按键操作，网络管理 web 网管；
6.输入接口：8 组非平衡立体声输入；
7.音频码率：
32/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384Kb/s(每个通道）；编码格式：MPEG-1Layer2；
8.采样率：48KHz；
9.采样精度：24-bit
10.音频增益：-20~+6dB；1 组（2 路）相同 ASI 输出(BNC 接口)；1000MbpsIP 输出 MPTS，UDP 协议；
11.液晶显示/按键操作，网络管理(WEB),简体中文操作界面；
12.功耗：<15W。
	台
	1

	3
	8路电话短信接入器
	1.支持接收手机语音及短信接入，具有文转语音模块。
2.不少于4路电话短信接入的设备，配置 SIM 卡槽。1路 ASI 输入。
3.支持TS流输出，支持 不少于1路ASI 输出和不少于1路 IP 输出。
4.有WEB网管，可查看、设置设备工作状态及参数。
5.手机天线接口：SMA母座，配模块天线。
6.输出编码格式 MP3，采样率 48KHz，码率128Kbps。
★7.采用一种电话机及广播设备，投标人于投标文件中提供所投产品由国家知识产权局出具的相关知识产权证明材料复印件（加盖投标人公章）。
	台
	1
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	便携式应急终端
	便携式应急终端：
1. 系统功能用户鉴权,具备用户鉴权功能，支持账户+密码、图案、二维码、指纹、人脸识别解锁模式，具有邀请码验证功能。
2.区域管理,支持区域管理功能，可对本辖区内的区域进行编辑，可与上级平台进行区域同步。
3.媒资管理,具备媒资管理功能，支持TXT文本、Word文本导入，支持从平台获取媒资文件列表。
4.操作系统,支持Android、IOS、HarmonyOS、Windows操作系统。
5.网络制式,支持2G/3G/4G（全网通）、5G网络和WiFi网络。
6. 技术规范,符合GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》、GD/J 088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 083-2018《应急广播平台接口规范》。
7.分区控制,具有分区播发功能，支持控制全区播放、分区播放、单点播放。
8.防护功能,具有防水、防尘、防摔功能。
9.升级功能,支持蓝牙、WiFi和4G、5G远程在线升级。
10.信息回传,具备信息回传能力，能将便携式智能应急终端位置、实时回传到上级应急广播平台，便于平台实时跟踪位置。
11.图传功能,内置单兵图传功能软件，可将现场采集视音频信息通过4G/5G或WiFi网络实时回传到指挥中心。
12.视频调度,具有视频调度功能，可实时查看辖区内摄像头，可联动进行喊话，实现视播一体功能。
13.实时对讲与短信功能,支持实时对讲、打电话和发送短信。
14. 扫码与巡更功能,支持终端二维码扫描安装，扫描应急广播设备机身二维码实现巡更打卡，可获取设备开关机状态、当前音量、调频频率、DTMB/DVB-C频率、位置信息、经纬度、IP地址、IP端口信息，。同时能将设备现场照片上传至上级平台。
15.定位导航,具备通过4G/5G网络和GPS/BDS定位功能，支持一键导航到应急广播终端设备。
16.蓝牙通信,内置蓝牙语音通信模块，支持与内置蓝牙模块的应急广播终端进行语音对讲。
17.视频输入端,前置摄像头800万，后置摄像头1200万。
18.视频录制与解码,支持MPEG-2、MPEG-4、H.265、MP3、MP4及AVI格式录制与解码。
19.音频录制与解码,支持MPEG-1 layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、MP4录制与解码。
20.工作温度,-35℃~+60℃（持续时间2小时，性能无明显劣化）。
21. 双向视频对讲,支持与应急广播平台或视频终端设备视频对讲。
22.一键对讲,具有一键接收求助、对讲功能，可实现快速连接。
23.设备结构,具有10英寸及以上彩色电容触摸显示屏，支持多点触控，具有手动锁定功能。
★24.提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章。
	台
	1

	5
	手持式应急终端
	1. 系统功能用户鉴权,具备用户鉴权功能，支持账户+密码、图案、二维码、指纹、
人脸识别解锁模式，具有邀请码验证功能。
2.区域管理,支持区域管理功能，可对本辖区内的区域进行编辑，可与上级平台进
行区域同步。
3.媒资管理,具备媒资管理功能，支持 TXT 文本、Word 文本导入，支持从平台获
取媒资文件列表。
4.操作系统,支持 Android、IOS、HarmonyOS、Windows 操作系统。
5.网络制式,支持 2G/3G/4G（全网通）、5G 网络和 WiFi 网络。
6. 技术规范,符合 GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范》、GD/J 
088-2018《县级应急广播系统技术规范》、GD/J 083-2018《应急广播平台接口规
范》。
7.分区控制,具有分区播发功能，支持控制全区播放、分区播放、单点播放。
8.防护功能,具有防水、防尘、防摔功能。
9.升级功能,支持蓝牙、WiFi 和 4G、5G 远程在线升级。
10.信息回传,具备信息回传能力，能将便携式智能应急终端位置、实时回传到上
级应急广播平台，便于平台实时跟踪位置。
11.图传功能,内置单兵图传功能软件，可将现场采集视音频信息通过 4G/5G 或
WiFi 网络实时回传到指挥中心。
12.视频调度,具有视频调度功能，可实时查看辖区内摄像头，可联动进行喊话，
实现视播一体功能。
13.实时对讲与短信功能,支持实时对讲、打电话和发送短信。
14. 扫码与巡更功能,支持终端二维码扫描安装，扫描应急广播设备机身二维码实
现巡更打卡，可获取设备开关机状态、当前音量、调频频率、DTMB/DVB-C 频率、
位置信息、经纬度、IP 地址、IP 端口信息，。同时能将设备现场照片上传至上级
平台。
15.定位导航,具备通过 4G/5G 网络和 GPS/BDS 定位功能，支持一键导航到应急广
播终端设备。
16.蓝牙通信,内置蓝牙语音通信模块，支持与内置蓝牙模块的应急广播终端进行
语音对讲。
17.视频输入端,前置摄像头 800 万，后置摄像头 1200 万。
18.视频录制与解码,支持 MPEG-2、MPEG-4、H.265、MP3、MP4 及 AVI 格式录制与
解码。
19.音频录制与解码,支持 MPEG-1 layer1/2/3、MPEG-2 layer1/2/3、AAC、MP3、
MP4 录制与解码。
20.工作温度,-35℃~+60℃（持续时间 2 小时，性能无明显劣化）。
21.双向视频对讲,支持与应急广播平台或视频终端设备视频对讲。
22.一键对讲,具有一键接收求助、对讲功能，可实现快速连接。
23.设备结构,具有 10 英寸及以上彩色电容触摸显示屏，支持多点触控，具有手动
锁定功能。
★24.提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章。
	只
	1

	6
	调音台
	12路调音台：
1.每路均有 1 个平衡的 XLR 话筒输入口和 TRS 线路输入口；
2.每路均有独立的增益电位器；
3.支持 4 段 EQ 均衡调节，每路均有独立电位器；
4.具有 4 路辅助输出和 1 路立体声录音输出；
	台
	1
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	播音话筒
	播音话筒：
1.层次分明，不凡气质；
2.整套配置，安装简便；
3.本体采用高强度的全金属结构；
4.香槟金/黑色本体外观设计；
5.高性能镀金振膜电容音头，抗高强声压，灵敏度高，解析力强；
6.音头:电容式麦克风；
7.频率响应:30Hz-20KHz；
8.灵敏度:-34dB±2dB(0dB=1V/Pa at1KHz)；
9.指向特性:超心型指向性；
10.输出阻抗:75Ω；
11.参考拾音距离：20～50cm
12.连接方式:XLR 母卡侬 + Ø3.5mm 双声道插头；
13.供电方式:DC3V/幻象 48V 自动转换；
	套
	1
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	万向话筒支架
	万向话筒支架：
1.支架设计精巧，可折叠收起，节约空间，便于收藏携带。单重: 1.6Kg；
2.整体采用全金属管材料，双节悬臂设计，麦克风音频线可以从悬臂中穿过，避免桌面杂乱，结实耐用，摇臂展开达 1m；
	套
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	监听音箱 
	监听音箱：
1.集接收、放大、播放功能于一体；
2.内置不小于 4 吋全频扬声器，音量连续可调；
3.采用环保木质外壳；
4.RF 输入：1 路 DTMB 或 DVB-C：F 座（英制 75Ω）；IP 输入：RJ45 百兆口；
5.接收模式：DTMB/DVB-C/IP
6.音频输出功率:≥10W；
7.电源：AC220V±15%，50/60Hz。
	台
	2

	10
	播出设备安装调试及辅材
	播出设备安装调试及辅材
（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	项
	1

	11
	室外多模音柱
	室外多模音柱：
1.总体要求
1)具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；
2)具有接收上级 IP 信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
2.功能要求
1)可设置本设备 IP 地址、端口号等参数；
2)可接收来自适配器的调频信号、IP 信号，实现远程广播控制功能；
3)支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；
4)集成国密算法芯片，具有验签功能。符合 GD/J081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名；内置加密模块。
5)支持通道，必须支持 IP 和调频，4G 播发应急广播消息通道可选；
6)配置全网通通信模块支持回传功能；
7)支持分区域播发控制；
8)具有短路保护功能。
9）浪涌防护：浪涌防护等级≥6300V（参照 GB/T17626.5-2008 电池兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验）；
10）功放保护：数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；
11）接口保护功能：射频输入口具有防雷保护功能，IP 输入口具有隔离变压器防护功能；
12）淡入淡出：支持设备广播时音质具有淡入/淡出、逐渐增大/减小的功能；
13）音量设置：支；持应急广播或日常广播时，音量大小为软件设定并保存在设备的值
14）WIFI 模块拓展：USB 口支持 wifi 模块拓展功能；
15）基站定位功能：4G 模式下实现基站自动定位，可以直接在平台 GIS 地图上显示位置信息；
16）音频解码：支持 MPEG-1layer1/2/3、MPEG-2layer1/2/3、AAC、MP3 音频解码输出功能，音质清晰流畅；
3.接口要求
1)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器；
2)网络接口：RJ45；
3)音柱内置喇叭时。
4.性能要求
1)工作电压范围：AC:160V～260V；
2)FM 输入频率范围：87MHz～108MHz；
3)音频功放信噪比：≥60dB；
4)音频功放谐波失真≤1%；
5)FM 最低接收电平≤30dBuV；
6)输出功率：25W；
	台
	20

	12
	4G物联网卡
	4G物联网卡：含3年流量费，每月6G，开通及套餐办理等。年流量费，每月6G，开通及套餐办
	张
	20

	13
	安全模块
	安全模块:
一、主要功能及参数：
1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第 538 号）第 8 章节安全体系要求。
2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。
3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。
4.每个模块独立物理 ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。
	只
	20

	14
	终端安装调试及辅材
	（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	套
	20

	4、传输覆盖网对接适配设备
	
	

	1
	调频广播应急广播适配器（含安全模块）
	调频广播应急广播适配器：
1.总体要求
1)具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合 GD/J083-2018 应急广播平台接口规范；
2)采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名
的功能；处理要求符合《应急广播安全保护技术规范数字签名》（GD/J081-2018）；
3)实现调频广播的 RDS 应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播 RDS 基带编码、应急广播RDS 数据生成、RDS 发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合 GD/J085-2018 模拟调频应急广播技术规范。
2.功能要求
1)具备前面板液晶屏及按键，可查询 IP 地址等主要参数和设备告警状态；
2)设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作；
3)支持以太网接口 100M；
4)支持应急广播节目的接收和存储、解码；
5)支持应急广播指令的接收和存储、分析；
6)具备 RS232 或其他接口；
7)系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出；
8)设备支持实时告警功能；
9)设备具有 100Base-T 以太网接口，可实现基于 WEB 的集中网络管理。并支持软件升级；
10)支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。
3 调频广播功能要求
1)具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出；
2)具备应急广播 RDS 基带信号输出，可直接对接调频发射机 RDS 接口；
3)基带 RDS 输出幅度可进行调节。
4 安全加密功能要求
1)采用硬件方式进行安全加密；
2)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能；
3)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。
5 接口要求
1)采用 19 英寸标准机架式设计；
2)具有 1 个以太网接口；
3)具备 1 路串口，接口类型：RS232；
4)具备 1 路网管 IP 接口，接口类型：RJ45；
5)具备 1 个 USB 接口，接口类型：USBTypeA；
6)具备 1 个 RDS 输出接口，接口类型：BNC；
7)具备 1 路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
6 性能要求
1)工作电压范围：AC:100V～260V；
2)RDS 接口速率：1.1875kbps；
3)RDS 输出频率：57kHz；
4)RDS 输出幅度：0-3.3Vpp，幅度可调。。
	套
	1

	2
	音频切换器
	音频切换器：
1)整机为单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出；
2)设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息；
3)单机具备模拟音频切换输入接口；
4)支持主备两路模拟音频切换功能；
5)具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动切换到有信源的通道；
6)每路音频输入输出，均支持左右声道立体声输入输出；
7)具有设置参数断电保存功能；
8)具有以太网通讯接口，支持 TCP/IP 协议，支持 TCP 以及 UDP 的连接方式；
9)支持应急广播音频切换，能够与应急广播适配器进行集成对接；
10)具备设备配置管理；
11)具备 220V 电源供电；
12)设备支持实时告警功能；
13)设备具有 100Base-T 以太网接口，接口类型 RJ45，可实现网络管理，支持软件升级；
14)具备 1 路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
	台
	1

	3
	地面数字电视应急广播适配器（含安全模块）
	地面数字电视应急广播适配器：
1.总体要求
1)可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J085—2018 模拟调频应急广播技术规范；
2)可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合GD/J087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和 GD/J086—2018 有线数字电视应急广播技术规范；
3)可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D；
4)具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的 RDS 调频信号，进行信号传输。信号输出符合GD/J085—2018 模拟调频应急广播技术规范。
2.功能要求
1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置；
2)可脱离管理平台实现本级广播的功能；
3)支持本地音源广播，包括 U 盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播可通过按键选择上下曲；
4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为 MP3，存储容量≥8GB；
5)可设置定时广播（≥3 个时间段），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入；
6)具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单；
7)支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置；
8)支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新；
9)具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能；
10)支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；
11)支持将话筒广播一键切换为紧急模式；
12)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能。符合 GD/J081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名；
13)支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G 播发应急广播消息通道可选；
14)配置移动通信模块（通话和回传功能）；
15)具备本地播发、上级信号接收播发功能；
16)具备本地多音源切换功能；
17)支持分区域播发控制；
18)支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。
3.接口要求
1)采用 19 英寸机架式设计；
2)具有 1 路 AC220V 可控电源输出；
3)具有 2 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座；
4)具有 1 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC；
5)话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口；
6)网络接口：RJ45，≥100M，1 个；
7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器；
8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路；
9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆；
10)DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上；
4.性能要求
1)工作电压范围：AC:160V～260V；
2)信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）；
3)频响：40Hz～15KHz(±3dB)（本设备音频输入输出：线路 0dBu）；
4)谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）
	套
	1

	4
	接入交换机
	8口交换机：
1．以太网交换机；
2．不少于 8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口；
3.每个端口支持自适应、双工模式
	台
	1

	5
	安装调试及辅材
	传输覆盖网对接适配设备安装调试及辅材费
（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	项
	1

	5、横向部门应急广播分控平台接入（融媒体中心、应急管理局、气象局）
	
	

	1
	应急消息发布前置系统 
	应急消息发布前置系统：
1.预警部门对接，持与有关部门预警信息对接，按照标准格式传输应急广播消息至应急广播平台，实现预警信息的实时发布。
2.本地媒资采集，支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件资源。
3.设备管理，支持终端设备单个控制、分区、分组控制；支持终端设备参数的初始化设置（注册、修改、删除）；支持临时区域绑定；支持地图上框选终端设备播放；支持用户信息的增、删、查、改信息监控 支持对自身播发的应急广播信息进行监控。
4.播发日志，具有播发日志功能。
5.广播类型，支持实时应急广播、短信转语音广播、实时普通广播及流程广播。
6.信息录入，支持在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、时间登记、覆盖区域，并可进行内容核对；支持按需选择事件类型、事件级别、开始时间、结束时间、输入事件摘要；支持本地媒资采集，支持直播、音频、音视频文件、图片、文字内容、本地文件资源导入。
7.信息发送，支持对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护，支持本地文件播发，支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播加密算法 支持国密算法 SM2、SM3。
8.用户管理，支持注册维护可使用系统的人员信息，支持对用户信息、人员权限角色进行统一管理。
9.权限管理，根据实际业务为不同的用户分配不同的权限；具备对用户、角色、权限的分配和管理功能。
10.身份认证，可确认前置系统访问者的身份的合法性，支持人脸识别、用户名+密码、动态二维码扫描、USB KEY、邀请码认证登录。
11 信息提交，支持对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交；对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护，数据格式符合 GD/J 083-2018《应急广播平台接口规范》。
12.结果反馈，支持应急信息提交结果返回前置系统，前置机使用者可查看所提交应急信息的执行响应情况，支持对自身播发的应急广播信息进行监控，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，支持以饼图的形式统计应急事件的占比情况
13.操作日志，支持查询本前置系统所有的应急信息发布日志、操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息，并提供日志查询、发布统计功能。
14.附属支撑，支持文字、图片、音视频多种方式进行应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表多重方式查看及导出。
★15.提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章。
	套 
	3

	2
	客户端PC 
	1.名称:播控设备
2.规格:CPU不低于3.2GHz；
3.内存：不低于8GB DDR4；
4.硬盘：不少于1TB；
5.显卡：独立显卡；
6.显示器：液晶不小于21英寸
	台 
	3

	3
	IP话筒
	1.支持实时应急播出
2.支持按优先级广播，紧急广播优先播出
3.支持分区域广播
4.支持保存40条播出记录
5.支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全
6.内置监听扬声器，高保真信号源监听
7.支持一键式开启应急/正常广播功能；
8.应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能；
9.具有监听输出音源功能，监听音量可调；
★10.双向视频对讲包括但不限于（上级对下级、平级对平级和任意定义），且上级IP话筒可以查看下级IP话筒的对讲视频（提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
★11.省流功能：流模式开启时，在有广播时，音源通道为本级通道才需要推流；在无广播时，切换通道，监听能响，但是不推流。省流模式关闭时，音源不为无信号就推流（提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
12.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调；
	台
	3

	4
	监听音箱 
	监听音箱：
1.集接收、放大、播放功能于一体；
2.内置不小于 4 吋全频扬声器，音量连续可调；
3.采用环保木质外壳；
4.RF 输入：1 路 DTMB 或 DVB-C：F 座（英制 75Ω）；IP 输入：RJ45 百兆口；
5.接收模式：DTMB/DVB-C/IP
6.音频输出功率:≥10W；
7.电源：AC220V±15%，50/60Hz。
	只
	3

	5
	接入交换机 
	8口交换机:
1．以太网交换机；
2．不少于 8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口；
3.每个端口支持自适应、双工模式
	台 
	3

	6
	机房UPS设备
	1.功率:1KVA(800W) 单进单出，双变换在线式
2.输入电压范围：市电输入（相电压） 110~300Vac
3.3节12V240AH电池标准电池柜，含4㎡电池连接线
	套
	3

	7
	USB密码器
	1．接口：USB2.0；
2.支持国密SM系列算法；
3. 具有密钥和证书管理功能；
4. 支持信任列表和信任证书的更新；
5. 具有签名、验签功能；
6. 所有算法符合国家密码管理局相关规定。
7, 采用的数字证书和数字签名技术符合GD/J 081-2018《应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。
	套 
	3

	8
	安装/调试/辅材 
	横向部门应急广播分控平台接入设备安装调试及辅材费
（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	套 
	3

	6、21个乡镇街道办事处应急广播系统乡镇级前端平台
	
	

	1
	应急广播适配器
	1.总体要求
1)可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。
信号处理符合 GD/J085—2018 模拟调频应急广播技术规范；
2)可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/
停止动作。信号处理符合 GD/J087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和
GD/J086—2018 有线数字电视应急广播技术规范；
3)可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的
播发/停止动作。信号处理符合 GD/J089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录
D；
4)具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的 RDS 调频信号，进
行信号传输。信号输出符合 GD/J085—2018 模拟调频应急广播技术规范。
2.功能要求
1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置；
2)可脱离管理平台实现本级广播的功能；
3)支持本地音源广播，包括 U 盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、
电话广播可通过按键选择上下曲；
4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编
码格式为 MP3，存储容量≥8GB；
5)可设置定时广播（≥3 个时间段），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、
线路输入；
6)具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单；
7)支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置；
8)支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新；
9)具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能；
10)支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；
11)支持将话筒广播一键切换为紧急模式；
12)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能。符合 GD/J081—2018 应急广播安全
保护技术规范数字签名；
13)支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G 播发应
急广播消息通道可选；
14)配置移动通信模块（通话和回传功能）；
15)具备本地播发、上级信号接收播发功能；
16)具备本地多音源切换功能；
17)支持分区域播发控制；
18)支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自
动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播
状态。
3.接口要求
1)采用 19 英寸机架式设计；
2)具有 1 路 AC220V 可控电源输出；
3)具有 2 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座；
4)具有 1 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC；
5)话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口；
6)网络接口：RJ45，≥100M，1 个；
7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器；
8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路；
9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600
欧姆；
10)DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上；
4.性能要求
1)工作电压范围：AC:160V～260V；
2)信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）；
3)频响：40Hz～15KHz(±3dB)（本设备音频输入输出：线路 0dBu）；
4)谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）；
	台
	21

	2
	播音话筒
	1.类型：动圈话筒；
2.指向性：心型指向；
3.适用范围：会议话筒；
4.频率范围 40～15000Hz；
5.供电电源：DC 3V；
6.灵敏度 -45dB(3.5mV/Pa)3dB；
7.输出阻抗 600Ω；
8.参考拾音距离:(20-50)cm。
	只
	21

	3
	乡镇分控系统软件
	主要功能：
1.用户管理：具备用户登录管理，身份认证，管理用户的在线状态；用户分级.
分层.分权限管理，根据实际业务为不同的用户分配不同的权限。
2.基本要求：具备 WEB 访问.信息接入和处理.资源管理和调度.广播管控.本地广
播管理.自动播出控制.应急插播.播出层级优先控制.远程控制播出.终端可寻址
控制.安全播出控制.统计和查询.安全管理和运维管理功能。
3.定时广播和节目选择：支持实时应急广播.普通广播及定时流程广播；支持短信
文本.文字文本输入并转成语音播出。
4.设备统计管理和地图监控：支持按照区域或状态统计设备情况，支持监测地图
展示功能，在地图上直观展示下级平台.村村响.适配器.终端等资源的实时状态.
分布情况和重要参数。
5.数字签名和加密验证：采用数字签名验签认证，支持国密算法。
6.播发监控：具备监控自身播发的应急广播信息功能。
7.大喇叭管控：支持终端的开/停播.资源编码设置.音量控制.回传参数.网络设
置.状态查询.更新指令.频点设置指令。
8．广播系统数据存储.终端监控管理.图形化管理，流程广播控制，对终端远程开
关机.音量控制;
9．可根据带宽使用情况进行 PID.频率等资源进行动态调度分配；
10．可根据时间.对象.区域查看登陆及操作日志；
11．支持实时应急广播.实时普通广播及流程广播；
12．支持终端设备单个控制.分区.分组控制；
13．支持终端设备参数的初始化设置（注册.修改.删除等）
14．支持临时区域绑定；
15．支持地图上框选终端设备播放；
16．支持组织机构管理：用于配置操作员的权限范围;
17．支持系统随操作系统启动。
	套
	21

	4
	监听音箱 
	监听音箱：
1.集接收、放大、播放功能于一体；
2.内置不小于 4 吋全频扬声器，音量连续可调；
3.采用环保木质外壳；
4.RF 输入：1 路 DTMB 或 DVB-C：F 座（英制 75Ω）；IP 输入：RJ45 百兆口；
5.接收模式：DTMB/DVB-C/IP
6.音频输出功率:≥10W；
7.电源：AC220V±15%，50/60Hz。
	只
	21

	5
	室外多模音柱
	室外多模音柱：
1.总体要求
1)具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；
2)具有接收上级 IP 信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
2.功能要求
1)可设置本设备 IP 地址、端口号等参数；
2)可接收来自适配器的调频信号、IP 信号，实现远程广播控制功能；
3)支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；
4)集成国密算法芯片，具有验签功能。符合 GD/J081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名；内置加密模块。
5)支持通道，必须支持 IP 和调频，4G 播发应急广播消息通道可选；
6)配置全网通通信模块支持回传功能；
7)支持分区域播发控制；
8)具有短路保护功能。
9）浪涌防护：浪涌防护等级≥6300V（参照 GB/T17626.5-2008 电池兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验）；
10）功放保护：数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象；
11）接口保护功能：射频输入口具有防雷保护功能，IP 输入口具有隔离变压器防护功能；
12）淡入淡出：支持设备广播时音质具有淡入/淡出、逐渐增大/减小的功能；
13）音量设置：支；持应急广播或日常广播时，音量大小为软件设定并保存在设备的值
14）WIFI 模块拓展：USB 口支持 wifi 模块拓展功能；
15）基站定位功能：4G 模式下实现基站自动定位，可以直接在平台 GIS 地图上显示位置信息；
16）音频解码：支持 MPEG-1layer1/2/3、MPEG-2layer1/2/3、AAC、MP3 音频解码输出功能，音质清晰流畅；
3.接口要求
1)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器；
2)网络接口：RJ45；
3)音柱内置喇叭时。
4.性能要求
1)工作电压范围：AC:160V～260V；
2)FM 输入频率范围：87MHz～108MHz；
3)音频功放信噪比：≥60dB；
4)音频功放谐波失真≤1%；
5)FM 最低接收电平≤30dBuV；
6)输出功率：25W；
	台
	21

	6
	4G物联网卡
	4G物联网卡：含3年流量费，每月6G，开通及套餐办理等。年流量费，每月6G，开通及套餐办理等。
	张
	21

	7
	安全模块
	安全模块:
一、主要功能及参数：
1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第 538 号）第 8 章节安全体系要求。
2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。
3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。
4.每个模块独立物理 ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。
	只
	21

	8
	乡镇机房UPS设备
	1.功率:1KVA(800W) 单进单出，双变换在线式
2.输入电压范围：市电输入（相电压） 110~300Vac
3.3节12V240AH电池标准电池柜，含4㎡电池连接线
	套
	21

	9
	8口交换机
	8口交换机:
1．以太网交换机；
2．不少于 8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口；
3.每个端口支持自适应、双工模式
	台
	21

	10
	安装、调试、辅材
	21个乡镇街道办事处应急广播系统乡镇级前端平台安装调试及辅材费
（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	项
	21

	7、386个行政村应急广播系统行政村播出设备 
	
	

	1
	应急广播适配器
	一、总体要求
1.可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，作出相应的播发/停止动作，
信号处理符合 GD/J085—2018 模拟调频应急广播技术规范。
2.可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，作出相应的播发/
停止动作，信号处理符合 GD/J087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和
GD/J086—2018 有线数字电视应急广播技术规范。
3.可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，作出相应的
播发/停止动作，信号处理符合 GD/J089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录
D。
4.具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的 RDS 调频信号，进
行信号传输，信号输出符合 GD/J085—2018 模拟调频应急广播技术规范。
二、功能要求
1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置。
2.可脱离管理平台实现本级广播的功能。
3.支持本地音源广播，包括 U 盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、
电话广播可通过按键选择上下曲。
4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编
码格式为 MP3，存储容量≥8GB。
5.可设置定时广播（≥3 个时间段），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、
线路输入。
6.具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单。
7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。
8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新。
9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。
10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。
11.支持将话筒广播一键切换为紧急模式。
12.集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，符合 GD/J081—2018 应急广播安全
保护技术规范数字签名。
13.支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）。
14.配置移动通信模块。
15.具备本地播发、上级信号接收播发功能。
16.具备本地多音源切换功能。
17.支持分区域播发控制。
18.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自
动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播
状态。
19.一键切换：支持将话筒广播一键切换成紧急模式；具备本地多音源切换功能。
20.电话广播：具有电话（电话接入和短信接收）广播功能，电话广播支持至少
512 个白名单。
21.状态指令读取：具备相应平台发出的控制和读取状态指令。
22.接收播发功能：具备本地播发、上级信号接收播发功能。
23.浪涌防护：浪涌防护等级≥7000V（参照 GB/T 17626.5-2008 电池兼容试验和
测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验）。
24.多音源切换：支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急
广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原
来的日常广播状态。
三、接口要求
1.采用 19 英寸机架式设计。
2.具有 1 路 AC220V 可控电源输出。
3.具有 2 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。
4.具有 1 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC。
5.话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口。
6.网络接口：RJ45，≥100M，1 个。
7.FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器。
8.FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路。
9.RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600
欧姆。
10.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上。
11.内置 100W 音频功放。
四、性能要求
1.工作电压范围：AC:160V～260V。
2.信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。
3.频响：40Hz～15KHz(±3dB)（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。
4.谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。
5.音频输出电平：0.775±10%V（r.m.s）（线路 0dBu）。
6.音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。
7.音频输入阻抗：高阻，10K 欧姆。
8.FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。
9.DTMB 频段：470MHz～802MHz。
10.DVB-C 频段：470MHz～802MHz。
	台
	386

	2
	安全模块
	安全模块：
一、主要功能及参数：
1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第 538 号）第 8 章节安全体系要求。
2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。
3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。
4.每个模块独立物理 ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。
	只
	386

	3
	播音话筒
	1.类型：动圈话筒；
2.指向性：心型指向；
3.适用范围：会议话筒；
4.频率范围 40～15000Hz；
5.供电电源：DC 3V；
6.灵敏度 -45dB(3.5mV/Pa)3dB；
7.输出阻抗 600Ω；
8.参考拾音距离:(20-50)cm。
	只
	386

	4
	五口交换机
	产品类型：千兆非网管交换机；
传输速率：10/100/1000Mbps；
交换方式：存储-转发；
背板带宽：10Gbps；
MAC 地址表：2K；
端口结构：非模块化；
端口数量：5 个；
端口描述：5 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口；
传输模式：全双工/半双工自适应；
网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 。
	台
	386

	5
	高音喇叭
	1.防水、防风、防尘，适宜室外极端条件气候使用，具有防腐、防锈措施。
2.安装支架及零部件采用金属材质。
3.喇叭筒壁厚：≥1.5mm。
4.喇叭口直径：≥48cm。
5.额定功率：25W。
6.额定阻抗：16±15%Ω。
7.频率范围：200-6000Hz。
8.特性灵敏度：≥101dB/W/M。
9.工作温度：-20℃-60℃。
	只
	772

	6
	安装、调试、辅材
	行政村应急广播系统行政村播出设备安装调试及辅材费
（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	项
	386

	8、47个行政村应急广播系统设备改造 
	
	

	1
	收转控制器
	（1）广播信号接收控制设备，具备接收并执行上级指令和本地插播功能。支持1路DVB-C（或DTMB可选）信号输入或1路FM调频信号输入或1路IP信号输入，用于执行上级指令；支持1路话筒插播输入、2组RCA音频插播输入、1路USB输入，用于本地应急广播或娱乐教育广播等；支持1组RCA音频输出、1路监听音响（内置）输出
（2）支持接收执行上级指令
（3）支持本地插播功能（话筒、USB、RCA等）
（4）具备本机监听功能，内置监听扬声器，可实时监听广播内容
（5）支持应急信号优先播出功能
（6）具有良好的防雷功能和瞬间异常自动保护功能
（7）通过远程寻址指令控制开关、音量、频率切换等
（8）支持本地音量调节和OTA在线升级
（9）具有输出电平和工作状态监测指示
（10）多重保护电路 
（11）DVB-C（或DTMB）/FM-RDS/IP三种接收模式
（12）支持受控电源输出（外接级联设备时可控）
	台
	47

	2
	安装、调试、辅材
	对47个行政村原有广播系统设备进行改造及辅材费；
（1）设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准
（2）各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材。
（3）设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。
	项
	47

	9、 应用广播系统运行承载网络
	
	

	1
	机房网络
	运营商固定IP 100M互联网专线
	年
	3

	10、项目配套
	
	

	
	名称
	
	单位
	数量

	1
	第三方检测机构应急广播系统测试
	第三方检测机构应急广播系统测试
	 项
	1

	2
	与上级应急广播平台对接
	与上级应急广播平台对接
	项
	1

	3
	二级等保测评
	二级等保测评
	项
	1


第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 2023-04-14 ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。
第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

	项目符合性审查表

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否

通过
	投标文件格式及

提交资料要求

	1
	投标人资格
	见招标文件
	
	见投标文件

	2
	货物技术要求
	按评标办法
	
	见投标文件

	3
	质保及售后等
	见招标文件
	
	见投标文件


评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术指标优劣顺序排列。

	1
	分值组成
（总分100分）
	价格部分：30分
技术部分：55分
综合部分：15分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	(1)
	价格部分30分
	报价得分
（30分）
	1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。

2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

备注：价格分计算保留小数点后二位。

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定：

（1）对小微企业报价给予10%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。

（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

	(2)
	技术部分55分
	技术参数响应（42分）
	根据投标人所投产品的主要技术参数指标进行评价，全部满足或优于技术参数的，得基本分30分。若投标产品技术指标与招标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，评委按照每一处负偏离进行扣分，标注★的技术参数，每有一项不满足扣2分。未标注★的技术参数，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。

	
	
	整体技术方案 （3分）
	技术方案需包括技术方案全面性、系统组成及分析、安全体系等方面，提供得3分，未提供不得分。

	
	
	项目实施方案
（3分）
	投标人项目实施方案包括组织保障、供货计划、安装实施、进度安排、质量保障等内容，提供得3分，未提供不得分。

	
	
	培训方案（3分）
	培训方案列明详细的培训方式、内容及培训后用户单位技术人员所能达到的对本产品的技术处理能力，提供得3分，未提供不得分。

	
	
	所投产品先进性
（4分）
	1、所投产品IP流复用器、数字音频编码器设备具备国家广电总局入网证书的得1分，未提供不得分。（需提供有效证书复印件）
2、所投调频广播应急广播适配器及地面数字电视应急广播适配器设备具备国家广电总局入网证书的得1分，未提供不得分。（需提供有效证书复印件）
3、所投县级应急广播大喇叭适配器、IP话筒及室外多模音柱设备具备无线电发射设备型号核准证和电信进网许可证得1分，缺项或不提供不得分。（需提供有效证书复印件）
4、所投核心产品（应急广播系统软件、应急消息发布前置系统、音柱类产品）具备相应的软件著作权登记证书，全部提供得1分，缺项或未提供不得分。（提供软件著作权登记证书扫描件）

	(3)
	综合部分15分
	企业业绩（4分）
	2020年1月1日以来投标人或投标人所投应急广播设备生产商具有类似业绩，每提供一个得2分，本项最多得4分。（提供中标通知书、合同扫描件，缺一项不得分）。

	
	
	产品制造商实力
（8分）
	1、投标人所投应急广播设备生产厂家具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、企业知识产权管理体系认证证书，全部提供得3分，缺一项扣1分，扣完为止。（需提供有效证书复印件）
2、投标人所投应急广播设备生产厂家2018年1月1日以来获得中国广播电视设备类或是国家级项目获得科技创新奖（科技创新产品奖、科技创新企业奖）的，每提供一个得1分，最多得2分。（需提供有效证书复印件）
3、投标人所投应急广播设备生产厂家获得县（区）级及以上政府颁布“数字应急广播系统科学技术进步奖”的得3分，不提供不得分。（需提供有效证书复印件）

	
	
	售后服务（3分）
	售后服务包括售后维修方案、服务响应时间、售后服务及培训计划等，提供得3分，未提供不得分。

	投标人综合得分＝价格部分得分+技术部分得分＋综合部分得分；
投标人的最终得分：评标委员会对投标人的价格部分得分+技术部分得分＋综合部分得分汇总后的算术平均值即为该投标人的综合得分。本办法计算过程中分值按四舍五入均保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。
评分中涉及到的应急广播设备生产厂家的相关证明材料，需提供应急广播设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺书，否则无效。


   注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；
2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。
第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.交货完工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：西华县文化广电和旅游局。
2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指西华县采购办。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。
4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4信誉证明：供应商具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，最近三年内没有骗取中标或者严重违约等问题，无不良行为记录（出具信誉承诺书及无不良行为记录承诺书，不提供视为不响应应实质性要求）；并对所提供的资料的真实性负责（提供承若书不提供视为不响应应实质性要求）。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担；

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权
6.1投标人另须书面承诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。投标人应书面保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标枳或著作权。
7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2投标人之间约定中标人；

7.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，若中标须书面承诺并附投标文件中不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 
11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库
12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn/)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：货物需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；
14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。
三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。
17.报价
17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。
23.投标文件的递交 

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》
25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。
27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8被授权人和法定代表人未附劳动合同的；

27.2.9投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.3.1授权委托书中法定代表人和委托代理人未在身份证扫描件正面签字的；

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

28.1.5供应商提交的资料未标注“与原件一致”字样。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn/）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

    本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收
由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权
38.1本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：
政府采购项目编号：
采      购    人：
供      应    商：
合  同  签 订 地：
合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
3、该政府采购项目评审报告；
4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
二、供应商在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
3、该政府采购项目中标通知书；
4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。
供应商履约验收指引
供应商不得擅自变更合同标的物内容；
2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。
采购合同内容
采购人（甲方）： 
供应商（乙方）：
签订地点：
项目名称：
项目编号：
财政委托号：      (财政资金项目必须填写)
本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。


第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：
①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
进口产品的质量标准为                                             。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                 。
（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】
第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限
1.交货方法，按下列第（ ）项执行：
①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。
2.到货地点：​​​​​​​​​​                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)
3.产品的交货期限                         。

第五条  合同总价款
合同总价款（大小写）：                        
付款条件                  
本合同以人民币付款。
该项目是否实行预付款：
实行预付款的条件和比例：
合同款项结算方式和支付比例：   
(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定
验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

   涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：
第八条  对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。
1.保修
乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。
2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

8、投标人需在投标文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不违法分包，一旦发现挂靠、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且投标人承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。
第十一条  甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金   元。
第十二条  不可抗力
1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约（或质量）保证金
1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。
第十五条 合同文件及资料的使用
1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。需在投标文件中承诺。未对此项做出承诺的视为不响应招标文件
2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

3、供应商在响应文件中必须针对合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致提供承诺书，并承担所有责任。
第十六条 合同纠纷调处
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。
第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
    本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。
采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）  
地址：                               地址：
法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：
      年    月    日                                年    月  日 
第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

                 投标人：               

   年   月   日

投标文件资料清单

	序号
	资料名称
	页码范围

	一
	开标一览表
	

	二
	投标人情况综合简介
	

	三
	投标函
	

	四
	投标分项报价表
	

	五
	投标响应表
	

	六
	产品质量承诺
	

	七
	所供货物组部件、备品、备件清单
	

	八
	有关证明文件
	

	九
	中小企业声明函
	

	十
	售后服务
	

	十一
	所投货物的技术资料等
	

	十二
	其他投标人认为需要提供得材料等
	

	十三
	政府采购供应商诚信承诺书
	

	
	
	

	备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。


一．开标一览表

	项 目 名 称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	

	1、最终投标报价

（人民币）

	1、投标报价：        元、大写：         


	备注
	


供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）
               日期：      年   月    日

二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三．投标函

致：（采购人或采购代理机构）
根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。
据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币             元，供货期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：                                  

（10）本项目项目责任人：   电话：
供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

四．投标分项报价表
	序号
	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五．投标响应表

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号

技术规格及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	供货期
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	业绩
	
	
	

	5
	其他
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。
六．产品质量承诺
(投标人可自行制作格式)

七．所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。
八．有关证明文件
提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九．中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提    供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十．售后服务
(投标人可自行制作格式)
十一、所投货物的技术资料等
（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

               日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



