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第一章    竞争性磋商邀请函
项目概况
 周口市川汇区机关事务中心川汇区综合办公楼座谈会会议室会议系统采购 项目的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网获取采购文件，并于2024年8月7日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：川财磋商采购-2024-33
项目名称：周口市川汇区机关事务中心川汇区综合办公楼座谈会会议室会议系统采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：56.5400万元
最高限价：56.5400万元
包划分：1个包
	包号
	包名称
	包最高限价
（万元）

	1
	周口市川汇区机关事务中心川汇区综合办公楼座谈会会议室会议系统采购项目
	56.5400


采购需求：会议室会议系统；
供货期：合同签订后15日历天内供货安装调试完成。
是否接受进口产品：否
本项目是否接受联合体投标：否
本项目是否为只面向中小企业采购：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。 
3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的供应商和法定代表人网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。
三、获取采购文件
时间：2024 年7 月26日至2024年8月2日23:59（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）
方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。
售价：0
四、响应文件提交
截止时间：2024年8月7日10点00分（北京时间）
[bookmark: _GoBack]地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）。
五、开启（竞争性磋商方式必须填写）
时间：2024年8月7日10点00分（北京时间）
地点：周口市公共资源交易中心开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：周口市川汇区机关事务中心　　　　　　　　　　　
地址：周口市川汇区　　　　　　　　　　　
项目联系人：田涛      联系方式：13623942321 　　　　　　 
2.采购代理机构信息
名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心　　　　　　　　　　　　
地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东
项目联系人：张光
 联系方式：0394-8106517　19037322616　　　　　　
3.监督单位：川汇区财政局政府采购管理办公室
联系方式：0394-8231120 


周口市公共资源交易中心政府采购中心
2024年7月26日







第二章    供应商须知
	供应商须知前附表

	序号
	条款
	内  容

	· 1
	项目概况
	1） 项目名称：周口市川汇区机关事务中心川汇区综合办公楼座谈会会议室会议系统采购项目
2）采购内容：座谈会会议室会议系统；
3）采购人：周口市川汇区机关事务中心
4）采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心

	· 2
	对供应商的资格要求
	见竞争性磋商邀请函

	· 3
	报价费用
	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。

	· 4
	响应文件语言
	中文

	· 5
	报价货币
	人民币

	· 6
	报价范围及说明
	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场验收等（采购项目技术规格、参数及要求）

	· 7
	响应文件有效期
	响应文件递交截止期后60日内有效

	· 8
	响应文件的组成
	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；

	· 9
	响应文件封面要求
	无

	· 10
	响应文件份数要求
	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传

	· 11
	响应文件装订和密封要求
	无

	· 12
	竞争性磋商文件的澄清
	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前。


	· 13
	响应文件递交截止时间
	（见磋商公告） 

	· 14
	响应文件递交地点
	周口市公共资源交易中心网
网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

	· 15
	磋商时间
	见磋商公告

	· 16
	磋商程序和内容
	详见磋商文件第二章

	· 17
	授予合同
	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

	· 18
	签订合同
	本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	· 19
	投标保证金
	本项目不需要交纳投标保证金

	· 20
	供货期
	合同签订后15日历天内供货安装调试完成。

	· 21
	付款方式
	经验收合格调试确保正常投入使用后一次性付清。

	· 22
	勘察现场
	 否

	· 23
	报价
	一次报价

	· 24
	其他
	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。












一、总则
1．适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。
2．定义
2.1“采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。
2.2“采购人”：周口市川汇区机关事务中心
2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。
2.4“供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。
2.5“货物“：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。
2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。 
2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.8“不具备良好的商业信誉”是指：
（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；
（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；
（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；
（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；
（5）法律法规规定的其他情形。
3.采购预算
3.1本次采购预算：见公告。
4.合格的供应商
4.1.1符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）
4.1.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；
4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；
4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。
4.3符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。
4.4供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。
4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。
   4.6 （是否要求现场进行实地勘查）否
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（需提供国家企业信息查询截图，加盖投标人公章）
5.竞争性磋商文件的约束力 
5.l供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。
5.2供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。
5.3本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件
6．竞争性磋商文件的组成
6.1竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：
（1）竞争性磋商邀请函；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）响应性文件内容及格式；
（5）合同主要条款。
6.2供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。
6.3供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。
6.4供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。
7.竞争性磋商文件的澄清与修改
7.1提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少5个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。如果对采购文件无异议，出具采购文件无异议确认书，附到响应文件内。

三、响应性文件的编制
8.要求
8.1供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。
8.2任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。
8.3供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。
8.3参与竞争性磋商活动的各供应商应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面承诺并附在响应文件中，否则视为不响应竞争性磋商文件的要求。
9.响应性文件的语言及度量衡 
9.1响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。 
9.2供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。 
9.3关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.4本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。
10.响应性文件的组成
10.1响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。
11.响应性文件格式
11.1供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。有关证明的复印件/扫描件均需加盖公章并注明与原件一致。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件封面需包含；项目名称、项目编号投标人名称、投标人详细地址、联系人、联系电话。

12.竞争性磋商报价
12.1报价需包括所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切全部费用，并作出实质响应。投标人必须保证中标后，所供货物整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；
12.2经过磋商后进行的报价为供应商的最终报价。
12.3采购人不接受有选择的报价。
12.4最终报价不得超过采购预算。
12.5报价均须以人民币为计算单位。
13．响应性文件有效期 
13.l响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起60天，成交的响应文件其有效期应延长至合同执行结束，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。
13.2特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。
14.响应性文件的签署、盖章
14.1响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的签章是指签字和盖章，所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。
14.2响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。
14.3供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。
15电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、响应性文件的递交
加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。
注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。
供应商须使用单位CA证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：http://jyzx.zhoukou.gov.cn）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。
16.响应性文件的递交
16.1供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。
16.2若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。 
17.响应性文件的修改和撤回
17.1供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。
17.2响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。 
17.3供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。
17.4供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：
17.4.1在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；
17.4.2响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；
17.4.3一个供应商不止递交一套响应性文件的。
五、竞争性磋商
18.组建竞争性磋商小组
18.1采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。
18.2竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。
19.资格性和符合性审查
19.1资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。
19.1.1资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；
19.2符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。
19.2.1符合性审查的内容包括：
（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；
（2）响应性文件的完整性；
（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。 
以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。
注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。
19.3实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。
19.4重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；
19.5如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；
19.6竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。
19.7凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：
19.7.1未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
19.7.2资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
19.7.3被授权人未附本单位为其缴纳的社会保险个人参保证明（可二维码查询）和劳动合同的；
19.7.4不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；
19.7.5响应性文件内容不齐全或内容虚假的；
19.7.6响应性文件的实质性内容未使用中文表述；
19.7.7响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；
19.7.8违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。
19.7.9不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;
19.7.10不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
19.7.11不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
19.7.12不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
19.7.13不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
19.7.14不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自
同一人之手。
19.7.15投标供应商没有将“廉洁自律承诺书”附在投标（响应）文件中。
19.7.16未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、和财务情况说明书的或针对本项目所开具的资信证明的。
19.7.17未提供产品质量承诺的。
19.8在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：
19.8.1不同供应商的响应性文件互相混装的；
19.8.2不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；
19.8.3不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；
19.8.4有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；
19.8.5竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

	项目符合性审查表

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否
通过
	投标文件格式及
提交资料要求

	1
	营业执照
	见招标文件
	
	见投标文件

	2
	法定代表人及身份证
	见招标文件
	
	见投标文件

	3
	纳税凭证和社保证明
	见招标文件
	
	见投标文件

	4
	财务审计报告
	见招标文件
	
	见投标文件

	5
	“信用中国”“中国政府采购网”查询
	见招标文件
	
	见投标文件

	6
	投标文件签字盖章格式
	见招标文件
	
	见投标文件

	7
	合格供应商的声明函和承诺书
	见招标文件
	
	见投标文件

	8
	供货期
	见招标文件
	
	见投标文件

	9
	投标有效期
	见招标文件
	
	见投标文件

	10
	货物技术要求
	见招标文件
	
	见投标文件

	11
	其他实质性要求
	见招标文件
	
	见投标文件

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	结论
	是否通过审查




20.响应性文件的澄清
20.1竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。
20.2竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
20.3供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。
20.4供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。 
20.5竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。 
20.6并非每个供应商都将被询问、澄清。
21.竞争性磋商
21.1资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。
21.2竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。
21.3磋商内容包括：
21.3.1按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。
21.3.2按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。
21.3.3按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。
21.3.4在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。
21.4在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。
21.4.1对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。
21.4.2供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
21.5报价
1.一次报价依据是供应商的投标函和开标记录表。
六、评定标准
22.竞争性磋商过程及保密原则
22.1磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。
采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。
22.2对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。



评标方法
	评分指标
	分值
	指标说明及评分标准
	评分依据

	


报价
得分 
30 分
	




（30 分）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为 磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分 统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×价格 权值×30
备注：价格分计算保留小数点后二位。
根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企 业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文 件规定：
（1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采 购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声 明函。
（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级 以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价 格扣除。
（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提 供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格 评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小 型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接 
受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

	

技术
部分
40 分
	


技术参数 
30 分
	投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件 要求的，得 30 分；
加▲、★项负偏离每项扣 3 分，其它项负偏离每项扣 2 分，扣完为止。
注：请生产厂家出具CNAS认可的音频信号发生器、音频扫频信号发生器、函数信号发生器、扬声器话筒自动极性测试仪计量校准检测证书；

	
	

供货安装
方案
10 分
	供应商根据招标文件要求编制供货安装方案；包栝但 不限于供货、安装调试、验收组织计划，进度安排计 划、责任追踪制度、质量控制制度、安全管理防范制 度、质量保证措施等得 10 分,满分 10 分、不提供不得分。

	








商务
部分 
30 分
	





综合实力6 分
	1、产品的生产厂家具有《音、视频集成工程企业资质证书》。（提供证书原件的扫描件），得2分，缺项不得分。
2、产品的生产厂家具有产品的生产厂家具有《全国产品和服务质量诚信示范企业证书》、《全国质量检验稳定合格产品证书》、《全国质量信用先进企业证书》（提供证书原件的扫描件）得2分，缺项不得分。
3、为保证项目质量、技术性能真实性，技术参数特性灵敏度应出具内容相符合的KLIPPEL、CLIO、LMS、B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度测试响应曲线图。得2分，没有不得分。

	
	培训方案10 分
	供应商提供培训方案、人员组成、经验、计划安排等得 10 分,满分 10 分、不提供不得分。

	
	类似业绩 4 分
	供应商或所投产品制造商提供 2021 年以来类似业绩，每提供一个得 2 分，满分 4 分（每份业绩 需要提供合同、验收报告扫描件，缺项不得分）。

	
	
售后服务 （10 分）
	供应商售后服务体系、服务措施、保修期外售后维
护、维修承诺及收费标准、售后服务方案、人员组成 与经验、产品检验、应急方案及响应时间等得10分， 缺项不得分。
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评标方法：
最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。
22.3磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。
22.4采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
22.5若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。
22.6为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。
22.7在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。
22.8在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。
23.竞争性磋商终止
23.1出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：
（1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足3家的；
（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；
七、成交通知
24.成交通知
24.1在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。
24.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
八、合同授予
25.签订合同及合同的执行
25.1采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。
25.2采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。
25.3竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
九、质疑处理
26.质疑程序及处理
26.1供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，一次性向采购人提出质疑，逾期不予受理。
26.2采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。
26.3质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。
26.4质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第3章 采购项目内容及要求
1、清单
	座谈会会议室全彩（南墙中间屏幕一块）（11.38平方）招标量清单

	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED屏幕
	屏体显示尺寸：长5.12米，高度2.08米，面积10.65平方；
显示屏整体尺寸：长5.22米，高度2.18米，面积11.38平方；
参数：
1、★像素点间距：
≤1.2mm
2、单元板分辨率：
≥32768Dots
3、★刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
4、像素构成：1R、1G、1B
5、▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，表面黑化处理，表面不反光
6、驱动方式：恒流驱动
7、控制方式：同步控制系统
8、维护方式：前后双向维护
9、整屏平整度≤0.04mm
10、白平衡亮度：0-830cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99%
11、色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K
12、水平视角≥175°；垂直视角≥175°
13、▲对比度≥10000：1
14、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级，可达65536级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置
15、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²
16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作
17、▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60
18、▲为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。
19、▲所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。
20、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。
21、▲防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备
22、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启，节能55%以上。
23、长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯
24、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值
25、LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨。
26、▲支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接。
27、LED显示屏通过高温负荷工作、低温负荷工作、高温存储、低温存储、恒定湿热、湿热负载等测试，测试结束后，产品能正常工作
28、显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》
29、LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试；连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示
30、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。
注：以上1-30技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志
	平方 
	11.38 
	

	2
	LED钢结构
	1.名称：E结构框架；
2.规格型号：E结构框架（包含屏体框架和屏四周不锈钢包边）
	 平方 
	11.38 
	

	3
	供电电源
	1.名称:LED板供电电源
2.规格型号：5V40A；
	 个 
	36 
	

	4
	LED板供电电源线
	1.名称:LED板供电电源线
2.规格型号：2*1.5平方；
	 条 
	35
	

	5
	供电电源连接电源线
	1.名称:供电电源连接电源线
2.规格型号：RVV3*2.5；
	 盘 
	1
	

	6
	接收卡
	1.集成8个HUB75，无需再配转接板
2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。
4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。
5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力
6.支持低亮高灰
7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果
8.支持箱体标定和快速标序
9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示
10.支持数据偏移，支持误码侦测
11.支持环路备份，支持固件备份
12.提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；

13.★8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

14.★检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
15.★支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
16.▲通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
17.▲、为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖鲜章的LED显示屏十字线修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件。
	 张 
	33 
	

	7
	接收卡串连网络跳线
	1.名称:接收卡串联网络跳线
2.规格型号：六类网络跳线；
	 条 
	32 
	

	8
	视频处理器
	1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率
2.最大带载520万像素，8路千兆网口输出
3.最宽8192像素点或最高4096像素点
4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI
5.支持单机或双机冗余备份
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术
10.支持亮度和色温调节
11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
12.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书。
★13.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
★14.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
▲15.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
▲16.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
▲17.视频控制设备可支持EUT的连接方法，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；
★18.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书
	 台 
	1 
	

	9
	供电配电柜
	1.名称:供电电源柜
2.规格型号：1路输入，3路输出，支持遥控开关；
3.安装方式：机房内挂墙安装
	 套 
	1 
	

	10
	接收卡网线
	1.名称:接收卡网线
2.规格型号：六类屏蔽网线；
3.安装方式：穿管敷设安装；
	 米 
	600 
	

	11
	配电箱至电源供电线
	1.名称:配电箱至电源供电线
2.规格型号：YJV3*4平方；
3.安装方式：穿管敷设；
	 米 
	110 
	

	12
	HDMI线
	1.名称:HDMI线
2.规格型号：30米HDMI2.0多媒体光纤线,采用高品质环保光纤线线芯传输,可支持高清信号和音频信号同时输出,具有无延时、易布线、耐用等特点。
同时产品内置有0.35mm纳米磷化钢丝,增强产品抗拉扯特点,适用于家具影视、办公室、会议室、监控室等环境使用。；
3.安装方式：穿管敷设
	 条 
	1 
	

	13
	LED固定钢结构墙
	1.名称:LED固定钢结构墙
2.规格型号：5*10国标方管焊接；
3.安装方式：落地固定焊接安装；
	 套 
	1 
	

	14
	安装实施费
	1.名称:安装调试技术服务
2.服务内容：LED屏幕调试安装，培训，维护
	 项 
	1
	

	座谈会会议室（北墙两侧高清会议平板巨幕2块）招标量清单

	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	备注

	1
	98英寸会议平板巨幕
	1.名称:98英寸会议平板巨幕
2.规格型号：98英寸
3.安装方式：挂墙安装
	 台 
	2 
	

	2
	屏幕壁挂架
	1.名称:屏幕壁挂架
2.规格型号：支持98寸电视壁挂
3.安装方式：膨胀螺丝挂墙安装
	 个 
	2 
	

	3
	电视屏幕固定钢结构墙
	1.名称:电视屏幕固定钢结构墙
2.安装方式：焊接落地安装
	 套 
	2 
	

	4
	HDMI线
	1.名称:50米4K高清HDMI线
2.安装方式：穿管敷设
3.规格参数：HDMI2.0多媒体光纤线,采用高品质环保光纤线线芯传输,可支持高清信号和音频信号同时输出,具有无延时、易布线、耐用等特点。
同时产品内置有0.35mm纳米磷化钢丝,增强产品抗拉扯特点,适用于家具影视、办公室、会议室、监控室等环境使用。
	条
	2
	

	5
	分配器
	HDMI 4K高清分配器（2进4出高清HDMI）
	台
	1
	

	6
	电视供电电源线
	1.名称:电视供电电源线
2.规格型号：YJV3*2.5
3.安装方式：穿管敷设
	米
	100 
	

	7
	手机屏蔽柜
	1.名称:手机屏蔽柜
2.规格型号：64格屏蔽柜
3.安装方式：落地安装
	套
	2 
	

	8
	技术服务
	1.名称:安装调试技术服务
2.服务内容：会议平板巨幕调试安装，培训，维护
	项
	1
	



	座谈会会议室音响设备与视频监控设备招标量清单

	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	备注

	23
	专业音响
	1、12英寸轻量化大功率Ferrite低音驱动单元；
2、1.34英寸钛膜压缩高音单元；
3、ABS号角、80°x50°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果；
4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力；
5、箱体采用15 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振；
6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 ；
7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网； 
8、具有多点M8吊挂孔，方便产品横置或竖立吊挂 ，可配专业吊挂支架ZJ-2，方便音箱多角度旋转；
▲9、额定/峰值功率：； 250W /1000 W ；（提供具有CNAS、MA标识的第三方检验报告）  
10、额定阻抗：  8   Ω；
▲11、特性灵敏度：96dB/W/m；（提供具有CNAS、MA标识的第三方检验报告）
▲12、输出声压级： 120 dB/W/m(Continues)；126 dB/W/m(Peak)；（提供具有CNAS、MA标识的第三方检验报告）
13、额定频率范围:；55 ~ 20000Hz                                                                                                                                                ▲14、扬声器单元： LF:1*12 英寸 ； 
                HF:1* 1.34 英寸；（提供具有CNAS、MA标识的第三方检验报告）
15、箱体材料： 15mm中密度纤维板；
16、输入接口：NL4MP×1 ； 
17、吊挂点： 多点M8 螺丝吊装孔位；
18、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座；
	只
	6
	

	24
	数字功放
	1、2U机身，小巧、轻便、结构稳固；
2、90VAC～260VAC宽电压适应范围；
3、高性能音频专用DSP；
4、一根网线实现功放监控（输出电压、电流、温度、保护等）；
5、1.8寸TFT液晶显示屏；
6、模块化设计，维护方便。
7、每通道输入延时10ms，输出延时7ms，步进0.01ms；
8、2*2音频路由混音，混音比例-80dB～+18dB；
9、每通道具备17个滤波器(输入：高低通滤波器，8段参量EQ（±24dB）；输出：高低通滤波器，5段参量EQ（±24dB）)；
10、音量、静音、相位调节，模式选择；
11、输出峰值压限器；
12、各机器间参数保存/调取；
13、完善的预设管理(DSP内部有16个场景存储组)；
14、用户/调试/工厂权限设置。
15、设备支持修改设备号（修改IP地址）
16、设备支持集中调试
17、一键恢复出厂设置； 
18、可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备；
19、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。                                               技术参数:                                                        1、额定功率：2×400W/8Ω，2×600W/4Ω，1×1200W/8Ω桥接；
2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
3、RMS输出电压：56.6V(THD=1%，1kHz)；
4、信噪比：≥105dB (A计权, 1kHz, 噪声门开)；
5、输入灵敏度：0.9±0.1Vrms(额定输出功率，1kHz)；
6、总谐波失真：＜0.1%(1kHz) ；
7、声道分离度：≥85dB(低于额定功率，1kHz)；
8、输入阻抗：≥20kΩ（平衡），≥10kΩ（非平衡）                              
	 台 
	3 
	

	25
	12路调音台
	1、12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组辅助返回输入；1路SD卡、蓝牙输入；
2、2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出；
3、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐；
4、内置100种模式的数字效果器；
5、配置2×10点LED电平指示
6、12路话筒输入独立48V幻象供电开关
7、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB） ；
8、总谐波失真(1kHz)：≤1%；
9、线路输入增益：≥55dB；
10、话筒输入增益：≥68dB
11、最大输入输出电平：≥14dB 
12、信噪比（A计权）：≥85dB
	 台 
	1 
	

	26
	8路电源时序器
	1、不少于8路可控电源（国标五孔插座）、2路长通电源（国标五孔插座）
2、单通道最大输出电流不小于10A；
3、额定总输出电源不小于30A；内置30A电源滤波器；总电源带空气开关；
4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持0-999秒设定
5、前面板带市电电压显示
6、支持过压、欠压保护设置
7、支持上电自启功能，并可实现定时开关机设置
8、不少于8组用户存储模式
9、设备自带编码ID检测和设置，支持系统级联，可级联不少于255台
10、控制接口不少于1路RS232、1路线路控制、级联输入输出、1路USB。
	 台 
	1 
	

	27
	音箱数字处理器
	1、3进6出数字音频处理器
2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器；
3、灵活组合的输入输出，多种分频模式；
4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB；
5、每个输入通道有9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择；
6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；
7、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，歩进0.021ms；
8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便；
9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB
10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调
11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数；
12、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接
技术指标:
1、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
2、信噪比(A计权)：≥105dB；
3、频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB 
4、最大输入电平：≥16dBu；
5、最大输出电平：≥16dBu
6、增益：≥20dB
7、底噪：≤-85dBu
	 台 
	1 
	

	28
	数字音频处理器
	1、不少于4×4平衡式音频输入输出；每路输入带48V幻象供电；
2、DSP音频处理支持自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；
3、DSP基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
4、支持外部控制，不少于1路RS232/RS485控制接口、1路RJ45控制接口、1路USB接口、多个GPIO接口；
5、有摄像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整；
6、支持Dante数字音频信号扩展
7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）；
8、总谐波失真≤0.01%@4dBu，1kHz
9、最大输入输出电平≥17dBu；
10、信噪比≥100dB（A计权）
11、底噪≤-90dBu
12、输入增益≥48dB；
▲以上参数第2、12、5、11项应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件并加盖投标人公章（中标公示期原件备查）；
	台
	1 
	

	29
	数字会议主机
	1、不少于4×4平衡式音频输入输出；每路输入带48V幻象供电；
2、DSP音频处理支持自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；
3、DSP基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
4、支持外部控制，不少于1路RS232/RS485控制接口、1路RJ45控制接口、1路USB接口、多个GPIO接口；
5、有摄像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整；
6、支持Dante数字音频信号扩展
7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）；
8、总谐波失真≤0.01%@4dBu，1kHz
9、最大输入输出电平≥17dBu；
10、信噪比≥100dB（A计权）
11、底噪≤-90dBu
12、输入增益≥48dB；
▲以上参数第2、12、5、11项应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件并加盖投标人公章（中标公示期原件备查）；
	台
	3
	

	30
	客席话筒
	★1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用；
2、单元采用方管设计，金属底座、抗干扰、超心型指向性，内置≥14MM纯金振膜音头；
3、采用T型总线手拉手连接技术；
★4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；
5、具有LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
6、具有自动视像跟踪功能、具有发言功能按键；
★7、单元供电支持支持手拉手输入电压为DC24V或幻象48V供电两种方式；
8、换能方式：电容式、频率响应：40Hz-15kHz。
	只
	34
	

	31
	一拖二真分集
无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：动圈式
12、发射器供电方式：两节AA电池
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	套
	1
	

	32
	专业音箱壁架
	1、多功能音箱支架；加厚！
2、灵活可调角度，可水平方向45º，垂直方向30º调整，满足音箱室内音场调整需求；
	只
	6
	

	33
	专业音响线
	1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），其中一芯为裸铜丝束合，另一芯为镀锡铜丝束合，单丝直径为0.08mm，束合后导体柔软，传输音质出色。20℃时每公里导体电阻，裸铜≤26.0Ω，镀锡铜≤26.7Ω。
2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，透明、柔软，质感好。
3.用于室内各种音响设备连接。
	米
	150
	

	34
	手拉手主机延长线
	8芯线，专业手拉手20米延长线
	跟
	2
	

	35
	高档机柜
	专业音箱设备机柜1200MM*600MM*600MM
	个
	1
	

	36
	高档机柜
	专业音箱设备机柜600MM*600MM*600MM
	个
	1
	

	37
	设备连接线
	设备之间的连接，无氧铜铜芯线
	条
	10
	

	38
	300万红外海螺型网络摄像机
	最高分辨率可达2304 × 1296 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
支持人形检测
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
智能补光，支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外光最远可达30 m
1个内置麦克风
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	台
	2
	

	39
	超五类无氧铜网线
	超五类无氧铜4*2*0.5国标网线
	米
	120
	

	40
	千兆安防监控POE专用交换机
	符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准，兼容IEEE802.3af标准
提供1个超距端口，支持监控数据远距离传输
提供2个优先保障口，保障监控数据优先传输
提供4个PoE端口，整机电源总功率43W，单口最大功率15.4W
智能缓存、智能流控，避免数据丢包
5个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
5个端口均支持10M全/半双工、100M全/半双工、1000M全双工
UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率
支持MAC地址自学习
动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除
外置电源，桌面型钢壳结构设计，支持挂壁安装
	台
	1
	

	41
	硬盘
	监控专用硬盘4TB
	块
	1
	

	42
	硬盘录像机
	可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，最大可提升至12路1080P解码）；
支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；
支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘；
集成NVR后智能分析能力，支持4路6MP智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；
针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
	台
	1
	

	43
	显示器
	1.名称:监控专用显示设备
2.规格型号：24寸，支持1080P高清，无边框，IPS屏；
3.安装方式：座面shi
	台
	1
	

	44
	安装辅材
	1.名称:安装辅材
2.规格型号：水晶头，膨胀螺丝，扎带，绝缘胶带等；
3.安装方式：设备安装
	批
	1
	

	45
	技术服务
	1.名称:安装调试技术服务
2.服务内容：音箱设备调试安装，摄像机调试安装，交换机安装，录像机安装及调试，培训，维护
	项
	1
	

	▲为保证项目质量、技术性能真实性，技术参数特性灵敏度应出具内容相符合的KLIPPEL、CLIO、LMS、B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度测试响应曲线图
▲为保证项目质量、技术性能真实性，请音箱设备生产厂家出具CNAS认可的音频信号发生器、音频扫频信号发生器、函数信号发生器、扬声器话筒自动极性测试仪计量校准检测证书；
▲为保证项目质量、技术性能真实性，请音箱生产厂家出具CNAS认可的电声测试系统计量校准检测证书；


2、售后服务内容及要求：
2.1质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。
2.2售后服务：在接到采购方服务请求后，2小时响应，24小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。
2.3交货地点：采购人指定地点。
2.4供货期：合同签订后15日历天内供货安装调试完成。
2.5质保期：1年，（免费维护2年）
2.6验收：由最终用户组织验收。

第四章  响应性文件内容及格式
注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。 
 
重要提示：
1．供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。
2.法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。







格式2-1

法定代表人身份证明书
 
同志，系我单位法定代表人，任                职务。


特此证明。
附：联系地址：               
联系电话：
	

（※附：法定代表人身份证复印件正反面※）






投标人电子签章： 
                年   月  日



格式2-2
授权委托书
 
委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：
投标人电子公章：           
被委托人：
法定代表人：
	

（※附：被委托人身份证复印件正反面※）











   投标人电子公章：                                       
 年   月   日








格式2-3
供应商资格其他资料





格式3
投标函
致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心)

根据贵方              项目的竞争性磋商邀请（项目编号：          ），委托代理人      (全名、职务)签字，代表              供应商名称、地址)提交投标文件，报价为：    元，并对之负法律责任。
据此函，宣布同意如下：
(1)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。
(2)我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。
(4)一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。
(5)我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。
(6)与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：
地 址：                  邮 编：
电 话：                  传 真：
我们保证：
(1)不提供虚假材料谋取成交；
(2)不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；
(3)不与采购人和其它供应商恶意串通；
(4)不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；
(5)不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。
 联系人：              联系电话：



投标人电子公章：
      年   月   日
 

格式4
一．报价一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	最终投标报价（包：）
（人民币）
	投标总价：       大写：           

	供货期
	

	备注
	


投标人电子公章： 
备注：
1、此表用于开标会唱标之用。
2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。



格式5
．投标分项报价表

谈判供应商名称：
单位：元
	序号
	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：￥     元




谈判供应商代表签字：谈判供应商公章日期：














格式6                     技术参数响应表


	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	品名
	磋商文件要求
	响应文件
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(可根据需求自行更改)

投标人电子公章：
  年  月  日




 

格式7

售后服务承诺









投标人电子公章：



      年   月    日
 



















格式8
合格供应商的声明函和承诺书















投标人电子公章：

      年   月    日














格式9
中小企业声明函（货物）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提    供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日 期：


注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。














格式10                     其他资料






















、







格式11
政府采购供应商诚信承诺书
我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。
（一）提供虚假材料谋取中标;
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;
（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;
（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;
（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;
（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;
（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;
（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;
（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;
（十ー）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;
（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）
法人代表和授权委托人：（签章）

日期： 年  月   日


周口市政府采购合同融资政策告知函



各供应商：
欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
















 
周口市政府采购合同（货物类）标准文本







政府采购项目名称：
政府采购项目编号：
采      购    人：
供      应    商：
合  同  签 订 地：
合 同 签订 时 间：








合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
3、该政府采购项目评审报告；
4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
二、供应商在签订合同时应提供的资料：
1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
3、该政府采购项目中标通知书；
4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。
三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。






供应商履约验收指引
1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容；
2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）： 
供应商（乙方）：
签订地点：
项目名称：
项目编号：
财政委托号：      (财政资金项目必须填写)
本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。


第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：
①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
进口产品的质量标准为                                             。
乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收              。
（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）
【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】
第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限
1.交货方法，按下列第（ ）项执行：
①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。
2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)
3.产品的交货期限                         。
第五条  合同总价款
合同总价款（大小写）：                        
· 付款条件                  
本合同以人民币付款。
该项目是否实行预付款：
实行预付款的条件和比例：
合同款项结算方式和支付比例：   
(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定
· 验收方法
1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。
4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
   涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
检测、验收费用承担方式：
第八条  对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。
1.保修
乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
2.维修
保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
第十条  乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。
2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。
第十一条  甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金   元。
第十二条  不可抗力
1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条  履约（或质量）保证金
1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。
2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。
3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第十四条 转让与分包
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。
第十五条 合同文件及资料的使用
1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。
2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。
第十六条 合同纠纷调处
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。
3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。
第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
    本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。


采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）  
地址：                               地址：
法定代表人：                         法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
开户银行：                           开户银行：
账号：                               账号：

      年    月    日                                年    月  日


