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一、竞争性磋商邀请
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[bookmark: _GoBack]河南省驻马店财经学校新建新能源汽车产教融合实训基地项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2024年6月 5日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、 项目编号：豫财磋商采购-2024-323
2、项目名称：河南省驻马店财经学校新建新能源汽车产教融合实训基地项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：1500000元
最高限价：1500000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	豫财磋商采购-2024-A
	河南省驻马店财经学校新建新能源汽车产教融合实训基地项目A包
	1500000
	1500000
	否
	1500000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：具体参见第五章。
（2）交货时间：合同签订之日起30日内
（3）交货地点：采购人指定地点
（4）质量标准：满足采购人需求。
6、合同履行期限：按合同规定执行
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
1.时间：2024年5月21 日 至 2024年5月27 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：河南省公共资源交易中心网站
3.方式：使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网站下载投标项目的招标文件及资料
4.售价：0元
四、响应文件提交
1.截止时间：2024年6月5日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心网站
五、响应文件开启
1.时间：2024年6月5日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心开标室
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》上发布， 招标公告期限为三个工作日 。
七、其他补充事宜
本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人信息
名称：河南省驻马店财经学校
地址：驻马店市盘龙山路2626号
联系人：代老师
联系方式：0396-2814081
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南锦隆招标代理有限公司
地址：驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西北侧甲壳虫商业楼6021
联系人：陈老师
联系方式：0396-2615559
3.项目联系方式
项目联系人：代老师
联系方式：0396-2814081





第二章 供应商须知前附表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内      容

	1.2
	采购项目：河南省驻马店财经学校新建新能源汽车产教融合实训基地项目

	1.3
	采购编号：豫财磋商采购-2024-323

	1.4
	采购项目简要说明：
1.预算金额和最高限价：详见“第一章 竞争性磋商邀请”
2.采购内容：河南省驻马店财经学校新建新能源汽车产教融合实训基地项目
3.交货时间：合同签订之日起30日内
4.交货地点：采购人指定地点
5.质量标准：满足采购人需求

	2.2
	采购人：河南省驻马店财经学校
地址：驻马店市盘龙山路2626号
联系人：代老师
联系方式：0396-2814081

	2.3
	招标代理机构名称：河南锦隆招标代理有限公司
地址：驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西北侧甲壳虫商业楼6021
联系人：陈老师
联系方式：0396-2615559

	2.5.1
	是否为专门面向中小企业采购：是  否

	2.5.2
	是否允许采购进口产品：否

	4.1
	踏勘现场：
不组织，供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。
□组织，踏勘时间：  /  
        踏勘集中地点：  /  

	6.6
	是否允许联合体磋商：否

	16
	如供应商对多个分包进行磋商响应，按照分包顺序可以成交
所有包   一个包

	18.2
	报价次数：二次，第二次报价为最后报价。
地点（方式）：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net）——市场主体登陆。

	18.3
	完成采购文件规定的货物范围的所有费用，包括本次采购项目的所有成本、管理费、利润、税金、人员工资、加班费、服装费、工具费、培训费、消耗品、交通、工具、办公费、国家相关规定的保险费以及投标人按有关规定应在报价中考虑的费用等。
若有特殊情况，请予以备注说明并提供相关证明。
供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。

	19
	磋商响应货币：人民币。

	24.1
	响应文件有效期：自响应文件提交截止时间起60日历日

	26.1
	加密电子竞争性磋商响应文件的上传：加密电子竞争性磋商响应文件须在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传。

	27.1
	响应文件提交截止时间：详见公告

	30.1
	开启及解密方式：“远程不见面”开启方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开启会议。在响应文件提交截止时间前，供应商登陆不见面开标大厅，在线准时参加开启活动并进行文件解密。未在规定时间内解密竞争性磋商响应文件的供应商，其竞争性磋商响应文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心” （http://www.hnggzy.net）——不见面开标大厅。

	30.3
	开启时间：详见公告
开启地点：详见公告

	31
	信用记录:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在响应文件提交截止时间后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其响应文件作为无效处理。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。供应商信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。

	32.1
	竞争性磋商小组负责具体评审事务。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	36.1
	中小微企业扶持：
根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}； ”文及河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知{豫财  购〔2022〕5号}，对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本采购项目所属行业：制造业

	37.1
	磋商方法：
竞争性磋商小组对满足竞争性磋商文件全部实质性要求的竞争性磋商响应文件，按照竞争性磋商文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以综合评审得分从高到低顺序确定成交候选供应商。（如综合评审得分相同的，按最后磋商响应报价由低到高顺序推荐排名；综合评审得分且最后磋商响应报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。）

	40.1
	推荐成交候选供应商的数量：本项目由采购人授权谈判小组直接确定1名成交供应商和1名候选成交供应商。

	41.1
	成交结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	48
	招标代理费：本项目代理服务费按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号），由成交供应商支付

	49.2
	供应商应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：
一次性提出  

	50
	需要补充的其他内容

	50.1
	市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。
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1.  适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。
2.  定义
2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。
2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。
2.3采购代理机构：“供应商须知前附表”中所述的受采购人委托组织采购的代理机构。
2.4合格供应商：提供证明材料并通过初步审查的供应商。
2.4.1若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其磋商响应将被认定为无效。
2.4.2若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其竞争性磋商响应文件将被认定为无效竞争性磋商响应文件。
2.5竞争性磋商响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。
3. 磋商响应费用
供应商须自行承担所有与参加磋商响应有关的费用，无论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc441214089][bookmark: _Toc284337471][bookmark: _Toc337225031]4. 踏勘现场
4.1 “供应商须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
4.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
4.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
5.知识产权
所有涉及知识产权的成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
6. 联合体投标
6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
6.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。
6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6.6是否允许联合体投标见供应商须知前附表。
7. 保密
参与磋商采购活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
8. 市场主体信息库
（1）供应商应及时对入库信息进行补充、更新，若供应商提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由供应商承担全部责任。
（2）供应商可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。
9.采购信息的发布
与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。
[bookmark: _Toc1613525329][bookmark: _Toc1090042493_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2021756318][bookmark: _Toc812246970][bookmark: _Toc1035752825][bookmark: _Toc1225442179_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc923512225_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc601554517][bookmark: _Toc1045699149][bookmark: _Toc28660129][bookmark: _Toc1962050676][bookmark: _Toc1866512517]二、竞争性磋商文件
10. 竞争性磋商文件的组成
10.1   竞争性磋商文件共七章，构成如下：
第1章  竞争性磋商邀请
第二章  供应商须知前附表
第三章  供应商须知
第四章  竞争性磋商响应文件格式
第五章  项目需求及技术要求
第六章  评分办法和标准
第七章  政府采购合同
10.2  竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。
10.3  供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，其磋商响应被认定为响应无效。
11. 竞争性磋商文件的澄清与修改
11.1  供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出。
11.2  采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改竞争性磋商文件，澄清（更正）或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，将在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告）。
11.3  竞争性磋商文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。
11.4  对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（http:/www.hngp.gov.cn/）“河南省公共资源交易网”（www.hnggzy.net）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制竞争性磋商响应文件。
[bookmark: _Hlk86850585][bookmark: _Hlk86850663]11.5  《河南省公共资源交易中心》交易平台供应商信息在提交首次磋商响应文件截止时间前具有保密性，供应商应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。
12. 提交首次磋商响应文件截止时间的顺延                                  
为使供应商有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备磋商响应或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延提交首次磋商响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc1317763722][bookmark: _Toc1078664286_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc760401867][bookmark: _Toc1249940501][bookmark: _Toc1060332415][bookmark: _Toc1106273699][bookmark: _Toc1289807408][bookmark: _Toc395976497][bookmark: _Toc587380469_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc868408535][bookmark: _Toc933740821_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1344995666]三、竞争性磋商响应文件的编制
13.磋商响应语言
竞争性磋商响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
14. 竞争性磋商响应文件计量单位
除竞争性磋商文件中有特殊要求外，竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
15. 竞争性磋商响应文件的组成
供应商应完整地按照竞争性磋商文件提供的竞争性磋商响应文件格式及要求编写竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足竞争性磋商文件要求的，其磋商响应将被认定为响应无效。
16. 竞争性磋商文件中的每个分包，是项目竞争性磋商不可拆分的最小响应单元。供应商必须按各包分别编制各包的竞争性磋商响应文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包磋商响应将视为漏项或非实质性响应，将被视为无效响应文件。供应商可对竞争性磋商文件中一个或几个分包进行响应，除供应商须知前附表中另有规定。
17.竞争性磋商响应文件编制
竞争性磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求的内容编制竞争性磋商响应文件，应当对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应。
18. 响应报价
18.1所有响应均以人民币报价。供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商响应将被认定为响应无效。
18.2	报价次数：见“供应商须知前附表”，最后一次报价为最后报价。
18.3报价（含税）应是竞争性磋商文件（包括合同条款及采购人提供的技术资料等）所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。应涵盖除根据采购人要求的变更外，采购人在竞争性磋商文件中所要求的所有采购内容。
18.4除非“供应商须知前附表”明确规定允许多方案报价外，初次竞争性磋商响应只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。
18.5供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。最高限价见“供应商须知前附表”。
19  磋商响应货币
除非“供应商须知前附表”另有规定，供应商提供的所有货物用人民币报价。
20  供应商商务证明文件
20.1  供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。
20.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
21供应商技术证明文件
21.1  供应商应按竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合竞争性磋商文件规定。
21.2	所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
22  磋商响应函
22.1供应商应按竞争性磋商文件规定的格式和内容提交磋商响应函。
22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按磋商响应函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）供应商在竞争性磋商文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其磋商响应文件；
（2）在竞争性磋商响应文件中有意提供虚假材料；
（3）成交供应商拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同。
23  磋商保证金
[bookmark: _Toc975469575_WPSOffice_Level3]本项目供应商无需提交磋商保证金。
24  投标有效期
24.1竞争性磋商响应文件应自竞争性磋商文件规定的提交首次磋商响应文件截止日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为无效响应。
24.2在特殊情况下，采购人可征求供应商同意延长竞争性磋商响应文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，原有效期到期后其竞争性磋商响应文件失效。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，其竞争性磋商响应文件相应延长到新的有效期。
25  竞争性磋商响应文件形式和签署
25.1供应商须在提交首次磋商响应文件截止时间前制作并提交加密的电子竞争性磋商响应文件。
25.2供应商可登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。
25.3供应商在制作电子竞争性磋商响应文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
25.4供应商在制作电子竞争性磋商响应文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。
25.5竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。
25.6其他形式的竞争性磋商响应文件一律不接受。
[bookmark: _Toc814900001_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1446727086][bookmark: _Toc1452176548][bookmark: _Toc1958475392][bookmark: _Toc99139981][bookmark: _Toc1517317572][bookmark: _Toc99171812][bookmark: _Toc340063481][bookmark: _Toc689398289_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1246723302][bookmark: _Toc269831806][bookmark: _Toc1602167768_WPSOffice_Level2]四、竞争性磋商响应文件的上传
26.竞争性磋商响应文件的上传
26.1加密电子竞争性磋商响应文件的上传：见“供应商须知前附表”。
26.2供应商在上传时认真检查上传竞争性磋商响应文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子竞争性磋商响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。  
27. 提交首次磋商响应文件截止时间
27.1供应商应在“供应商须知前附表”规定的提交首次磋商响应文件截止时间前上传竞争性磋商响应文件。
27.2采购人和采购代理机构可以按本章第12条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长提交首次磋商响应文件截止期限。
28. 迟交的竞争性磋商响应文件
在提交首次磋商响应文件截止时间后，供应商将无法上传竞争性磋商响应文件电子版。
29.竞争性磋商响应文件的修改和撤回
29.1在提交首次磋商响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的竞争性磋商响应文件。
29.2在提交首次磋商响应文件截止时间后，供应商不得修改或撤回其竞争性磋商响应文件。
29.3在竞争性磋商文件规定的投标有效期内，供应商不得实质上修改或撤回其磋商响应。

[bookmark: _Toc1744903856_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc229139457][bookmark: _Toc1109071882][bookmark: _Toc516757662_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1288741030][bookmark: _Toc874621790][bookmark: _Toc960388964][bookmark: _Toc1550393937_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1130786219][bookmark: _Toc516778272][bookmark: _Toc696408663][bookmark: _Toc1468940907]五、开启与评审
30.开启
30.1开启及解密方式：见“供应商须知前附表”。
30.2不见面开标大厅网址：见“供应商须知前附表”。
30.3开启时间和地点：见“供应商须知前附表”。
30.4开启时，采购代理机构将通过网上开标系统公布供应商名称。
31.  信用查询
[bookmark: _Toc468577997_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1102086292_WPSOffice_Level3]信用记录的查询方法：见“供应商须知前附表”。
32.竞争性磋商小组
32.1评审由竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“供应商须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对竞争性磋商小组成员名单须严格保密。
32.2与供应商有利害关系的人员不得进入竞争性磋商小组。
33. 竞争性磋商响应文件的澄清
33.1为了有助于对竞争性磋商响应文件进行审查、评估和比较，竞争性磋商小组有权向供应商提出澄清，请供应商澄清其磋商响应内容。
33.2澄清的答复应加盖供应商公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。
33.3供应商的澄清文件是竞争性磋商响应文件的组成部分。
33.4竞争性磋商响应文件的澄清不得对磋商响应内容进行实质性修改。
34. 竞争性磋商响应文件的初步审查
34.1竞争性磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应竞争性磋商文件。
34.2允许修正竞争性磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
34.3在对竞争性磋商响应文件进行详细评审之前，竞争性磋商小组将确定竞争性磋商响应文件是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指提交首次磋商响应文件符合竞争性磋商文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对竞争性磋商文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性磋商响应文件的供应商的公平竞争地位。
34.4竞争性磋商小组判断竞争性磋商响应文件的有效响应仅基于竞争性磋商响应文件本身内容而不靠外部证据。
34.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其成为实质上响应。
34.6  参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
    （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
    （2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
    （3）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
    （4）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。
34.7 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商响应，其磋商响应无效：
　　（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
　　（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；
　　（3）不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
35.磋商响应报价的评价
35.1竞争性磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）竞争性磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与竞争性磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。
35.2竞争性磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。
35.3竞争性磋商小组只对已判定为实质性响应的竞争性磋商响应文件进行评价和比较。
35.4节能环保政策
（1） 本项目若含有政府强制采购产品，供应商须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）
    （2）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。
（3）供应商所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评审时予以优先采购。
35.5 信息安全产品要求
如采购人所采购产品属于信息安全产品的，供应商所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
35.6 正版软件的要求
供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
35.7 商品包装和快递包装要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
36.评审价的确定
36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：
（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；
（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“供应商须知前附表”。
（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（4）监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
36.2 评审价不作为成交金额和合同签约价，成交金额和合同签约价仍以其磋商响应文件中的报价为准。
37.评审结果
37.1竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对符合性审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
37.2供应商的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。
38.成交候选人的确定原则及标准
除非“供应商须知前附表”有特殊约定，否则竞争性磋商小组按评审后得分由高到低顺序排列。按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选人。
39.保密及其它注意事项
39.1评审是竞争性磋商工作的重要环节，评审工作在竞争性磋商小组内独立进行。
39.2竞争性磋商小组将遵照规定的磋商方法，公正、平等地对待所有供应商。
39.3在评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。
39.4为保证评审的公正性，开启后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。
39.5在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。
39.6评审结束后，概不退还竞争性磋商响应文件。
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40.确定成交供应商
40.1本项目由采购人授权谈判小组直接确定1名成交供应商和1名候选成交供应商。
41  发布成交结果公告及发出成交通知书
41.1采购人按规定确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应将成交结果在“供应商须知前附表”规定的媒介上予以公告，成交结果公告期限为1个工作日。
41.2发布成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。
41.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。
42.接受和拒绝任何或所有磋商响应的权利
如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商响应、以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有磋商响应的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。
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43.合同授予标准
除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的供应商。
44.合同授予时更改采购货物数量的权利
采购人在授予合同时有权在“供应商须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的量予以增加或减少，但不得对货物内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。
45.签订合同
45.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商竞争性磋商响应文件作实质性修改。
45.2竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
45.3如采购人对成交供应商拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定承担相应的违约责任。
46.履约保证金（本项目不收取）
47.如成交供应商不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照磋商结果报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
48. 招标代理费
本项目是否由成交供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照供应商须知前附表规定执行。
49. 质疑的提出与接收
49.1  供应商认为竞争性磋商文件、竞争性磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出书面质疑。
49.2  质疑供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。
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50.需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。
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第四章竞争性磋商响应文件格式
**项目






竞争性磋商响应文件

采购编号：豫财磋商采购-**-**





供应商（企业电子签章）：







第一部分

资格审查内容目录

[bookmark: _Toc371659587_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc835682095_WPSOffice_Level3]一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc1104501183_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1150235750_WPSOffice_Level3]三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc2065680076_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc281235268_WPSOffice_Level3]四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
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七、信用符合采购文件规定
























一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件的扫描件。
      2.供应商为自然人的，应提供身份证明原件或复印件的扫描件。




二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：
    1.提供供应商近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到磋商开启时间供应商成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明。






























三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


说明：
  1.供应商提供自2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。





















四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
致：（采购人名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财磋商采购-**-**（**项目）的磋商响应,并做出如下承诺：
我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！

供应商（企业电子签章）：


日期：  年   月   日

说明：
  1.供应商应按照相关法规规定如实做出说明。
  2．按照竞争性磋商文件的规定企业电子签章（自然人磋商响应的无需盖章，需要签字）。









五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
①履行合同所必须的主要设备、工具
	序号
	名称
	数量
	用途
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	



②履行合同所必须的主要人员[本表后附相关职称或职业资格证书原件或复印件扫描件（如有）]
	序号
	姓名
	身份证号
	年龄
	学历
	职称或职业资格（如有）
	工作职责
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	









六、其他资格证明文件

























第二部分

响应文件其他内容目录
一、磋商响应函
二、法定代表人身份证明书
三、磋商响应报价表格
1.磋商响应主要内容汇总表
2.磋商响应分项报价表
四、综合证明文件
五、供应商关联单位的说明
六、实施方案
七、其他文件
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致：（采购人名称）
我们收到了采购编号为豫财磋商采购-**-**的**项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商活动并按要求提交竞争性磋商响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，首次磋商响应总报价为（大写）元人民币，（小写）￥：元）。
(2) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本竞争性磋商文件中有关响应文件有效期的规定。如果成交，响应有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的磋商响应或收到的任何磋商响应。
(8) 如果我们的竞争性磋商响应文件被接受，我们将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次竞争性磋商活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
(10)我公司独立参加采购项目，未组成联合体参加磋商响应。
(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本竞争性磋商文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
①在竞争性磋商文件规定的响应文件有效期内实质上修改或撤回磋商响应文件；
②成交后不依法与采购人签订合同；
③在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料。
(12)（其他补充说明）。

与本磋商响应有关的正式通讯地址：
地  址：                             邮  编：
电  话：                             传  真：


供应商（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：                                                                                

日期：    年  月  日
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致:（采购人名称）

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。


特此证明。



供应商（企业电子签章）：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
传　　　　真：
电　　　　话：
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）



注：自然人磋商响应的无需提供。
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[bookmark: _Toc55824951][bookmark: _Toc1289935819][bookmark: _Toc562840553][bookmark: _Toc1320150736]1. 磋商响应主要内容汇总表
采购编号：豫财磋商采购-**-**金额单位：元人民币
	项目名称
	

	供应商名称
	

	首次报价
	大写： 元

	
	小写：元

	交货时间
	

	交货地点
	采购人指定地点

	质量要求
	满足采购人要求

	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间起60日历日

	付款方式
	 满足采购人要求

	合同条款
	满足采购人要求

	备   注
	



供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：
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[bookmark: _Toc517460750][bookmark: _Toc189277313][bookmark: _Toc842364303][bookmark: _Toc2036135302]2.首次分项报价表
采购编号：豫财磋商采购-**-**          报价单位：人民币元
	名称
	数量
	单价
	金额
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	



供应商（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
日期：  年   月    日
[bookmark: _Toc1973880807][bookmark: _Toc585133884][bookmark: _Toc299604904][bookmark: _Toc893708091][bookmark: _Toc2582323][bookmark: _Toc74240239][bookmark: _Toc643738620]
[bookmark: _Toc42148613][bookmark: _Toc2003907413][bookmark: _Toc1531555161][bookmark: _Toc1407304042][bookmark: _Toc71543325][bookmark: _Toc642155508][bookmark: _Toc2049974436][bookmark: _Toc1783728506][bookmark: _Toc813965440][bookmark: _Toc1191518010][bookmark: _Toc960541360][bookmark: _Toc1279155327][bookmark: _Toc447654087][bookmark: _Toc89037649]四、综合证明文件
[bookmark: _Toc1974888321][bookmark: _Toc1984592160][bookmark: _Toc947281468][bookmark: _Toc765014490][bookmark: _Toc751864404][bookmark: _Toc1325819456_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc71543326]1.综合实力
根据竞争性磋商文件要求，提供供应商认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，竞争性磋商文件未要求的不需要提供）
[bookmark: _Toc619505013][bookmark: _Toc2110045194][bookmark: _Toc71543327][bookmark: _Toc1849820970][bookmark: _Toc799340312_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1281816136][bookmark: _Toc973020382]2.类似项目业绩（如竞争性磋商文件未要求的不需要提供）
附表：相关项目业绩一览表
	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：（1）供应商可按上述的格式自行编制，后附扫描件。
（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。










[bookmark: _Toc237482121][bookmark: _Toc1712283003][bookmark: _Toc807820015][bookmark: _Toc1306770718][bookmark: _Toc952520719][bookmark: _Toc1179847034][bookmark: _Toc1562600580][bookmark: _Toc1929226479][bookmark: _Toc1888555944]五、供应商关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：
我单位参加本次竞争性磋商采购活动，（填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的磋商响应活动行为。





供应商（企业电子签章）：
　 日　期：


















[bookmark: _Toc1027952896][bookmark: _Toc995149200][bookmark: _Toc1342357120][bookmark: _Toc741327320][bookmark: _Toc297277348][bookmark: _Toc203536082][bookmark: _Toc71543334][bookmark: _Toc2003764980][bookmark: _Toc1642658699][bookmark: _Toc1405132080][bookmark: _Toc1361997140]六、实施方案及承诺
































七、采购文件要求的其他文件或资料
中小企业声明函（货物）

（供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





供应商（企业电子签章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函

（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（企业电子签章）：
日期：      年   月   日




注：1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者集采机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。








供应商监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）货物。本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（企业电子签章）：
　 日　期：

















[bookmark: _Toc898079186_WPSOffice_Level3]附：
[bookmark: _Toc853194655][bookmark: _Toc1587242122][bookmark: _Toc347624563][bookmark: _Toc658018444_WPSOffice_Level2]关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc1413325678_WPSOffice_Level3]工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
[bookmark: _Toc1817875417_WPSOffice_Level2]中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[bookmark: _Toc2002228084_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc456034163_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc167060631][bookmark: _Toc1841662741][bookmark: _Toc2052941949][bookmark: _Toc732233689_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc475715562][bookmark: _Toc978630003][bookmark: _Toc677628708_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2147291260][bookmark: _Toc1681859708][bookmark: _Toc245603268][bookmark: _Toc602951741][bookmark: _Toc55447974][bookmark: _Toc1991672428]第五章 项目需求及技术要求
河南省驻马店财经学校新建新能源汽车产教融合实训基地项目需求

1、项目概况
根据教学需要，河南省驻马店财经学校新建新能源汽车产教融合实训基地项目，预算150万元整。
2、技术要求
	序号
	货物名称
	数量单位
	功能.性能及技术指标

	1
	新能源汽车整车
	1台
	功能要求
	必要功能：新能源汽车整车为大赛定制版车型，作为大赛专用车型满足竞赛规程和赛题要求。车辆应满足新能源汽车专业教学要求，可完成新能源汽车维护与动力蓄电池检测、新能源汽车简单故障诊断与排除等实训项目，车辆应包含低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统，驾驶辅助系统等。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
级别：紧凑型车
能源类型：纯电动
快充电量百分比 ：≥80
最大功率：≥150KW
最大扭矩：≥310N.m
长*宽*高：≥4752*1804*1503mm
车身结构 ：4门5座三厢车
电动机类型：永磁同步电机
电池类型：定制版三元锂电池
电池电量：≥52.8KWh
电池额定电压：≥352V
电池冷却方式：液冷
变速箱类型：固定齿比变速箱

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	2
	电驱动总成装调与检修工作平台
	1套
	功能要求
	必要功能：电驱动总成装调与检修工作平台应以新能源汽车原车驱动电机及其控制系统为核心，需同时配套电机控制器及动力电源系统、故障设置系统。在实现驱动电机与减速器拆装、驱动电机总成拆装、减速器总成拆装的同时，又可通过电控系统和直流电源实现永磁同步电机运行的状态演示，包含点火、档位、加速、制动的运行测试，同时也可通过故障设置系统对驱动控制系统进行设故、数据检测等原理教学。整体可实现新能源汽车电驱动总成装调、检修、教学、考核的功能。能够培养学生关于电驱动总成分解和装配能力、电驱动总成检查和修理能力、电驱动总成绝缘测试及气密性测试等能力。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
[bookmark: _Hlk140527149][bookmark: _Hlk140527170][bookmark: _Hlk140527270][bookmark: _Hlk140527247][bookmark: _Hlk140527478][bookmark: _Hlk140527792][bookmark: _Hlk140527804]1、产品配置要求
本产品主要由电驱动总成装调与检修工作平台金属台体、驱动电机、驱动电机合装机、减速器、减速器翻转机构、永磁同步电机控制器、故障盒、减速器壳体工装、减速器齿轮组工装、高精度测量平台、故障设置、直流电源、桌面开关、驱动电机控制器上位机系统（软件）等组成。
1.1电驱动总成装调与检修工作平台金属台体（单位：毫米）
设备整体设计尺寸：≥1650*820*1600mm   （长*宽*高）
1.2永磁同步电机
整体尺寸：≥400*370*320mm  （长*宽*高）
驱动电压：≤80V DC
额定功率：≥80KW
额定转速：≥5100r/min
最大输出扭矩：≥300N.m
极对数：≥4
绝缘等级：H
冷却方式：液冷
重量：≥50Kg
1.3驱动电机合装机
整体尺寸：≥1050*340*325mm  （长*宽*高）
丝杠螺母机构：≥2路
丝杠有效行程：≥800mm
顶针中心高度：≤285mm
手摇轮：≥2个
1.4减速器
整体尺寸：≥470*320*210mm  （长*宽*高）
类型：固定齿比变速器
1.5减速器翻转机构
整体尺寸：≥575*75*250mm  （长*宽*高）
翻转角度：≥270°
配套减速机：减速比：≥40
输入轴：≥10mm
输出孔：≥14mm
手摇轮外径：≥100mm
1.6永磁同步电机驱动器
整体尺寸：≥255*240*130mm  （长*宽*高）
额定电压：80-360V DC
额定电流：≥53A
控制电压：10.5-30V DC
额定功率：≤12KW
通讯方式：CAN
重量：≥5.4kg
冷却方式：自然冷却
最高效率（不含电机）：≥93%
1..7故障盒
整体尺寸：≥560*355*110mm  （长*宽*高）
可满足故障设计线路数：≥80路
面板数据测量孔：≥40个
点火开关：≥1个
档位开关：≥1个
制动开关：≥1个
加速开关：≥1个
1.8高精度测量平台
整体尺寸：≥530*145mm  （长*宽）
精度等级：≥国标00级
抗压强度：≥240-245N/M
吸水率：＜0.13%
肖氏硬度：＞HS70
1.9直流电源
输入功率：≥2.2KW
输入电压：220V AC
输出电压：0-345V DC
电压显示精度：≥0.1V
电流显示精度：≥0.1A
2、产品功能要求
电驱动总成装调与检修工作平台应主要由电机装调区、故障检测区、零件收纳区、动态测试区、减速器装调区、工具收纳区六大功能区组成。
平台主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按照钣金加工工艺操作，酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。
2.1电机装调区
电机装调区应由电机合装机、驱动电机、电机控制器、减速器、减速器翻转机构、手摇轮等部件组成，可用于驱动电机总成拆装、检修、调试作业，减速器装调、检修、测量作业。
驱动电机应选用新能源汽车原车驱动电机，应主要包含转子总成、定子总成、三相转接板、三相接线柱、后端盖、温度传感器、旋变传感器等，配和合装机能够满足用户对驱动电机的拆装调试需求。
驱动电机合装机应包含长顶针、短顶针、定子固定板、丝杠螺母机构、锁止滑块、手摇轮合装机底座等部件。合装机控制方式应采用手摇控制，通过配置的手摇轮控制电机拆装过程中的部件移动，以达到合理合装分离电机定子总成与转子总成的目的，同时在拆装过程中应满足转子磁感应强度、三相绕组冷态直流电阻、三相绕组对温度传感器绝缘电阻等数据的测量。合装机主体结构为铝型材切割加工，丝杠模组严格按照丝杠加工工艺操作，通过冷拔、滚花、车螺纹、校正、切断、倒角等一系列加工工艺制作而成，经电镀表面处理可防锈防腐。
2.2故障检测区
故障盒应由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、机械锁、橡胶脚垫、合页、UV转印铝制测量面板、测量电路板、测量电路板护板、故障设置面板、故障设置板内衬、故障设置电路板、故障设置电路板垫板、点火开关、档位开关、制动开关、加速开关等部件组成。
测量面板应采用印制铝氧化，同时外覆绝缘膜处理，在保证绝缘的基础上同时保护印制电路图，防止划伤、刮增。通过测量面板电路原理图也可进行故障诊断及数据测量，测量电路板应焊有2mm测量端子（带绝缘套），可与万用表表笔配套测量。
故障设置板及数据测量板应采用一体化电路板设计，并采用机械贴片焊接，设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化4层PCBA无铅环保电路整体封装。
故障设置板设计最大路数不少于80路，并设有口字型故障设置区域、及12V正负极电源线路接口，可通过故障设置模块与故障设置线束以及短路插件、断路插件设置断路、短路、虚接、交叉故障。
故障盒配套故障设置模块，种类规格应不少于短接模块、60Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1K电位计、5K电位计、10K电位计；同时应搭配故障设置线束，红色，黑色各不少于3根，以及短路插件不少于20个和断路插件不少于5个，用以设置驱动系统线路故障，故障类型包含断路、短路、虚接、交叉故障。
故障盒搭配驱动电机使用，可对驱动系统电源线路、控制器启动线路、开关控制线路、旋变传感器线路、温度传感器线路等进行故障设置与测量，可允许故障设置路数不少于20路，测量孔数据不少于40组。
2.3零件收纳区
零件收纳区应满足临时收纳拆装时的螺栓、线束、插头及工具，需配置超大双挂钩、超大单挂钩、研磨机拖、小挂钩等红色挂件，便于零件临时收纳取用。
2.4减速器装调区
减速器装调区应配有减速器壳体工装与减速器齿轮组工装，用于变速箱壳体与齿轮组件的清洁、测量、维修等作业，同时需配套有高精度测量平台，用于学生测量齿轮等零部件。高精度测量平台精度应达到00级，不易产生凸纹、毛刺、且稳定不易变形；能够耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗磁、不会受潮生锈，使用维护方便。
2.5工具收纳区
设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件开模的内衬卡槽。应配备收纳盒、键盘、鼠标、月牙扳手、合装机顶针、输入轴油封安装工具、合装机顶针支架、差速器油封安装工具、电驱动反电动势测试装置、滚花高头螺栓，用于驱动电机的辅助拆装、测量、调试。同时配备空白内衬，用于用户收纳零配件使用。
3、实训项目
转子总成拆装
定子总成拆装
后端盖拆装
三相接线柱拆装
驱动电机转子磁通量测量
旋变总成拆装、测量
温度传感器拆装、测量
高低压线束拆装、测量
定子绕组对机壳绝缘电阻测量
驱动电机定子绕组冷态直流电阻测量
定子绕组对温度传感器绝缘电阻测量
电机径向间隙测量
电机轴向间隙测量
轴伸径向圆跳动测量
冷却系统气密性检测
电机反电动势测量
电机与减速器总成拆装
减速器前后壳体拆装
减速器组件清洁
减速器输入轴拆装、测量
减速器中间轴拆装、测量
减速器差速器拆装、测量
减速器油封拆装、测量
电机控制器旋变自学习
电驱动总成档位测试
电驱动总成加速测试
电驱动总成制动测试
辅助电源故障检修
IG信号故障检修
直流电源故障检修
三相高压线故障检修
温度传感器故障检修
档位开关故障检修
制动开关故障检修
加速开关故障检修
励磁线圈故障检修
正弦线圈故障检修
余弦线圈故障检修
诊断总线故障检修
PEU参数异常故障检修

	
	
	
	
	次要技术指标：无


	3
	电机控制器调试软件

	1套
	功能要求
	必要功能：该设备与设备下方的教学主机相连接，教学主机内配套设备用户手册、电驱动维修手册、减速器维修手册等资源，可满足师生教学使用需求。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
该设备显示器与电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上，可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。
1、电机控制器上位机软件，用户可通过调试软件进行电机控制器旋变自学习、JOG试运行、相序判定、控制模式修改、运转状态监控等功能。
2、驱动电机控制器连接方式应为CAN-H、CAN-L两路线束连接。
3、运转状态监控可实时监控采集输出频率、输出电压、输出电流、直流母线电压、电机温度、旋变采样值等电机、电控数据。
4、上位机软件点击“参数编辑器”图标，可在线修改、上传、下载、保存功能码参数，主要功能包括打开参数文件、保存参数、下载数据、读取控制器数据。
5、点击“虚拟示波器”图标，可用来查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监控伺服运行的工作状态。
6、应配置定制化桌面开关，功能包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	4
	故障设置与检测连接平台
	1套
	功能要求
	必要功能：故障设置与检测连接平台配套整车操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对汽车电池管理系统BMS、整车控制器VCU、集成动力控制器PEU、高低压充电系统ODP、车身控制模块BCM、前单目摄像头、网关进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师设故教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的新能源汽车简单故障诊断与排除基本能力、新能源汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力、高压上下电操作能力。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、产品由故障设置与检测连接平台金属台体、测量面板、测量电路板、故障面板、故障电路板、故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等组成。
1.1故障设置与检测连接平台金属台体（单位：毫米）
设备整体设计尺寸：≥1650*820*1830mm   （长*宽*高）
1.2测量面板
整体尺寸： ≥1160*520mm  （长*宽）
1.3故障面板
整体尺寸：≥760*470mm  （长*宽）
2、设备功能要求：由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区五大功能区组成。
设备主体采用整体结构设计，主体外壳需采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。
2.1故障检测区
故障检测区应由测量面板、测量电路板、测量电路板亚克力护板、测量排线等组成。
测量电路板需采用PCB一体设计，板上需丝印有原车插头轮廓图，测量针脚需焊接有2mm铜柱用于配合测量面板测量数据，数据测量孔≥323个，应采用测量排线与故障设置板连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。
故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。
2.2故障设置区
故障设置区应包含故障面板、故障内衬、故障电路板、故障电路板亚克力绝缘底板等组成。
故障设置板应采用一体化电路板设计，采用机械贴片焊接，故障设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化≥4层PCBA无铅环保电路整体封装，PCB板电路封装达到车规级技术标准，PCB板内部采用4盎司铜箔布线，耐流等级为10A。
故障设置与检测连接平台背面抽屉可用于手动设置故障，采用隐藏式机械故障设置系统，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。
故障设置板故障设计路数最大可支持≥256路，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置的短接插件数量不少于181个，断路插接件数量≥15个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围应包含电池管理系统、整车控制器、电机控制器、交流充电系统、车身控制模块、驾驶辅助系统在内的多个系统≥161个故障线路与≥20个测量线路。
2.3信息查询区
显示屏内配套电子版设备用户手册及主机厂授权的车型用户手册、电路图、维修手册等资料，满足教学、学习使用需求。
信息查询区应与独立电脑主机相连，主机满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。
2.4操作测量区
操作测量区尺寸≥520*300mm，可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。
配置定制化桌面开关，功能包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。
2.5零部件收纳区
设备下半部分设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束应包含红色线束、黑色线束各5根，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车保险规格应包括5A、7.5A、10A、15A、20A、30A多种保险丝，汽车继电器包含12VDC-10A  5爪、12VDC-30A  4爪、12VDC-70A、12VDC-40A、12VDC-20A多种线圈及触点故障继电器。
抽屉内也应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。
3、实训项目
3.1车身控制模块（BCM）
启动信号故障诊断与测量
IG1电源故障诊断与测量
制动灯故障诊断与测量
左前、右前转向灯故障反馈信号故障诊断与测量
前舱盖接触开关信号故障诊断与测量
前雨刮停止位开关输入故障诊断与测量
危险警告灯开关信号故障诊断与测量
转向灯点亮信号输出故障诊断与测量
雨刮低速继电器控制故障诊断与测量
雨刮高速继电器控制故障诊断与测量
喇叭继电器控制故障诊断与测量
后除霜继电器控制故障诊断与测量
驾驶员侧门锁电机解锁信号故障诊断与测量
中控门锁电源故障诊断与测量
中控解锁信号(除驾驶员门)故障诊断与测量
车身控制模块接地2故障诊断与测量
左近光灯信号输出故障诊断与测量
中控闭锁信号故障诊断与测量
前洗涤电源故障诊断与测量
前洗涤电机电源故障诊断与测量
室外灯电源2故障诊断与测量
右远光灯信号输出故障诊断与测量
左日间行车灯信号输出故障诊断与测量
行李箱门锁电机解锁故障诊断与测量
高位制动灯信号输出故障诊断与测量
节电继电器输出故障诊断与测量
后雾灯信号输出故障诊断与测量
制动灯信号输出故障诊断与测量
倒车灯信号输出故障诊断与测量
左远光灯信号输出故障诊断与测量
阅读灯门控档故障诊断与测量
右位置灯信号输出故障诊断与测量
背光灯信号输出故障诊断与测量
右转向灯信号输出故障诊断与测量
左转向灯信号输出故障诊断与测量
右日间行车灯信号输出故障诊断与测量
左位置灯信号输出故障诊断与测量
车身控制模块接地1故障诊断与测量
右近光灯信号输出故障诊断与测量
室外灯电源1故障诊断与测量
B+电源故障诊断与测量
转向灯电源故障诊断与测量
危险报警灯开关故障诊断与测量
左右前组合灯故障诊断与测量
驾驶员侧门玻璃升降器开关故障诊断与测量
行李箱灯故障诊断与测量
环境光传感器信号故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒CF19（10A）故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒CF15（10A）故障诊断与测量
安全气囊控制模块故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒IG2继电器CR14故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒ACC继电器CR03故障诊断与测量
雨量传感器故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒IG1继电器CR02故障诊断与测量
驾驶员侧门玻璃升降器开关故障诊断与测量
网关故障诊断与测量
射频接收模块故障诊断与测量
前雨刮电机故障诊断与测量
行李箱门控状态开关信号故障诊断与测量
转向灯故障反馈(车身侧后组合灯)故障诊断与测量
门锁状态开关(除驾驶员侧)故障诊断与测量
中部天线负故障诊断与测量
尾部天线负故障诊断与测量
前乘员玻璃升降信号故障诊断与测量
右后玻璃升降信号故障诊断与测量
右后门门控开关信号故障诊断与测量
驾驶员门锁状态开关故障诊断与测量
转向灯故障反馈(行李箱侧后组合灯)故障诊断与测量
左后门门控开关信号故障诊断与测量
中部天线正故障诊断与测量
尾部天线正故障诊断与测量
驾驶员检测开关信号故障诊断与测量
巡航开关信号2故障诊断与测量
行李箱外部释放开关信号故障诊断与测量
中控解闭锁开关信号故障诊断与测量
开关公共地故障诊断与测量
左后玻璃升降信号故障诊断与测量
驾驶员侧门锁电机故障诊断与测量
车窗锁止开关信号故障诊断与测量
后部天线正故障诊断与测量
左前部天线正故障诊断与测量
巡航开关信号1故障诊断与测量
前乘员门控开关信号故障诊断与测量
后部天线负故障诊断与测量
左前部天线负故障诊断与测量
3.2网关
HB-CAN-L故障诊断与测量
HB-CAN-H故障诊断与测量
IF-CAN-L故障诊断与测量
IF-CAN-H故障诊断与测量
CF-CAN-L故障诊断与测量
CF-CAN-H故障诊断与测量
CS-CAN-L故障诊断与测量
CS-CAN-H故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒（CF26 10A)故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒（CF08 5A)故障诊断与测量
G07故障诊断与测量
3.3前单目摄像头
GND故障诊断与测量
CS CAN-L故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒CF06（10A)故障诊断与测量
CS CAN-H故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒CF25（10A)故障诊断与测量
3.4电池管理系统（BMS）
前机舱保险丝继电器盒EF04（15A）故障诊断与测量
G07故障诊断与测量
机舱线束接动力线束连接器故障诊断与测量
G07故障诊断与测量
BCM故障诊断与测量
安全气囊控制模块故障诊断与测量
室内保险丝继电器盒CF15（10A）故障诊断与测量
直流充电座(快充插座负极柱温度正)故障诊断与测量
直流充电座(快充插座负极柱温度负)故障诊断与测量
快充CAN-H故障诊断与测量
快充CAN-L故障诊断与测量
快充CC2信号故障诊断与测量
快充唤醒故障诊断与测量
快充唤醒地故障诊断与测量
快充插座负极柱温度正故障诊断与测量
快充插座负极柱温度负故障诊断与测
3.5高低压充电系统（ODP）
交流充电确认CP信号故障诊断与测量
HB CAN-H故障诊断与测量
交流充电插座温度传感器1正故障诊断与测量
交流充电确认CC信号故障诊断与测量
HB CAN-L故障诊断与测量
交流充电插座温度传感器2正故障诊断与测量
高压互锁输入信号故障诊断与测量
交流充电插座温度传感器1负故障诊断与测量
IG1电源故障诊断与测量
高压互锁输出信号故障诊断与测量
交流充电插座温度传感器2负故障诊断与测量
电锁状态监测故障诊断与测量
接地故障诊断与测量
电源故障诊断与测量
电锁闭锁正故障诊断与测量
电锁闭锁负故障诊断与测量
3.6整车控制(VCU)
G04故障诊断与测量
维修隔离开关故障诊断与测量
机舱线束接仪表线束连接器故障诊断与测量
机舱线束接仪表线束连接器故障诊断与测量
网关故障诊断与测量
ONE BOX模块故障诊断与测量
高速风扇继电器反馈故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF19（7.5A）故障诊断与测量
机舱线束接仪表线束连接器故障诊断与测量
低速风扇继电器反馈故障诊断与测量
主继电器ER05故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF14（10A）故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF02（10A）故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF15（20A）故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF15（20A）故障诊断与测量
G04故障诊断与测量
ODP故障诊断与测量
冷却风扇故障诊断与测量
电子水泵继电器ER17故障诊断与测量
机舱线束接动力线束连接器故障诊断与测量
PWM继电器ER09故障诊断与测量
电子油门踏板故障诊断与测量
制动开关故障诊断与测量
电子油门踏板故障诊断与测量
PWM继电器EF09(10A)故障诊断与测量
电子油门踏板故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF10（7.5A）故障诊断与测量
制动开关故障诊断与测量
采暖三通水阀
机舱线束接动力线束连接器故障诊断与测量
3.7集成动力控制系统（PEU）
前机舱保险丝继电器盒EF03(15A）故障诊断与测量
私有CAN-H故障诊断与测量
HB CAN-H故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF03(15A）故障诊断与测量
G04故障诊断与测量
前机舱保险丝继电器盒EF18（7.5A）故障诊断与测量
私有CAN-L故障诊断与测量
HB CAN-L故障诊断与测量

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	5
5
	维护工具套装
	1套
	功能要求
	必要功能：主要应用于新能源汽车的三电系统的检测和维修

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：本套装包括：
6.3MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手145MM
6.3MM系列VDE绝缘转向接杆75MM
6.3MM系列VDE绝缘6角套筒7MM
6.3MM系列VDE绝缘6角套筒8MM
6.3MM系列VDE绝缘6角套筒10MM
6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒3MM
6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM
6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM
6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒8MM
6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20
6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25
6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27
6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30
10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM
10MM系列VDE绝缘6角套筒8MM
10MM系列VDE绝缘6角套筒10MM
10MM系列VDE绝缘6角套筒12MM
10MM系列VDE绝缘6角套筒13MM
10MM系列VDE绝缘6角套筒14MM
10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒4MM
10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒5MM
10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒6MM
10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒8MM
10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20
10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25
10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27
10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30
T系列双色柄十字绝缘螺丝批#2x100MM
T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x125MM
VDE绝缘耐压斜嘴钳7"
直刃式VDE电缆剥线刀
绝缘磁性捡拾器
3/8"系列VDE绝缘扭力扳手10-50N.m
VDE绝缘安装锤
尼龙撬板
12.5MM系列VDE绝缘转向接杆
12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM
10MM系列VDE绝缘6角套筒15MM
10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒10MM
10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T40
12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒16MM
12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒17MM
12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒18MM
12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒19MM
12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒21MM
VDE绝缘开口扳手8MM
VDE绝缘开口扳手10MM
VDE绝缘开口扳手12MM
VDE绝缘开口扳手13MM
VDE绝缘开口扳手14MM
VDE绝缘开口扳手15MM
全抛光两用扳手8MM
全抛光两用扳手9MM
全抛光两用扳手10MM
全抛光两用扳手11MM
全抛光两用扳手12MM
全抛光两用扳手13MM
全抛光两用扳手14MM
全抛光两用扳手15MM
全抛光两用扳手16MM
全抛光两用扳手17MM
全抛光两用扳手18MM
全抛光两用扳手19MM
水泵钳10"
鲤鱼钳8"
省力型尖嘴钳6"
轻便型铝合金专业头灯140LM
万用剥线钳6.5"
A系列一字形螺丝批8x300MM
穴用直口卡簧钳7"
穴用曲口卡簧钳7"
数显深度尺0-150MM
3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25N·m
1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340N·m
工作灯220LM
直型喉式管束钳（卡箍钳）
指针式公斤扳手0-300N·m
钢直尺300MM
数显式游标卡尺0-300MM
胎纹深度尺
冰点折射仪
异形钳
油壶
数显高度尺0-200MM
百分表0-5MM 分度0.01MM
万向磁力底座60KGF
外径千分尺0-25MM ，外千分尺25-50mm
5件密封圈挑钩组套（油封起子）
真有效值交直流钳形表
电压测试笔
手持式绝缘电阻测试仪
高斯计
推拉力计
胎压表
十字轮胎扳手
量块300mm"

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	6
	新能源汽车电工电子实训平台
	4套
	功能要求
	必要功能：该平台适用于新能源汽车技术的教学和实训所需，能配合新能源汽车课程，帮助学员完成新能源汽车电工电子技术基础的学习并掌握基本电子技能。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、平台教学内容包括：电子元器件的识别，电工工具的运用，汽车常用电路认识，继电器、开关、保险丝等常见部件原理特性学习，训练二极管、晶体三极管、半导体、集成运算放大器ACDC等汽车模拟电子基础和汽车数字电路技术基础，并可结合新能源汽车上的传感器和执行器学习训练。本平台自带电信号的检测工具：电压表、电流表、示波表和电源等，设计合理，使用方便；能输出怠速电机驱动信号、4种CAN通讯信号、KWP通讯信号、ISO9141-2通讯信号及正弦波、方波信号等汽车通讯和控制命令的信号；整个平台功能由新能源汽车电工和电子两个部分组成，电工部分23个模块，电子部分25个模块，共48个模块。
2、技术参数：
2.1本平台自带教学常用自保护电源，可以输出12伏、5伏，电流最大为5A的直流电源，带防过载防短路保护功能；实验模块可独立完成各自的实验项目，也可组合运行。
2.2本平台内含专用LCD数字电压（量程:0-20V）、电流表（量程:0-20A），方便实训中接入电路；使学员容易了解电子元器件和各种电路，显示清晰。
2.3实验模块都可与平台自带双通道示波表(DC至500KHZ)对接，方便实训中接入电路，方便调整参数，方便教学和考试。
2.4系统内嵌有《教学实训考评控制系统》软件，实验模块用ARM 32位芯片组生产输出怠速电机驱动信号、4种CAN通讯信号(500K波特率/11位ID,250K波特率11位ID,500K波特率/29位ID,250K波特率29位ID)、KWP通讯信号、ISO9141-2通讯信号及正弦波、方波（输出信号振幅、频率、占空比可以设置），并存有汽车电工电子基础课程的相关知识点和实训任务。显示器为高清TFT RGB 4.3英寸 480 x 272 LCD屏。
2.5平台可仿真实现汽车电器相关系统的工作原理，学员可按实训手册自己动手搭试各实验电路各自完成系统化项目；
2.6按照汽车电路图可以完成汽车基础电路的自由搭建；学习汽车的传感器和执行器的电子特性。
2.7 本平台配有48个模块，模块名称分别如下：
B01：焊接技能训练模块
B02：开关保险丝模块
B03：负载模块
B04：串联电路特性模块
B05：并联电路特性模块
B06：系列电阻模块
B07：有极性电容模块
B08：无极性电容模块
B09：系列电感模块
B10：系列三极管模块
B11：LC谐振电路模块
B12：发光二极管电路模块
B13：数码管特性模块
B14：变压器模块
B15：整流电路模块
B16：三相交流发电机模块
B17：三相交流电整流滤波模块
B18：直流稳压电路模块
B19：共发射极放大电路模块
B20：累加计数器模块
B21：有源蜂鸣器模块
B22：喇叭模块
B23：系列二极管模块
B24：继电器模块
B25：继电器特性模块
B26：闪光器电路模块
B27：车门窗升降电路模块
B28：三线怠速电机控制模块
B29：四线怠速电机控制模块
B30:六线怠速电机控制模块
B31：电压源电流源变换模块
B32：正弦交流电路功率模块
B33：电子式转速表电路模块
B34：压电陶瓷特性模块
B35：光敏传感器模块
B36：舌簧式液位传感器控制电路模块
B37：晶闸管特性及应用模块
B38：光耦传感器特性模块
B39：NTC温度传感器特性模块
B40：冷却液温度传感器特性模块
B41：霍尔传感器特性模块
B42：惠斯通电桥特性模块
B43：制动电路模块
B44：汽车K线通讯模块
B45：汽车CAN总线通讯模块（11位ID  500kbps）
B46：汽车CAN总线通讯模块（29位ID  500kbps）
B47：汽车CAN总线通讯模块（11位ID  250kbps）
B48：汽车CAN总线通讯模块（29位ID  250kbps）
2.8本平台配套实训配件：
2.8.1摇杆  1个
2.8.2示波器测试线  2根
2.8.3灯笼线  30根
2.8.4灯泡  11个
2.8.5电源线  1根

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	7
	纯电动汽车技术基础与应用学习考核统V1.0
	1套
	功能要求
	必要功能：该学习系统涵盖了电动汽车概述、动力电池系统、驱动电机系统、充电系统、电动化辅助系统、总线系统、电动汽车基础设施，共7个教学实训项目，学习任务细分为电动汽车基本结构认知、动力电池系统结构识别、驱动电机系统结构识别、充电系统结构识别、电动助力转向系统结构识别、电控制动系统结构识别、电动空调系统结构识别、快充CAN线路导通测试、智能充电站扫码充电等内容。课程采用基于工作过程导向的课程体系开发，将电动汽车基本机构与原理专业知识应用到工作过程中，充分锻炼和培养学生对专业知识的工作应用和实践能力。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、本系统根据新能源汽车销售服务4S站日常工作，结合新能源汽车主流车型基本构造，设计有电动汽车基本结构认知、动力电池系统结构识别、驱动电机系统结构识别、充电系统结构识别、电动助力转向系统结构识别、电控制动系统结构识别、电动空调系统结构识别、快充CAN线路导通测试、智能充电站扫码充电等不少于9个实训任务。
2、本系统内包含有课程标准、课程简介、教学指导、考核评价、实训工单、实训指导书、学习材料、课件、教学设计、理论试题、挂图、动画、示范视频等多种类型教学资源。
3、课程标准
逻辑清晰，清晰的阐述课程定位、课程学习目标、学习模块设计、建议学时、学习单元划分、考核方式以及教学媒体资源等总体设计内容。
4、实训工单
实训工单包含接受工作任务、信息收集、制定计划、计划实施、质量检查和评价反馈。课程下不少于9个实训工单。
5、实训指导书
实训指导书包含接受工作任务、信息收集、制定计划、计划实施、质量检查和评价反馈。必须包含信息收集部分答案，包含作业步骤和专业检修工具清单，包含操作步骤中工具型号规格、正确操作方法，并要求提供教学实训组织过程评价体系。且不少于9个实训指导书。
6、学习材料
应至少涵盖新能源汽车主流车型技术标准。项目下包含相应的学习材料，不少于7个项目学习材料的配套。
7、课件
逻辑清晰，讲解流畅；针对任务，设计课件。
课件包含以下几个任务内容: 电动汽车概述、动力电池系统、驱动电机系统、充电系统、电动化辅助系统、总线系统、电动汽车基础设施。
8、教学设计
应包含教学目标、教学内容、重难点、教学资源、教学方法以及教学组织过程，为教师教学提供参考。任务下提供教学设计，该课程下不少于7个教学设计。
9、理论试题
任务根据知识点必须配置客观习题，内容覆盖所有知识点，题型包括判断题和选择题。单选题不少于37道，多选题不少于20道，判断题不少于30道，试题数量不少于87道。
10、挂图
挂图以电路、工作原理、结构原理为主，不少于2张，图片清晰。
11、动画
提供动画，其中包括交互动画。总量不少于19个。
情境动画要求：根据故障现象还原故障发生场景，利用动画人物、车辆发生事故起因、经过进行呈现，突出故障现象、发生原因、发生时间地点等描述，为故障排查实训提供具体的案例；动画资源应至少包含以下内容：混动汽车动力系统DIY、电动汽车的发展历史、电池容量、高压控制盒电路原理图介绍、电动助力转向系统的结构组成、空调系统结构介绍、车载总线技术的发展、充电设备等。
12、视频
提供视频，包括结构原理视频和示范视频，不少于53个。
示范类视频要求完成基本技能操作的演示介绍，操作符合规范，错误示范视频具有典型性。视频内容涉及部件结构、原理、检测方法等内容时，逻辑清晰、符合教学要求。视频应至少包含以下内容：电动汽车概念与分类、纯电动汽车结构组成、燃料电池汽车结构组成、电动汽车发展趋势、动力电池管理系统的功能、开关磁阻电机结构与原理、轮毂电机结构及技术应用介绍、冷却系统工作原理、车载充电机工作原理、真空助力制动系统结构组成、纯电动汽车充电作业注意事项等。
13、计算机适配参数：
处理器： core I5-4XXX--13XXX、core I7-4XXX--13XXX
内存：8 GB及以上
主硬盘：500 GB及以上
主显卡：显存1G配置及以上
系统：win7旗舰版64位、win10专业版64位、win10家庭版64位
浏览器：IE11
支持最小分辨率：720P    最大分辨率：2K
参考图：
[image: )VEG3T_@EVKA$7$`03~9E$X]








	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	纯电动汽车整车控制系统教学实训平台
	1套
	功能要求
	必要功能：该设备以新能源纯电动汽车为原型制作，是一种集软硬件结合、理虚实融合等先进技术手段于一体的O2O教学实训平台，既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，实现分布式模块集成化控制，完整仿真纯电动汽车运行工作过程，展示纯电动汽车整车的结构原理与工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、产品组成：
1.1纯电动汽车整车控制系统教学实训平台，包括纯电动汽车整车控制ECU及空调控制系统ECU、BMS系统ECU、电机控制系统VCU以及主要电子踏板传感器、风扇等执行器关键部件。
1.2实现进行整车控制系统相关故障的检测、诊断与排除。
1.3通过CAN线和其他台架相连，可控制其他台架相关系统及部件的运行，形成系统集成。
1.4液晶仪表信息系统，完全符合实际车辆液晶仪表系统，并具有智能故障设置双重功能以及故障自诊断信息显示。
1.5内嵌软件：整车教学平台，可进行故障设置及远程考核
2、功能特点：
2.1实训硬件与移动互联平台通过路由器组成局域网，保证的通讯的稳定性；
2.2实训系统软件客户端可以支持PC端和移动平板端教学；
2.3实训系统采用B/S软件架构进行开发；
2.4实训系统由多个台架共同组成一套一体化实训系统，从而实现纯电动整车全套实训项目。
2.5智能故障设置系统便于本地训练及远程考核的实现。
3、技术参数
3.1实训平台具备多模块分布式集成控制，CAN通讯速率达250~500KB，在网关模块可任意增加减少系统配置模块，实现车辆高、中、低的配置。
3.2电机控制器输出功率:3相，500W。
3.3电机控制器转角回馈：旋转变压器或霍尔反馈。
3.4系统DC/DC功率：72W,12V输出。
3.5能量回收DC/DC功率：100W。
3.6各模块休眠电流 : <200MA,CAN唤醒机制。
3.7软件采样及教学仿真计算机：14寸电容触摸屏一体机工业控制机，Intel/Celeron双核1.8G，win8系统。
3.8信号波形采样速率：50MHz。
3.9 10寸液晶仪表及智能故障设置系统。
4、实训功能：每个实训台面板上都安装有美观的检测端子，支持使用者使用万用表、示波器等检测工具对相应位置信号进行检测，可以避免在实物上检测时破坏线束。实训系统还集成有实验指导功能，实训系统配备纸质版和电子版实验指导书及原厂维修手册或电路图，方便学生学习原厂电路图与维修知识，同时学生可以了解实训目的、实训要求、实训步骤、注意事项等内容，对学生的自主学习起到引导作用。纯电动汽车整车控制系统教学实训平台。
项目01 纯电动汽车整车控制系统的结构组成
项目02 整车控制系统工作原理
项目03 整车控制器故障诊断与维修
项目04 DC/DC故障诊断与维修
5、其他要求
5.1“纯电动汽车整车控制系统教学实训平台”、“纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台”、“纯电动汽车电池管理系统教学实训平台”、“纯电动汽车充放电系统教学实训平台”为同一个厂家生产，四个设备既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，提供投标人承诺书。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台
	1套
	功能要求
	必要功能：该设备以新能源纯电动汽车为原型制作，集软硬件结合、理虚实融合等先进技术手段于一体的O2O教学实训平台，既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，实现分布式模块集成化控制，完整仿真纯电动汽车运行工作过程，展示纯电动汽车整车的结构原理与工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、产品组成
1.1纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台，包括纯电动汽车驱动电机、电机控制器、电机冷却系统等，实现PWM及三相逆变输出以及能量回收等功能。
1.2仿真纯电动汽车电机驱动运行控制策略，展示纯电动汽车驱动系统结构原理与工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。
1.3设备可独立运行，通过CAN与车辆主控系统及其他设备形成集成控制运行。
1.4大屏工控计算机实现信号采样测量功能，方便信号采样存储回放等教学要求。
1.5内嵌软件：驱动电机电池技术故障诊断仿真实训软件，可进行故障设置及远程考核。
2、功能特点：
2.1实训硬件与移动互联平台通过路由器组成局域网，保证的通讯的稳定性；
2.2实训系统软件客户端可以支持PC端和移动平板端教学；
2.3.实训系统采用B/S软件架构进行开发；
2.4实训系统由多个台架共同组成一套一体化实训系统，从而实现纯电动整车全套实训项目。
2.5智能故障设置系统便于本地训练及远程考核的实现。
3、技术参数
3.1实训平台具备多模块分布式集成控制，CAN通讯速率达250~500KB，在网关模块可任意增加减少系统配置模块，实现车辆高、中、低的配置。
3.2电机控制器输出功率:3相，500W。
3.3电机控制器转角回馈：旋转变压器或霍尔反馈。
3.4各模块休眠电流 : <200MA,CAN唤醒机制。
3.5软件采样及教学仿真计算机：14寸电容触摸屏一体机工业控制机，Intel/Celeron双核1.8G，win8系统。
3.6信号波形采样速率：50MHz。
3.7 10寸液晶仪表及智能故障设置系统。
4、实训功能：
4.1每个实训台面板上都安装有美观的检测端子，支持使用者使用万用表、示波器等检测工具对相应位置信号进行检测，可以避免在实物上检测时破坏线束。
4.2实训系统还集成有实验指导功能，实训系统配备纸质版和电子版实验指导书及原厂维修手册或电路图，方便学生学习原厂电路图与维修知识，同时学生可以了解实训目的、实训要求、实训步骤、注意事项等内容，对学生的自主学习起到引导作用。
4.3纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台
项目01 纯电动汽车驱动电机系统的结构组成
项目02 电机控制系统工作原理
项目03 纯电动汽车电机冷却系统的结构组成
项目04 电机冷却系统工作原理
项目05 电机控制系统故障诊断与维修
项目06 电机冷却系统故障诊断与维修
5、结构教学：
5.1驱动系统结构包含驱动电机、驱动控制系统、变速箱总成、整车热量管理系统
5.2驱动电机结构包含旋转变压器、电机壳体、转子总成、定子总成
5.3驱动控制系统结构包含驱动控制系统壳体、驱动主板、控制主板、逆变系统、高压线束、低压控制线束
5.4变速箱壳体及附件结构包含变速箱上壳体、变速箱上下壳密封垫、变速箱下壳体、变速箱底盖密封组件、变速箱底盖、变速箱固定支架、变速箱通风口、三相线保护组件、三相线检修口、机油加注口螺栓
5.5主轴
5.6副轴
5.7差速器总成结构包含差速器壳体、从动齿轮、侧齿轮、行星齿轮
5.8半轴总成结构包含左半轴、左半轴密封圈、右半轴、右半轴密封圈
5.9整车热量管理系统结构包含冷却液储液罐、冷却液泵P1、冷却液泵P2
5.10流向控制阀结构包含流向控制阀执行器、切换阀
5.11散热器
5.12深冷器
5.13换热器
5.14动力蓄电池电池模块冷却条
5.15充电系统变流系统水冷块
5.16驱动系统逆变器冷却水道
5.17自动驾驶系统车载电脑水冷块
5.18冷器液管路结构包含散热器进水管、散热器出水管、动力蓄电池冷却液入水管、动力蓄电池冷却液出水管、动力蓄电池冷却液管路、变流系统冷却液入水管、变流系统冷却液出水管、驱动系统换热器冷却液入水管、驱动系统换热器冷却液出水管、自动驾驶系统车载电脑入水管、自动驾驶系统车载电脑出水管
5.19驱动系统机械部件润滑冷却总成结构包含机油泵、机油泵滤网、机油滤清器、机油管路、换热器
6、其他要求
“纯电动汽车整车控制系统教学实训平台”、“纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台”、“纯电动汽车电池管理系统教学实训平台”、“纯电动汽车充放电系统教学实训平台”为同一个厂家生产，四个设备既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，提供投标人承诺书。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	10
	纯电动汽车电池管理系统教学实训平台
	1套
	功能要求
	必要功能：该设备以新能源纯电动汽车为原型制作，是一种集软硬件结合、理虚实融合等先进技术手段于一体的O2O教学实训平台，既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，实现分布式模块集成化控制，完整仿真纯电动汽车运行工作过程，展示纯电动汽车整车的结构原理与工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
1、产品组成
1.1纯电动汽车电池管理系统教学实训平台，包括动力电池组、电池管理系统
实现电池管理主从控制、均衡控制、SOC等真实控制，展示纯电动汽车动力电池系统结构原理，电池能量管理的工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。
1.2设备可独立运行，通过CAN与车辆主控系统及其他设备形成集成控制运行。
1.3内嵌软件：驱动电机电池技术故障诊断仿真实训软件，可进行故障设置及远程考核
2、功能特点：
2.1实训硬件与移动互联平台通过路由器组成局域网，保证的通讯的稳定性；
2.2实训系统软件客户端可以支持PC端和移动平板端教学；
2.3实训系统采用B/S软件架构进行开发；
2.4实训系统由多个台架共同组成一套一体化实训系统，从而实现纯电动整车全套实训项目。
2.5智能故障设置系统便于本地训练及远程考核的实现。
3、技术参数
3.1实训平台具备多模块分布式集成控制，CAN通讯速率达250~500KB，在网关模块可任意增加减少系统配置模块，实现车辆高、中、低的配置。
3.2各模块休眠电流 : <200MA,CAN唤醒机制。
3.3软件采样及教学仿真计算机：14寸电容触摸屏一体机工业控制机，Intel/Celeron双核1.8G，win8系统。
3.4信号波形采样速率：50MHz。
3.5 10寸液晶仪表及智能故障设置系统。
4、实训功能：
4.1每个实训台面板上都安装有美观的检测端子，支持使用者使用万用表、示波器等检测工具对相应位置信号进行检测，可以避免在实物上检测时破坏线束。
4.2实训系统集成有实验指导功能，实训系统配备纸质版和电子版实验指导书及原厂维修手册或电路图，方便学生学习原厂电路图与维修知识，同时学生可以了解实训目的、实训要求、实训步骤、注意事项等内容，对学生的自主学习起到引导作用。
5、其他要求
“纯电动汽车整车控制系统教学实训平台”、“纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台”、“纯电动汽车电池管理系统教学实训平台”、“纯电动汽车充放电系统教学实训平台”为同一个厂家生产，四个设备既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，提供投标人承诺书。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	11
	纯电动汽车充放电系统教学实训平台
	1套
	功能要求
	必要功能：该设备以新能源纯电动汽车为原型制作，集软硬件结合、理虚实融合等先进技术手段于一体的O2O教学实训平台，既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，实现分布式模块集成化控制，完整仿真纯电动汽车运行工作过程，展示纯电动汽车整车的结构原理与工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、产品组成
1.1纯电动汽车充放电系统教学实训平台，包括快慢充系统，实现电池管理主从控制、均衡控制、SOC等真实控制。
1.2展示电池能量管理的工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。
1.3设备可独立运行，通过CAN与车辆主控系统及其他设备形成集成控制运行。
1.4内嵌软件：纯电动汽车动力电池管理及智能充电实训系统，可进行故障设置及远程考核
2、功能特点：
2.1实训硬件与移动互联平台通过路由器组成局域网，保证的通讯的稳定性；
2.2实训系统软件客户端可以支持PC端和移动平板端教学；
2.3实训系统采用B/S软件架构进行开发；
2.4实训系统由多个台架共同组成一套一体化实训系统，从而实现纯电动整车全套实训项目。
2.5智能故障设置系统便于本地训练及远程考核的实现。
3、技术参数
3.1实训平台具备多模块分布式集成控制，CAN通讯速率达250~500KB，在网关模块可任意增加减少系统配置模块，实现车辆高、中、低的配置。
3.2电机控制器输出功率:3相，500W。
3.3电机控制器转角回馈：旋转变压器或霍尔反馈。
3.4各模块休眠电流 : <200MA,CAN唤醒机制。
3.5软件采样及教学仿真计算机：14寸电容触摸屏一体机工业控制机，Intel/Celeron双核1.8G，win8系统。
3.6信号波形采样速率：50MHz。
3.7 10寸液晶仪表及智能故障设置系统。
4、实训功能：
4.1每个实训台面板上都安装有美观的检测端子，支持使用者使用万用表、示波器等检测工具对相应位置信号进行检测，可以避免在实物上检测时破坏线束。
4.2实训系统集成有实验指导功能，实训系统配备纸质版和电子版实验指导书及原厂维修手册或电路图，方便学生学习原厂电路图与维修知识，同时学生可以了解实训目的、实训要求、实训步骤、注意事项等内容，对学生的自主学习起到引导作用。
4.3纯电动汽车充放电系统教学实训平台
项目01 快充系统的结构组成与工作原理
项目02 慢充系统的结构组成与工作原理
项目03 快充系统故障诊断与维修
项目04 慢充系统故障诊断与维修
5、其他要求
“纯电动汽车整车控制系统教学实训平台”、“纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台”、“纯电动汽车电池管理系统教学实训平台”、“纯电动汽车充放电系统教学实训平台”为同一个厂家生产，四个设备既可独立用于教学，也可完全按照实车系统控制策略通过CAN通讯互联，提供投标人承诺书。

	
	
	
	
	次要技术指标：无
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	实训室文化建设
	1套
	功能要求
	必要功能：实训室文化装饰

	
	
	
	
	辅助功能：无

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：实训室文化装饰，设备电源布线，设备操作流程板。

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	质量标准
	符合采购文件要求.国家标准.行业标准.地区标准等。

	验收方法及方案
	由采购人按照内部有关文件规定组织验收。采购人为履约验收主体，货到安装调试完毕，进行必要培训和不少于5个工作日的试运行后，采购人所属的使用单位、业务主管部门和验收主管部门依次开展初验和终验程序，验收内容和验收标准按照合同约定执行，通过终验程序为正式验收合格。


3.商务要求
	质保期
	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的质保期为12个月。

	售后技术服务要求
	售后技术含安装.调试.维修.保养.人员培训等，售后服务要达到合同要求。

	合同签订时间.交货时间及地点
	合同签订时间：成交通知书发出之日起15日内。
交货时间：合同签订之日起30日内。
地点：采购人指定地点。

	付款方式
	按合同约定

	备品备件及耗材等要求
	已纳入投标报价的货物除外，保证有足够的备品备件。

	售后服务保障或维修响应时间要求
	供方提供7×24小时电话响应，故障响应时间30分钟，若电话或远程技术支持不能解决问题，供方技术人员24小时内到达需方现场并解决问题。如果72小时不能及时解决问题，供方免费提供备用设备，保证不因为供方设备问题影响需方使用。


4.采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、本项目不收取履约保证金。
2、该项目不接受联合体参加投标。
3、该项目授权评标委员会直接确定中标人和中标候选人。
4、该项目不实行预付款及预付款保函。
5、该项目是否专门面向中小企业采购：否。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：否
7、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业 。


[bookmark: _Toc450869757][bookmark: _Toc2103487907_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1281126177_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1203796512][bookmark: _Toc1220109555_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1658402222_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc725760307][bookmark: _Toc1278987015][bookmark: _Toc577545602][bookmark: _Toc1003016949][bookmark: _Toc1228469917][bookmark: _Toc235030748][bookmark: _Toc1364277335][bookmark: _Toc342626813]
第六章磋商方法和标准
[bookmark: _Toc682913791_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1595179162_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc421828923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1270934164_WPSOffice_Level2]一、磋商方法
[bookmark: _Toc35230229_WPSOffice_Level2]采用综合评分法，总分值100分。竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查、详细评审后，按综合评审得分由高到低顺序推荐排名。如综合评审得分相同的，按最后磋商响应报价由低到高顺序推荐排名；综合评审得分且最后磋商响应报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。
其他：。
[bookmark: _Toc1410113626_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc333611415_WPSOffice_Level3]（一）初步审查
竞争性磋商小组对各供应商的竞争性磋商响应文件进行初步审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。依据以下标准对供应商进行审查，有一项不符合初步审查标准的，该供应商为不合格。
1.标书雷同性分析：投标（响应）文件制作机器码和文件创建标识码不能一致；
2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明（提供近三年来任意一年财务审计报告且符合竞争性磋商文件规定）；
    4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自2024年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。
    5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；
    6.具有履行合同所必须的工具和专业技术能力；
    7.信用查询记录符合竞争性磋商文件规定;
    8.签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求；
    9.磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定；
    10.磋商响应文件无重大或不可接受的偏差；
    11.总报价未超过最高限价；
    12.磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件。
13.竞争性磋商文件及法律法规规定的其他情形。
（二）详细评审
[bookmark: _Toc278923003_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1716909242_WPSOffice_Level3]1．澄清有关问题
1.1对于竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
1.2供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。
1.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
[bookmark: _Toc577657209_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2074264070_WPSOffice_Level3]2．综合比较与评价
2.1竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的磋商方法和标准，对初步审查合格的竞争性磋商响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。
2.2磋商及最后报价：
2.3.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、商务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。因逾期或超时报价，将默认初次报价为最后报价。
2.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、商务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
2.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。竞争性磋商小组在线向初步审查通过的供应商发起竞争性磋商响应最后（二次）报价，供应商也将予以远程报价。供应商登录远程采购项目，在评审过程中收到远程报价通知时，即可远程在线报价，如采购需求及合同条款未变更或未发生实质性变更的，供应商未提交最终报价的，将默认初次报价为最后报价；如采购需求及合同条款发生实质性变更的，供应商未提交最终报价的，供应商视为退出磋商，其响应文件无效。
2.3.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2.4磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
2.5竞争性磋商小组完成评审后，应当出具书面磋商结果报告。
2.6竞争性磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性磋商小组成员应当在磋商结果报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商结果报告。
[bookmark: _Toc1647555423_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc75126242_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc648016321_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc131500600_WPSOffice_Level3]
 二、评分标准（满分100分）
	评分内容
	评分因素
	评审标准
	分值

	报  价
（30分）)
	投标报价
	1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) x30。
2、最终得分计算保留小数点后两位。
说明：根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}； ”文及河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知{豫财  购〔2022〕5号}，对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商（投标人）应按“招标文件 ”中的格式提供《中小企业声明函》且《中小企业声明函》中声明的内容符合{财库〔2020〕46号}中的相应要求，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，符合要求 的企业应按招标文件中的要求提交相关证明材料，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。
	30

	技术部分
（50分）
	技术响应
（40分）
	（1）投标产品对招标文件具体需求响应程度：应满足或优于并按照要求提供相应证明材料并加盖公章，如低于招标要求或不满足招标要求的每一项扣2分；共15分，扣完为止。
（2）投标时提供“故障设置与检测连接平台”具有国家认证认可监督管理委员会出具的检测报告并加盖公章得5分。（响应文件中提供证书扫描件）
（3）投标时“电机控制器调试软件”该产品需提供点击“虚拟示波器”图标，可用来查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监控伺服运行的工作状态。投标单位需提供图文证明并加盖公章得5分。（响应文件中提供证书扫描件）
（4）投标时“电机控制器调试软件”该产品需提供运转状态监控可实时监控采集输出频率、输出电压、输出电流、直流母线电压、电机温度、旋变采样值等电机、电控数据。投标单位需提供图文证明并加盖公章得5分。（响应文件中提供证书扫描件）
（5）投标时“电机控制器调试软件”该产品需提供上位机软件点击“参数编辑器”图标，可在线修改、上传、下载、保存功能码参数，主要功能包括打开参数文件、保存参数、下载数据、读取控制器数据。投标单位需提供图文证明并加盖公章得5分。（响应文件中提供证书扫描件）
（6）投标时提供“电驱动总成装调与检修工作平台”具有国家认证认可监督管理委员会出具的检测报告并加盖公章得5分。（响应文件中提供证书扫描件）
	40

	
	技术配套教材
（10分）
	配套职业教育新能源汽车技术专业“ 岗课赛证 ”综合育人新形态、创新系列教材，按照新能源汽车装调与测试、智能新能源汽车职业技能等级证书和全国职业院校技能竞赛要求编写。
新能源汽车底盘技术
新能源汽车充电技术
新能源汽车动力蓄电池及管理技术
新能源汽车驱动电机及控制技术
新能源汽车电气技术等不低于5本教材。
每本教材不少于3个项目，8个学习场景20个任务，每个任务按照学习目标、任务描述、获取信息、学习任务单、任务实施、工作任务单 环节进行教学组织设计。
响应文件证明材料每提供一本教材得2分，共计10分。内容为保证理实教学模式的实施，投标时供应商须提供配套教材图文证明并加盖公章。
	10

	商务部分
（20分）
	类似业绩
（2分）

	供应商提供2020年1月以来的类似业绩，每提供1份得1分，最高得2分。（注：响应文件中附中标通知书、合同扫描件）。
	2

	
	企业实力
（9分）

	1、投标单位或制造商具有与“电驱动总成装调与检修工作平台”相关的《计算机软件产品著作权登记证书》的，得3分，不能提供或提供不全不得分。（响应文件中提供证书扫描件）
2、投标单位或制造商具有与“故障设置与检测连接平台 ”相关的《计算机软件产品著作权登记证书》的，得3分，不能提供或提供不全不得分。（响应文件中提供证书扫描件）
3、投标单位或制造商具有“纯电动汽车技术基础与应用学习考核系统”在近三年内有至少10项新能源汽车教学领域的教学软件版权证书，并提供相关证明文件的得3分，不能提供或提供不全不得分。（响应文件中提供证书扫描件）
	9

	
	售后服务
（9分）

	1、投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构；质保期内外的后续技术支持和维护能力情况；针对本项目中所涉及的服务范围、服务内容提供切实可行的质量保证措施；以及出现不可预 见性的质量事故后的应急措施完全满足招标人需求，方案优越的得9分；
基本满足招标人需求，方案一般的得6分；
不完全满足招标人需求，方案较差的得1分；
未提供得0 分。
	9
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第七章 政府采购合同（主要条款）
项目名称：      
项目编号：
甲方：（采购人）
乙方：（成交供应商）
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照       （项目编号）的竞争性磋商结果签订本合同。
1.货物内容
1.1货物名称：
1.2型号规格：
1.3技术参数：
1.4数量（单位）：
2.合同金额
本合同金额为人民币（大写）：_____元（￥________元）。
3.技术资料
3.1乙方按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
4.知识产权
乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
5.产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6.质量保证金
本项目不收取质量保证金。
7.转包或分包
7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。
7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
8.交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：
8.2 交货方式：
8.3 交货地点：
9.货款支付
付款方式：
10.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
11.货物包装、发运及运输
11.1乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3乙方在货物发货手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12.质量保证及售后服务
12.1乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和竞争性磋商文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
12.2乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。
12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场， 小时内解除故障。
13.调试和验收
13.1乙方交货前对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2货物运抵现场后，甲方依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。
13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。
13.4对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。
14.索赔
14.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。
14.2在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1在法定的退货期内，甲方将货物退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
14.2.4如果在甲方发出索赔通知后    日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
15.违约责任
15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
16.不可抗力事件处理
16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
16.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
17.合同纠纷处理
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
17.1向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
17.2向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.违约解除合同
18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。
18.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。
18.1.2乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。
18.1.3乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。
18.1.4在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.2在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
19.其他约定
19.1本采购项目的竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。
19.3本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起2个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。
19.4 签订地点：
甲 方：	乙 方：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电  话：	电  话： 
签订日期：年 月 日 签订日期： 年 月 日 
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附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函
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各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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