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	9
	配套辅材
	
	
	
	项
	1
	67000
	67000
	合同签订后140日内

	10
	系统集成服务
	
	
	
	项
	1
	130000
	130000
	合同签订后140日内

	合计
	人民币大写：叁佰捌拾捌万壹仟陆佰壹拾元整（￥：3881610.00元）
	

	备注
	
	


2. 本合同（清单1）总金额人民币大写：叁佰捌拾捌万壹仟陆佰壹拾元整（RMB：3881610.00元）。
3. 本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。

4. 乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。

5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。

7. 履约保证金：

双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。

交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户：

开户名称：河南中医药大学
账  号：1702020609200014257

开户行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）
二、货物质量标准

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。用于临床的医疗仪器必须有有效的医疗器械注册证。

2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。

3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。

4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。

5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、货物包装、交货
1. 包装

⑴ 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。

⑵ 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

2. 交货

⑴ 乙方交货时间：合同生效后国产货物140日内、进口货物60日内全部交货。交货完毕后及时提交货物验收申请（货物经验收合格的，交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准；验收不合格的，交货日期以实际验收合格日期为准）。即在2024年10月10日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金，不足一周按一周计算。

⑵ 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。

⑶ 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。

⑷ 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

⑸ 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

⑹ 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

四、合同货物的安装、调试

1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。

2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

五、安全责任

乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任。

六、货物的验收

1.  在甲方验收前，乙方应提交合同货物验收报告、每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单、每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。

2. 乙方应在甲方验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3. 合同货物（系统）交货（完工）并完成操作培训、粘贴条码，且正常运行30天后，甲方使用单位组织验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

7. 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，进口免税设备需要同时准备免税证明、报关单、外贸合同。

8. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

9. 合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。

10. 验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。

七、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。

八、 付款方式

1、中标的货物安装调试，正常运行30天后，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价款的100%。

2、本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方中移建设有限公司公司在中国建设银行开立的账户，该回款账户未经中移建设有限公司公司同意不得更改，具体账户信息如下：

 账户名称：中移建设有限公司

 账    号：11001070800059000531

 开户银行：中国建设银行北京金融街支行

3、申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由甲方签字的验收报告；3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票。

具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。

九、质保期限

本合同货物国产仪器设备整机免费质保期五年，进口仪器设备整机免费质保期一年。质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。
十、售后服务


1. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：申智源，电话：15903033207）。 

2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，2小时内赶到现场处理，24小时之内排除故障。

4. 质保期满后，乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。如出现设备故障，保证4小时之内赶到现场处理，24小时之内排除故障。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。

十一、索赔

1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

⑴ 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

⑶ 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十二、违约责任

1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。
2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，同时履约保证金不予退还。

3. 乙方标书中所投货物的技术指标要求为全部满足招标文件要求，若所供货物中有一项非星（*）号项不满足技术指标要求，则扣除该项货物货款的10%，有一项星（*）号项不满足技术指标要求，则扣除该项货物货款的30%，直至扣完该项货物的全部货款，同时履约保证金不予退还。
4. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额10%的违约金。

5. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准，但若货物经验收不合格的，交付最终时间以最终验收合格日期为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从货款中扣除，逾期超过四周，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还”。

6. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额0.5%违约金，违约金总额不超过合同总价的5%（不可抗力除外）。

7. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。

8.若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。

十三、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁裁决。

2.在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

十四、合同组成
本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

1. 中标通知书（附件1）；

2. 中标货物分项报价一览表（附件2）；

3. 中标货物制造商配置清单（附件3）；

4. 中标货物技术参数及配置表（附件4）； 

5. 供货商质量保障及服务表（附件5）；

6. 中标货物安装培训计划表（附件6）

7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件7）

8. 临床使用的医疗器械应提供一份以下复印件：①医疗器械注册证；②医疗器械产品注册登记表；③产品检验报告；④医疗器械生产许可证；⑤医疗器械经营企业许可证等复印件一份。并保证以上证件均在有效期内。

十五、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内或在指定期限内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十六、其它
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附件1：

中标通知书（扫描）
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附件2
投标货物分项报价一览表
	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	产
	单
	数量
	单价（RMB）
	小计（RMB）
	运输及
	技术
	税率
	交货日期
	交货地（港）
	备

	
	
	
	
	地
	位
	
	
	
	保险费
	服务费
	
	
	
	注

	1
	AP交换机
	RG-AM5552-SF(V2)
	锐捷
	中国
	台
	36
	16430
	591480
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	2
	宿舍AP
	RG-MAP852-SF
	锐捷
	中国
	台
	1583
	1480
	2342840
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	3
	汇聚交换机
	RG-MUX-BOX
	锐捷
	中国
	台
	7
	7200
	50400
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	4
	放装AP
	RG-AP820-L(V3)
	锐捷
	中国
	台
	3
	1950
	5850
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	5
	室外AP1
	RG-AP680-AR
	锐捷
	中国
	台
	11
	17500
	192500
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	6
	室外AP2
	RG-AP680-CD(V3)
	锐捷
	中国
	台
	6
	4590
	27540
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	7
	SDN无线授权
	RG-INC-PRO-WLAN-DEVICE
	锐捷
	中国
	项
	1
	392000
	392000
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	8
	光纤布线系统
	
	
	
	项
	1
	82000
	82000
	已含
	已含
	9%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	9
	配套辅材
	
	
	
	项
	1
	67000
	67000
	已含
	已含
	13%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	10
	系统集成服务
	
	
	
	项
	1
	130000
	130000
	已含
	已含
	6%
	合同签订后140日内
	郑东新区河南中医药大学
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	3881610
	
	
	
	
	
	

	人民币总价
	叁佰捌拾捌万壹仟陆佰壹拾元整（￥：3881610元）

	备注
	另附制造商：河南中医药大学中医类学生培养信息化基础设施提升项目（三包段：学生宿舍西区）货物配置清单


 甲方货物负责人签字：

附件3：制造商：

锐捷网络股份有限公司
河南中医药大学中医类学生培养信息化基础设施提升项目（三包段：学生宿舍西区）货物配置清单

	序号
	配置名称
	品牌
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	AP交换机
	锐捷
	台
	36

	2
	宿舍AP
	锐捷
	台
	1583

	3
	汇聚交换机
	锐捷
	台
	7

	4
	放装AP
	锐捷
	台
	3

	5
	室外AP1
	锐捷
	台
	11

	6
	室外AP2
	锐捷
	台
	6

	7
	SDN无线授权
	锐捷
	项
	1


甲方货物负责人签字：
附件4：                                         货物技术参数及配置表

	序号
	货物或配置名称
	图片
	型号规格
	规格参数
	数量
	制造厂(商)
	原产地

(国)
	甲方货物负责人签字确认

	1
	AP交换机
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	锐捷RG-AM5552-SF(V2)
	1、 千兆SFP光口48个，万兆SFP+光口4个，USB接口1个；

2、 ★提供面板AP电源供电口，给面板AP集中供电，每个电源口输出功率172W，共可为48个宿舍AP供电，已提供官网截图及链接；

3、 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发，支持组播，支持IGMPSnooping；

4、 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终；端接入认证；

5、 支持有线/无线逻辑隔离，支持基于不同VLAN的数据转发；

6、 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离；

7、 支持PSK、WEB、802.1X、MAC；

8、 ★为保证兼容性，本次投标AP交换机支持与现网SDN系统兼容，实现AP的上下电管理及光链路检测管理，已提供功能实现证明函等有效证明材料；

9、 配置2块1000W电源模块；

10、设备生产厂商五年免费售后服务。
	36
	锐捷
	中国
	

	2
	宿舍AP
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	锐捷RG-MAP852-SF
	1、 ★11ax室内型，整机速率1.77Gbps，已提供官网链接及截图证明；

2、 为了满足不同场景的设备安装，设备支持壁挂、暗盒安装；

3、 支持蓝牙5.0及以上版本，千兆电口4个，1G光口1个，USB接口1个；

4、 支持1个凤凰接线端子受电，支持DC直流供电（DC输入电压电流：48V）；

5、 支持简化部署，可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署；

6、 支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；

7、 支持非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

8、 ★为保证无线网络的可视化统一运维，本次投标AP与校园网现网运维系统无缝兼容，实现可视化运维及无线星光图的功能，已提供功能实现证明函等有效证明材料；

9、 ★为保证兼容性，本次投标AP支持与现网SDN系统兼容，实现AP的上下电管理及光链路检测管理，已提供功能实现证明函等有效证明材料；

10、 配置1G光模块2个；

11、设备生产厂商五年免费售后服务。
	1583
	锐捷
	中国
	

	3
	汇聚交换机
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	锐捷RG-MUX-BOX
	1、 设备的各通道间实现物理隔离；

2、本次配置接口数量满足方案接入使用，单台配置8个光纤接口；

3、中间节点设备、汇聚设备插入损耗4dB；

4、设备支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式；

5、器件完全无源，无需插电即可正常工作，已提供官网截图及链接；

6、方案中使用光模块的工作波长，满足在1271nm~1571nm范围内；

7、设备各端口通道支持点到点透明传输，端口不分光、带宽不收敛，即接入侧端口速率与核心侧端口速率相同；

8、支持无源汇聚双上行链路与核心彩光交换机互联，实现链路冗余；

9、配置1组高功率万兆彩光模块，包含8个不同波长光模块，单模，10KM，LC端口。

10、设备生产厂商五年免费售后服务。
	7
	锐捷
	中国
	

	4
	放装AP
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	锐捷RG-AP820-L(V3)
	1、支持802.11ax协议；支持WPA3安全标准，整机支持4条空间流；整机最大无线速率2.97Gbps；

2、内置蓝牙5.0及以上版本，千兆以太网电接口1个；2.5GSFP光接口1个；已提供官网截图和链接证明；3、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用APLicense；

4、支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

5、★为保证无线网络的可视化统一运维，本次投标AP与校园网现网运维系统无缝兼容，实现可视化运维及无线星光图的功能，已提供功能实现证明函等有效证明材料；

6、配置1G光模块2个；

7、设备生产厂商五年免费售后服务。
	3
	锐捷
	中国
	

	5
	室外AP1
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	锐捷RG-AP680-AR
	1、支持802.11ax标准，支持四射频设计；

2、★采用硬件独立的四射频设计；3、整机14条空间流，整机最大接入速率11.6Gbps；已提供官网截图和链接证明；

4、内置天线设计，支持内外置天线切换；

5、支持5G有线接口3个，支持10G光口2个，支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，可扩展物联网模块；

6、支持802.3bt/本地DC48V电源供电模式；

7、支持内置蓝牙5.0及以上版本；8、支持IP68防护等级；

9、★为保证无线网络的可视化统一运维，本次投标AP与校园网现网运维系统无缝兼容，实现可视化运维及无线星光图的功能，已提供厂商功能实现承诺函；

10、配置POE供电适配器1块，配置10G光模块2个；

11、设备生产厂商五年免费售后服务。
	11
	锐捷
	中国
	

	6
	室外AP2
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	锐捷RG-AP680-CD(V3)
	1、支持802.11ax标准，整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率2.97Gbps；

2、内置定向天线设计；

3、支持有线接口1个，支持光口1个，已提供官网截图和链接证明；

4、支持内置蓝牙5.1版本；

5、支持IP68防护等级；

6、所投AP整机最大终端接入数1024个；

7、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；

8、配置光模块2个；配置供电电源1个；

9、设备生产厂商五年免费售后服务。
	6
	锐捷
	中国
	

	7
	SDN无线授权
	[image: image4.png]



	锐捷RG-INC-PRO-WLAN-DEVICE
	配置1套SDN智能化管理系统无线设备管理组件，2000台无线设备授权许可。
	1
	锐捷
	中国
	


 甲方货物负责人签字：
附件5：            
供货商：中移建设有限公司质量保障及服务表

致：河南中医药大学： 

根据贵方招标编号为豫财招标采购-2024-142-3的货物（具体货物见附件3），我公司对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：

	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	整机保修
	五年
	

	2
	随机标准配件
	五年
	

	3
	加购选配件
	五年
	

	4
	随机资料、光盘介质、软盘介质、连接线、指示灯、电源线、随机工具等。
	随机配置见随机装箱清单
	

	5
	运输方式
	免费送货上门
	

	6
	交货时间
	年   月  日前交货完毕
	

	7
	安装、调试服务 
	免费安装调试
	

	8
	整机免费换货期限
	12个月
	

	9
	免费上门服务期
	终身。提供随叫随到上门服务，全天候24小时响应（包括节假日如春节、国庆节、五一节等），
	

	10
	质保期内产品故障服务响应时限
	2个小时内响应
	

	11
	服务时间
	7x 24 小时服务。
	

	12
	上门时间
	2小时内响应及时上门
	

	13
	故障修复时限
	24个小时内修复
	

	14
	备品配件供应响应时限
	1个工作日内
	

	15
	保质期满后的保修服务费用
	乙方负责终身维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用。
	

	16
	免费技术支持
	五年
	

	17
	客户操作人员技术培训
	设备操作人员经过技术培训以后，应具有独立操作设备的能力，能够处理每日值班所必须完成的常规操作。
	

	18
	郑州维修部地址
	郑州市管回族区陇海南里5号
	

	19
	联系人
	申智源
	

	20
	联系电话
	15903033207
	

	21
	维修服务热线
	15903033207
	

	22
	其他承诺
	无
	


承诺公司签字（盖章）：

附件6：

豫财招标采购-2024-142-3号合同安装培训计划表

	序号
	项目
	具体内容

	一
	培训所要达到的目标
	培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而且能完全胜任所承担的维护工作，确保设备安全可靠的运行。

	二
	培训内容
	介绍投标产品基本结构及作用；讲解投标产品操作、安装及使用方法；讲解投标产品的日常维护，常见故障的处理方法；讲解投标产品相关网络基础知识。 

主要包括设备结构、工作原理、控制等理论培训及设备操作规程、现场操作、设备的维护保养工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。

	三
	培训标准
	    设备操作人员经过技术培训以后，应具有独立操作设备的能力。设备操作的能力应该具体体现在对设备的操作和基本运行参数的设定和修改。设备操作人员应能够处理每日值班所必须完成的常规操作。

	四
	培训时间
	由客户确定

	五
	培训人数
	由客户确定

	六
	培训费用
	免费

	七
	培训地点
	用户现场

	八
	其他优惠政策
	无


承诺公司签字（盖章）： 

联系人： 

联系电话：
维修服务热线：
附件7：              锐捷网络股份有限公司售后其它服务承诺
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 中移建设有限公司（盖章）
2

