采购人需求
一、项目基本情况
根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》（应急〔2019〕78 号）文件要求，孟州高新技术产业开发区管理委员会将针对开发区内孟州市化工园区整体性安全风险评价报告及划定化工园区周边土地规划安全控制线。开发区内化工园区（规划面积3.9507公顷）。
本次评估主要辨识该石化园区内化工园区存在的危险、有害因素，在定性、定量分析评价的基础上，判断主要危险、有害因素的风险程度，确定化工园区个人风险、社会风险的可接受程度，提出有针对性的对策措施与建议，为化工园区的安全管理提供科学依据。
2、评估依据及单元划分
本次评估依据国务院安委办《关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办【2017】37号）、DB41/T2250-2022《化工园区整体性安全风险评估导则》、GB36894-2018《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》、AQ/T3046-2013《化工企业定量风险评价导则》进行，采用定量风险评价方法，通过个人及社会风险指标，对园区现状、在建及规划化工项目风险进行定量安全评价，并对定量风险评价的结果与风险可接受标准进行比较，以判定风险的可接受程度。
考虑化工园区的区域特点和风险评估需要，评估单元分为：化工园区选址合理性、总体布局、企业间安全相关性、重点防控区域和重大危险源点、危险化学品运输、安全容量、公用工程配套、应急管理、安全管理以及评估所需的其他单元。
3、重点评估工作内容
1）化工园区选址安全风险评估。主要从化工园区的产业定位、产业结构、区内化工企业性质和发展方向，分析化工园区建设与本地区经济社会发展规划和产业发展规划的要求是否一致，评估化工园区对其周边人员密集场所、重要设施和环境敏感日标安全可能产生的影响，辨识化工园区周边环境、自然条件对化工园区安全生产的影响，并提出相应的对策措施。
2）化工园区总体布局安全风险评估。从化工园区的产业特点、主要功能区划分、企业分布、上下游产业链、物济运输、自然条件等情况，分析化工园区的区域规划、总平面布局规划、土地利用规划等方面的欠缺和不合理，提出布局调整的建议；对规划建设区内拟引进企业的产业选择、限（控〉制企业类型、拟建企业分布、物流输送等提出规划建议。
3）化工园区内现状、在建及规划企业间安全相关性风险评估。以化工园区内涉及重点监管危险化学品、危险工艺和危险化学品重大危险源的企业为重点，主要采用定量分析方法，分析可能发生的火灾、爆炸、中毒等事故可能对毗邻企业及区域造成的相互影响，分析引发连环事故的可能性，并确定个人和社会风险值及其风险可接受程度。同时，根据其危险特性和危险程度，确定化工园区重点防控目标，提出有效降低区域整体危险性的对策措施。
4）化工园区公用工程设施和物流运输安全风险评估。以化工园区市政和公用工程设施的安全性和符合性为重点，分析供水、供电、供热、供气、通讯、污水处理、固体废弃物处理以及铁路、危险化学品输送管道、公共管廊、道路运输等存在的问题和不足，提出相应的完善和改进措施。
5）化工园区安全容量评估。采用定量风险评价方法，从固定危险源和运输风险两方面考虑，判断该化工园区最大安全容量及其合理性。
6）化工园区安全管理及应急救援能力评估。依据化工园区的发展规划和现有规模、产业特点等，分析化工园区安全管理机构设置和安全管理人员配备的匹配性，安全管理措施和落实情况的有效性，评估化工园区应急救援预案、应急物资储备、应急救援队伍和快速应急响应机制的建立和运行情况，分析化工园区在安全管理和应急管理上存在的问题和不足，提出改进和加强的意见和措施。
二、不允许负偏离的实质性要求和条件
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]1.采购服务的类:根据有关法律法规编制孟州市化工园区整体性安全风险评价报告及划定化工园区周边土地规划安全控制线。
[bookmark: OLE_LINK2]2.服务成果及成果交付：出具符合国家、行业标准的最终版纸质报告：《孟州市化工园区整体性安全风险评价报告》及《孟州市化工园区周边土地规划安全控制线划定报告》，出版报告数量：根据甲方需求。
3.服务地点：孟州市
4.服务期限：2年
5.质量要求：符合国家、行业验收规范合格标准。
6.验收要求：编制报审版《孟州市化工园区整体性安全风险评价报告》及《孟州市化工园区周边土地规划安全控制线划定报告》，邀请省市级行业专家进行对报告评审，并按照专家评审意见修改完善，出具最终版《孟州市化工园区整体性安全风险评价报告》及《孟州市化工园区周边土地规划安全控制线划定报告》。
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