**采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）**

**豫政采(2)20240689-1包工作内容主要包括：**

（1）无损检测服务：提供有效期内ASNT或SNT美标无损检测人员，人员需覆盖UT、MT、PT三种方法，协助采购人完成伊拉克米桑油田区域内在役压力容器、储罐及其他相关无损检测工作；

（2）数量明细：以下数量为预估数量，最终以现场实际数量为准，采购人不承诺最低工作量，检测方法及检测内容需满足现场实际情况要求；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工种** | 服务类型 | 数量（台） |
| 1 | 容器无损检测服务（＜10m³） | NDT检测 | 92 |
| 2 | 容器无损检测服务（≥10m³＜80m³） | NDT检测 | 148 |
| 3 | 容器无损检测服务（≥80m³） | NDT检测 | 43 |
| 4 | 储罐无损检测服务（＜2000m³） | NDT检测 | 18 |
| 5 | 储罐无损检测服务（≥2000m³＜10000m³） | NDT检测 | 8 |
| 6 | 储罐无损检测服务（≥10000m³） | NDT检测 | 17 |

（3）服务期限：以实际完成工作压力容器、储罐及相关检测工作时间为准；

（4）项目地点：中海油伊拉克有限公司米桑油田及采购人指定地点；

（5）质量标准：满足采购人要求；

（6）资金来源：自有资金。

**豫政采(2)20240689-2包工作内容主要包括：**

（1）提供以下设备租赁服务：ACFM 交流电磁场检测仪，壁厚自动检测装置（爬壁机器人），奥林巴斯高温测厚仪（2台）；

（2）租赁设备交付地点：中海油伊拉克有限公司米桑油田；

（3）租赁设备交付时间：合同签订后10日内；

（4）服务期限：以实际完成工作压力容器、储罐及相关检测工作时间为准。

（5）项目地点：中海油伊拉克有限公司米桑油田及采购人指定地点；

（6）质量标准：满足采购人要求；

（7）资金来源：自有资金。