[bookmark: _Toc1064][bookmark: _Toc19549]河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程监理项目
招标公告
[bookmark: _Toc8079][bookmark: _Toc26997][bookmark: _Toc503102691]一.招标条件
[bookmark: _Toc502508980][bookmark: _Toc6781][bookmark: _Toc15827]本招标项目河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程已由新乡市发展和改革委员会以新发改农经【2023】251号批准建设，投资项目在线审批监管统一代码：2211-410000-04-01-346253。建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，招标人为新乡市区卫河建设项目工程建设管理局，招标代理机构为民曜工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的建设监理进行公开招标。
[bookmark: _Toc10890][bookmark: _Toc31051]二.工程概况
河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程建设任务是以防洪为主，兼顾河道生态功能，通过修筑堤防、疏浚河道、配套建筑物等措施解决新乡市卫河、共产主义渠防洪标准低，河道泄洪排涝能力严重不足，工程隐患多等问题。工程总投资22.54亿元。主要建设内容包括：河道清淤疏浚、新建堤防、堤防加高培厚、险工护岸治理、堤顶防汛道路、穿堤涵闸、跨河桥梁等。
工程范围为：卫河合河闸～淇卫汇合口段河道及堤防管理范围，治理长度65.506km 。共产主义渠G107桥～淇河口段河道及右岸堤防管理范围，合河～黄土岗段左岸滩区安全建设，治理长度32.021km。
卫河主要建设内容：河道清淤疏浚47.297km，两岸堤防整治59.01km；主槽及堤防边坡防护13处，合计6.06km；险工防渗处理8处，合计2.308km；修建堤顶道路43.223km；合河闸防渗处理1座；排水涵闸拆除重建35座，新建4座，拆除4座；提灌站拆除12座、拆除重建19座、维修4座；桥梁拆除重建5座；新建管理房及生产生活用房1093.9m2；卫河城区段零星工程以及信息化建设等。
共产主义渠主要建设内容为：河道清淤疏浚29.1km，右岸堤防整治32.021km；主槽及堤防边坡防护5处，合计1.592km；险工段堤基防渗2处、支流汇入口防渗2处，合计8.08km；修建堤顶道路32.107km；排水涵闸拆除重建3座、维修2座、拆除12座；提灌站拆除重建22座、维修1座、拆除10座；拆除重建跨渠桥梁1座；路口闸改造8处；拆除重建管理房及生产生活用房合计732m2；信息化建设等。共产主义渠左岸滩区安全建设内容为：新建围堤长4.84km，新建穿堤排涝涵闸2座，排涝涵管5座，新建路口闸7座。
工程等别和标准：工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（2)型，卫河干流堤防为 2 级堤防，共产主义渠黄土岗以上堤段为 1 级堤防，黄土岗至淇门间堤防为 2 级堤防，共渠左岸滩区安全建设围堤为 4 级堤防。
[bookmark: _Toc13360]三.招标范围及标段划分
[bookmark: _Toc30480]本次招标范围为河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程的工程部分（不含独立费用）、建设征地移民补偿部分、水土保持及环境保护工程部分和水文巡测站建设监理，共分为 5 个标段，标段划分及主要工作内容见下表：
	标段名称、合同编号
	标段范围（桩号或位置）
	主要工作内容

	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程建设监理2标
XXWGJL-02
	卫辉市境内共产主义渠（G107桥～黄土岗段）及共产主义渠左岸滩区安全建设治理范围
	标段范围内建筑、安装、临时工程，环保工程，水土保持等所有监理工作

	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程建设监理3标
XXWGJL-03
	卫辉市境内卫河治理范围
	标段范围内建筑、安装、临时工程，环保工程，水土保持等所有监理工作

	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程建设监理4标
XXWGJL-04
	卫辉市境内卫河共产主义渠治理范围
	标段范围内堤顶道路、环保工程等所有监理工作

	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程建设监理5标
XXWGJL-05
	新乡县、卫滨区、牧野区、凤泉区境内卫河治理范围
	标段范围内建筑、安装、临时工程，环保工程，水土保持等所有监理工作

	河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程建设监理6标
XXWGJL-06
	新乡县、卫滨区、牧野区、凤泉区、卫辉市卫河共产主义渠治理范围
	卫河共产主义渠综合治理工程范围内机电及金属结构设备制造、信息化综合管理系统采购及安装和水文巡测站等监理工作


[bookmark: _Toc13102][bookmark: _Toc502508981]四.服务期限
[bookmark: _Toc9106][bookmark: _Toc8996]工程建设监理标服务期限：监理服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收通过止。
[bookmark: _Toc20287][bookmark: _Toc32213]五．投标人资格要求
5.1 资质、业绩、总监理工程师要求
建设监理2、3、5标：
5.1.1 资质要求：投标人须具备独立法人资格，持有有效企业法人营业执照，且同时具有水利工程施工监理甲级资质、水土保持工程施工监理乙级及以上监理资质和水利工程建设环境保护监理资质。
5.1.2 业绩要求：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有大型水利水电工程施工监理业绩。
5.1.3 总监理工程师：拟派总监理工程师具有水利部颁发的中华人民共和国监理工程师注册证书（注册专业为水利工程施工监理专业），并具备水利工程类高级职称，且无其它在监工程项目，出具无在监项目承诺书（合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在监工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可）。
建设监理4标：
5.1.1 资质要求：投标人须具备独立法人资格，持有有效企业法人营业执照，且同时具有水利工程施工监理甲级资质、水利工程建设环境保护监理资质。
5.1.2 业绩要求：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有大型水利水电工程施工监理业绩。
5.1.3 总监理工程师：拟派总监理工程师具有水利部颁发的中华人民共和国监理工程师注册证书（注册专业为水利工程施工监理专业），并具备水利工程类高级职称，且无其它在监工程项目，出具无在监项目承诺书（合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在监工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可）。
建设监理6标：
5.1.1 资质要求：投标人须具备独立法人资格，持有有效企业法人营业执照，且同时具有水利工程施工监理乙级及以上资质和机电及金属结构设备制造监理专业乙级及以上资质。
5.1.2 业绩要求：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有水利水电工程机电及金属结构设备制造监理业绩。
5.1.3 总监理工程师：拟派总监理工程师具有水利部颁发的中华人民共和国监理工程师注册证书（机电及金属结构设备制造监理专业），并具备水利工程类高级职称，且无其它在监工程项目，出具无在监项目承诺书（合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在监工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可）。
六. 招标文件的获取
[bookmark: _Toc43310322][bookmark: _Toc40884868][bookmark: _Toc1490][bookmark: _Toc21416]6.1凡有意参加的投标人，请完善市场主体库相关信息，于2024年12月9日8:30至2024年12月18日18:00时（北京时间），登录“新乡市公共资源交易中心网站（https://ggzy.xinxiang.gov.cn/）”，凭企业CA锁或标证通扫码登录交易系统下载招标文件。
尚未办理企业CA数字证书或标证通的，请登录新乡市公共资源交易中心网站，查阅网站首页“重要通知”中《标证通和CA数字认证证书办理流程》，及时办理标证通及CA数字证书，并完成市场主体库相关信息。
6.2请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件”，“控制价文件”，“异议回复”）内该项目。如有请直接下载，不再另行通知。
6.3招标文件售价：0元。
七. 投标文件的递交
[bookmark: _Toc31981][bookmark: _Toc40884869][bookmark: _Toc6531][bookmark: _Toc43310323]7.1投标截止时间：2025年1月2日上午8时30分（北京时间）。
7.2开标地点：新乡市公共资源交易中心第 2开标室。
7.3投标文件的上传：加密投标文件（.XXTF格式）应于投标文件递交截止时间前上传到新乡市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.xinxiang.gov.cn/）上传投标文件菜单。
7.4投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经标证通或CA锁签章和加密的电子投标文件（.XXTF格式），加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。
7.5投标人编辑电子投标文件时，须用标证通和企业CA锁（包括法人CA锁）进行签章制作。
7.6签章制作。
7.6本项目采用远程开标，投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。请投标人务必按照《智能开标大厅操作手册及视频》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担；投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程，并进行文件解密，答疑澄清；使用标证通的，投标人应在解密时间内扫描二维码进行解密；使用CA证书的，投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码进行解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。投标人应在开标当天及时关注本项目的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。
（说明：1.投标人须进行网上招标文件下载。选择标证通或CA证书登录方式进入电子招投标交易系统，进行网上招标文件下载等操作。2.本项目将实行电子开标，请投标人前往新乡市公共资源交易中心网站下载最新版本的“投标文件制作软件（河南省版）”及“投标文件制作手册”，制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件（河南省版）”，安装最新版投标文件制作工具（河南省版）前，请务必将电脑中安装的原投标文件制作工具（新乡版）完全卸载。）
八. 发布公告的媒介
本次招标公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》上同时发布。
九. 联系方式
招标人：新乡市区卫河建设项目工程建设管理局
地址：新乡市牧野区宏力大道西段240号
联系人：朱明辉
电话：13523223926
招标代理机构：民曜工程咨询有限公司
地址：河南省郑州市二七区航海路97号台胞小区185号院
联系人：全书红
电话：17630038212
监督单位：新乡市水利局   
地址：新乡市卫滨区自由街81号
电话：0373-2079606
[bookmark: _GoBack]

