西华县人民政府办公室设备购置项目                              西华竞谈-2023-80

西华县人民政府办公室设备购置项目

竞争性谈判文件

采购编号：西华竞谈-2023-80
项目名称：西华县人民政府办公室设备购置项目
采购单位：西华县人民政府办公室

（此项目谈判文件最终解释权归采购人所有）
日    期：二Ｏ二四年二月
第一章  谈判邀请函
西华县政府采购中心受西华县人民政府办公室的委托，就西华县人民政府办公室设备购置项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相应条件的供应商参加投标。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：西华县人民政府办公室设备购置项目

2、采购项目编号：西华竞谈-2023-80
3、采购方式：竞争性谈判

4、项目预算金额：320000元；最高限价：320000元。
5、采购内容：西华县人民政府办公室设备购置项目。
6、供货日期：合同签订后7日历天完成。
7、供货地点：采购人指定地点。
8、质量要求：满足采购需求，投标供应商所投本项目的所有产品均必须符合现行国家有关标准、法规和产业、行业标准，达到相关行业验收规范合格标准。
9、本项目（是/否）接受联合体：否。
10、是否接受进口产品： 否。

11、是否专门面向中小企业：否
12、标段划分：一个标段。
三、竞争性谈判申请人资格要求
1、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
四、报名时须携带以下材料。（复印件加盖单位公章须注明 “仅供投标使用”或“与原件一致”字样）。

1、供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

提供有效的营业执照。法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人、委托代理人身份证复印件；

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、豫财购（2016）15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对信用记录查询（提供网站查询，查询时间公告后）。
五、发布公告的媒介及公告期限
本公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《周口市政府采购网》上发布。

六、报名时间、开标时间、联系方式

1、 领取竞争性谈判文件时间：2024年03月03日至2024年03月06日（工作时间）。

2、 招标代理机构：西华县政府采购中心      联系电话：0394-2543831

地点：西华县安康大道与箕城路交叉口（西华县财政局102室）

 响应文件提交截止（开标）时间：2024年03月08日9:00。

响应文件提交（开标）地点：西华县财政局522室

 采购方名称：西华县人民政府办公室 

地址：周口市西华县安康大道398号
采购方联系人：李坤         

电话：18838300116
                                            2024年03月01日
第二章  竞争性谈判须知
前附表：

	序号
	名   称
	内      容

	1
	采购人
	名  称：西华县人民政府办公室
联系人：李坤

电  话：18838300116
地  址：周口市西华县安康大道398号

	2
	采购代理机构
	名  称：西华县政府采购中心

地  址：西华县财政局（101室）

电  话：0394-2543831 

	3
	项目名称
	西华县人民政府办公室设备购置项目

	4
	采购编号
	西华竞谈-2023-80

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	采购方式
	竞争性谈判

	7
	预算金额
	320000元

	8
	供货日期
	合同签订后7日历天完成

	9
	供货地点
	采购人指定地点

	10
	采购内容
	详见采购内容及要求

	11
	标段划分
	1个标段

	12
	质量要求
	满足采购需求，投标供应商所投本项目的所有产品均必须符合现行国家有关标准、法规和产业、行业标准，达到相关行业验收规范合格标准。

	13
	投标人资质要求
	资格要求：

1、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、豫财购（2016）15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对信用记录查询。

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	资格审查方式
	资格后审

	16
	分包
	不允许

	17
	获取竞争性谈判文件时间
	2024年03月03日至2024年03月06日（工作时间）

	18
	投标截止时间
	北京时间2024年03月08日上午9:00。

	19
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	20
	投标预备会
	不召开

	21
	投标响应文件份数及要求
	1、投标人需要制作和递交的投标响应文件为纸质、一正二副，正、副本一起密封，报价一览表单独密封一份，用于唱标。

2、投标响应文件正本与副本每册应采用左侧粘贴方式装订，装订应牢固、不易拆散，不建议使用豪华装订。不得采用活页装订。投标响应文件需编排完整的目录及页码。

3、封套应写明

                             项目竞争性谈判响应文件；

项目编号：                                       

在       年     月     日     时     分（即开标时间）前不得启封。

投标人全称（加盖公章）：                     

	22
	投标时间和地点
	投标截止时间：北京时间2024年03月08日上午9:00。

开标地点：西华县政府采购中心评标室（财政局522）

	23
	评标办法
	本项目为最少二次报价，报价后经评审的最低投标价法，选择经评审的最终投标价格最低的竞标人依次推荐为成交候选投标人。

	24
	解释权
	构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，按谈判公告、须知前附表、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	25
	供应商提出问题或要求澄清谈判文件的截止时间
	按财政部94号令执行

	26
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	27
	投标人出席开标会须知
	投标企业参加开标会议时必须由公司法定代表人（持法定代表人身份证明及本人身份证）或法定代表人的委托代理人（持有效的授权委托书及本人身份证）参加。

	需要补充的其他内容

1、本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人所有。
2、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。


一、  说明

1. 适用范围

    1.1本采购文件适用于西华县人民政府办公室设备购置项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构（集中采购机构）”系指本次竞争性谈判采购项目活动组织方。

2.3 “投标人（供应商）”系指系指已取得本项目竞争性谈判文件，且已经提交或准备提交本次谈判响应文件的合格制造商、供应商、服务商。

2.4 “项目”系指供应商按竞争性谈判文件规定，须向采购方提供的货物、服务及工程。

3.投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

4.1.1具有独立承担民事责任的能力；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。合格的投标人应符合竞争性谈判文件载明的投标资格。供应商须满足谈判文件要求的根据采购项目特点而规定的特定资格条件。

4.3投标人违反下列规定的，相关投标均无效：
4.3.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

4.3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.3.3法律、行政法规规定的其他条件。
5.勘察现场

5.1投标人应对供货现场和周围环境进行勘察。

5.2采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现（施工）场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权
6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.1.1不同投标人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

7.2.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.1.3不同投标人的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.1.4不同投标人的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.1.5不同投标人的谈判响应文件相互混装。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触谈判小组成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较和评价时对谈判小组、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

8.1本项目明确要求不接受联合体形式投标。

9.投标专用章的效力

在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

10. 投标品牌

10.1谈判文件中如提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在谈判响应文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 政府采购政策

12.1、本项目执行政府采购环保、节能政策，根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，本项目如涉及到环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单范围内的产品，依据品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

12.2、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的供应商须提供《中小企业声明函》并对其真实性负责，否则不予认可。

12.3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目采购时， 应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。同一投标人，小微企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

12.4、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。按照规定监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由相关部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
13.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将发布在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二、  竞争性谈判文件

13. 谈判文件的组成

    13.1谈判文件用以阐明所需货物及服务竞争性谈判程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

⑴ 谈判邀请

⑵ 竞争性谈判须知 

⑶ 采购需求

⑷ 合同通用条款及基本格式

⑸ 谈判文件格式

13.2投标人应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

13.3投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

13.4响应人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标机构提出，否则，由此引起的损失由响应人自己承担。响应人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应的，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

14.谈判文件的澄清与修改

14.1要求澄清谈判文件的供应商应在响应文件递交截止日前将需要澄清及答疑的内容以书面形式并加盖企业公章按供应商须知前附表中的地址提交到代理机构处。代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复。代理机构将答复发给所有谈判文件收受人( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

14.2 在递交响应文件截止时间之前的任何时间，无论出于何种原因，代理机构可以用补充文件的方式修正谈判文件。该补充文件将是构成谈判文件的一部分。

14.3 补充文件将以书面方式发给所有谈判文件收受人，谈判文件收受人应以书面形式回复代理机构确认收到每一份补充文件。

14.4 为使供应商有足够的时间按修正的谈判文件准备响应文件，采购人可以酌情推迟递交响应文件截止时间，并将此变更通知所有谈判文件收受人。采购人对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为竞争性谈判文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。西华县政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

14.5在投标截止时间前，可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，在指定的政府采购信息发布媒体上网站上发布变更公告。

三、  谈判文件的编写

15. 谈判响应文件构成与格式

15.1谈判响应文件是对竞争性谈判文件的实质性响应及承诺文件。投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对响应文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
15.2除非注明“投标人可自行制作格式”，响应文件应使用竞争性谈判文件提供的格式。
15.3除专用术语外，谈判响应文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
15.4除非竞争性谈判文件另有规定，谈判响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位及符号。

15.5除非竞争性谈判文件另有规定，谈判响应文件应使用人民币填报所有报价。
15.6 谈判响应文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议谈判响应文件双面打印。按竞争性谈判文件的顺序牢固装订成册，不可插页、抽页，编制目录并标明页码以便评标，不按规定编制的响应文件无效。由于编排混乱导致谈判响应文件被误读或查不到，所引起的后果由投标方负责。各种活页夹、文件夹装订均不认为是牢固装订，没有牢固装订或编排页码的响应文件有可能被拒绝。不密封的响应文件无效。谈判响应文件应使用胶装，不得采用活页夹装订。

15.7谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.8电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.9西华县政府采购中心一律不予退还投标人的谈判响应文件。

16.报价

16.1 投标人应按照竞争性谈判文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。
对价格的计算错误按下述原则修正：

A、谈判响应文件中开标一览表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
如果投标人不接受按上述方法对谈判响应文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝。
16.2投标总报价应是采购人指定地点交货的,包括所投货物、标准附件、备品备件、专用工具、包装、加工及加工损耗、运输、装卸、现场落地、安装及安装损耗（含安装过程中的配件、附件）、调试和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。以及伴随的其它服务费总报价。

16.3投标报价应完全包括竞争性谈判文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

16.4投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

16.5投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

17.投标内容填写及说明

17.1响应文件须对谈判文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果谈判响应文件填报的内容资料不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
17.2投标人应在响应文件中提交谈判文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

17.3投标人应在响应文件中提交谈判文件要求的所有货物的合格性以及符合谈判文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其谈判响应文件的一部分。

17.4响应文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。

17.5证明投标货物和服务符合竞争性谈判文件技术要求的文件

17.5.1对于竞争性谈判文件中的实质性技术条款，投标人必须在谈判响应文件中提供其投标产品满足竞争性谈判文件实质性技术条款要求的制造商的客观证据材料（技术支持资料）作为谈判响应文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应竞争性谈判文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求，该项技术响应不得分。客观证据材料所显示的技术性能指标应与竞争性谈判文件中的实质性技术条款对应或相关。

17.5.2客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

17.5.3投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
18. 谈判文件的组成
（1）竞争性谈判投标函

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）

（3）开标一览表
（4）投标人综合情况简介

（5）投标分项报价表

（6）投标技术要求响应表

（7）备品备件清单

（8）有关证明材料

（9）质量保证措施及承诺
（10）供货计划及保证措施
（11）运输配送方案
（12）验收方案
（13）售后服务方案及承诺
（14）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录书面声明
（15）反商业贿赂承诺书

（16）政府采购供应商诚信承诺书
（17）中小企业声明函

（18）其他资料
19. 投标有效期

19.1投标有效期期限见须知前附表。有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。

19.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

19.3投标有效期从投标截止日起计算。

20. 谈判响应文件的格式

    20.1投标人须编制由本须知规定文件组成的谈判文件正本一份，副本二份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

    20.2谈判响应文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

    20.3投标人应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。 

    20.4 谈判响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

20.5未按本须知规定的格式填写谈判响应文件、谈判响应文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

20.6所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 谈判响应文件的提交

21.谈判文件的密封、标记和递交

21.1 正、副本一起用非透明文件袋密封，并标明项目名称、项目编号、投标人名称。在封签处加盖公章。为方便开标唱标，应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“单位名称”、“项目名称”、“项目编号”及“开标一览表”等字样后与响应文件一并提交。谈判响应文件未密封将导致投标被拒绝。

21.2 在每一密封外层封套上应写（注）明：

                              项目竞争性谈判响应文件；

项目编号：                                        

在       年     月     日     时     分（即开标时间）前不得启封。

投标人全称（加盖公章）：                     
    21.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对谈判响应文件的误投或提前拆封的责任。

21.4谈判文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的谈判响应文件为无效谈判响应文件, 将被拒收。

21.5 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为谈判响应文件的组成部分。

21.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回谈判响应文件。投标人在投标截止期后修改谈判响应文件的，其投标被拒绝。

21.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  谈判文件的评估和比较

22．开标、谈判时间

    22.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

22.2开标由招标代理机构主持，采购人代表、投标人和有关方面代表参加。投标人法定代表人或其授权委托人代表必须携带身份证件准时参加开标会并签到以证明其出席。投标人参加开标的代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。
23．谈判小组（评标委员会）

23.1根据竞争性谈判货物和服务的特点依法组建谈判小组（评标委员会）。谈判小组（评标委员会）由相关专业的评审专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数组成，评审专家不能少于三分之二。

23.2谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。谈判小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

24.评标步骤

评标分两阶段进行。第一阶段进行初步审查，通过初步审查的谈判供应商为合格谈判供应商，只有通过初步审查的合格谈判供应商方有资格进第二阶段的竞争性谈判。如果采购人认为第二阶段竞争性谈判不能满足其需求，可以进行第三阶段竞争性谈判，最多不超过三次报价。一旦成交，谈判供应商的最终报价即为合同价。第一阶段初步审查终了，符合谈判文件要求的供应商（不少于三家）在规定时间内提交最终报价。

排序与推荐：以上各个阶段评审完毕后，按最终报价由低到高顺序进行排列，谈判小组按排列顺序推荐成交候选人，采购人确定最终报价最低的为成交供应商，最终最低报价相同的，按质量、工期、服务承诺优劣由高到低顺序排列，名次由谈判小组确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

24.1谈判文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

有关谈判响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对谈判响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝。

（一）  初步审查（第一阶段）（见附表）
在详细谈判之前，首先确定每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求；实质上响应谈判文件要求的响应文件，应该与谈判文件的所有条款、条件和规范相符，不满足要求的不进行下一步谈判程序。谈判小组根据附表内容逐条对响应供应商进行资格、符合性审查。资格性、符合性审查表：
	审 查 表

	投 标 人：

	项目名称：

	项目编号：

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否

通过

	1
	投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
	符合要求
	

	2
	法人身份证明（或授权委托书及被委托人身份证）
	符合要求
	

	3
	提交谈判响应文件时间及密封情况
	符合要求
	

	4
	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、豫财购（2016）15号的规定，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动
	符合要求
	

	5
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标
	符合要求
	

	6
	不接受联合体投标
	符合要求
	

	7
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	符合要求
	

	8
	投标函
	符合要求
	

	9
	开标一览表
	格式、填写要求符合竞争性谈判文件规定并加盖投标人公章
	

	10
	谈判响应文件规范性、完整性
	符合竞争性谈判文件要求（谈判响应文件无严重的编排混乱、内容不全或重要文件的扫描件或影印件模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的）
	

	11
	谈判响应文件的签署、盖章
	符合要求
	

	12
	谈判响应文件响应情况
	投标有效期、供货期响应、质保期响应等。
	

	13
	投标产品
	符合要求
	

	14
	供货日期
	符合要求
	

	15
	不存在串标行为
	
	

	16
	不存在虚假投标行为
	
	

	17
	竞争性谈判文件
	符合法律、法规要求
	

	18
	投标报价
	投标报价超过预算的为无效投标，投标人的投标报价较预算价或控制价降幅明显偏低或缺乏竞争性的，或投标报价高于市场价评委会应否决本次项目投标。
	

	19
	投标人诚信承诺书
	符合要求
	

	20
	其他
	其他竞争性谈判文件要求必须响应部分（如果有）
	

	资格审查标准：投标人须通过上述全部指标。


（二）竞争性谈判（第二阶段）

谈判小组分别与初步评审通过的谈判供应商就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的有效谈判供应商在规定时间内现场提交报价。（谈判响应文件的报价为第一轮。谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。）

除谈判过程对采购文件需求作出改变或谈判小组接受的情形外，谈判供应商的后次报价不得高于其前次报价；若谈判供应商的后次报价高于其前次报价的，谈判小组将确定其前次报价为该谈判供应商的成交报价；若报价人的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，谈判小组有权拒绝其报价。

如果谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他投标人报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该谈判供应商作书面说明或提供相关证明材料。谈判供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，其报价作无效报价处理。

25.2.投标人有下列情形之一的，投标无效：

25.2.1谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求编制、密封、签署、盖章、谈判响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

25.2.2不具备法律、法规规定或者竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

25.2.3报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.2.4谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.2.5同一投标人提交两个以上不同的谈判响应文件或者投标报价，但竞争性谈判文件要求提交备选投标的除外；

25.2.6谈判响应文件没有对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应；

25.2.7 未按竞争性谈判文件规定编制各项报价的；

25.2.8投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；
25.2.9投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

25.2.10法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

评标委员会决定投标的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

25.4谈判响应文件的澄清 

为有助于响应文件的审查、评价和比较，根据需要，谈判小组可以分别要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，必须经法人或授权代表签字，作为响应文件的组成部分。

 26. 比较与评价

26.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格、符合性检查合格的谈判响应文件进行评审，综合比较与评价。

26.2 对漏（缺）报项的处理：竞争性谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。
    26.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明或提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

26.4 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

27.定标准则

27.1最低投标价不作为中标的保证。

27.2投标人的谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，按竞争性谈判文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

27.3评标原则

27.3.1、根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平的原则对所有响应评价均采用相同的程序和标准评选成交人。
27.3.2、谈判内容

谈判小组分别与每个资格审查通过的响应人就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判。

27.3.3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。

27.4评定成交的标准：

27.4.1本项目为最少二次报价，报价后经评审的最低评标价法，选择经评审的最终投标价格最低的合格竞标人依次推荐为成交候选投标人。

27.4.2凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

27.4.2.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

27.4.2.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

27.4.2.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况、依法缴纳税收和社会保障金的材料；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

27.4.2.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

27.4.2.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.2.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

27.4.2.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

28. 中标通知

28.1采购代理机构应当在谈判结束后两个工作日内将谈判报告送采购人。采购人应当在收到谈判报告后规定工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选人确定成交单位；

28.2采购人按规定确定成交单位后，采购代理机构将在发布本采购项目竞争性谈判公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期满后招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力，采购人或者中标供应商无辜放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

29.签订合同

29.1成交单位应在中标通知书发出之日起规定时间内与采购人签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

29.2采购双方必须严格按照谈判文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的主要条款应当与谈判文件和成交单位的响应文件的内容一致。对任何因双方擅自变更合同引起的问题西华县政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

29.3成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以根据推荐次序另选成交单位或重新招标。
30.验收

根据国家有关规定、谈判文件、中标方的谈判响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
31.纪律要求

31.1 对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏竞争性谈判中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.2 对响应人的纪律要求：响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

31.3 对谈判小组成员的纪律要求：谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

31.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求：与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

32.废标条款

在谈判采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）评标委员会认定谈判文件存在歧义、 重大缺陷，或者谈判文件内容违反国家有关规定导致评标工作无法进行；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
33. 未尽事宜

33.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
第三章  采购需求

前注：
1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由并提供有关技术证明资料，且此调整须经评委会审核认可；
3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

   4）投标人应当在谈判响应文件中列出完成本项目所需的全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关部门验收；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任。
   6）如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“投标人须知前附表”中约定联系西华县政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。
7）投标人对每种货物只允许有一个品牌的报价，不接受有任何选择性的报价。
西华县人民政府办公室设备购置项目(西华竞谈-2023-80)，采购需求及要求如下：
一、采购项目名称及编号

采购项目名称：西华县人民政府办公室设备购置项目

采购项目编号：西华竞谈-2023-80

采购项目内容和技术参数要求

	序号
	产品

名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	会议桌
	规格≥7*2.4(米)，优等级密度板基材，经防虫防腐处理，吸水膨胀率低，含水率4.8%。

游离甲醛含量达E-1标准。

3、≥0.6厚樱桃木皮贴面，耐磨、耐刮伤、防潮性能好，

4、环保油漆喷，涂色泽均匀，饱满。

5、★提供家具产品有害物质限量认证证书
	1
	张
	

	2
	会议桌
	规格型:1200mm*400mm*760mm 1.基材：采用E-1级中纤板，实木贴面，握钉力强，经防虫防腐处理，吸水膨胀率低，含水率4.8%，游离甲醛含量达E-1级标准。

面材：AAA级双饰贴面（厚度≧25mm）耐磨、耐刮伤、防潮性能好。

内材：优质钢架或优质木架4.油漆：中外合资优质环保油漆，五底三面油漆工艺，色泽均匀，饱满。
一桌两椅。
	36
	套
	

	3
	会议椅
	实木椅子，坐垫靠背采用优质环保弹力布料，手感好，透气性强且柔软。泡棉采用PU成型高回弹发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
	36
	把
	

	4
	空调
	室外机参数：

能效比:5.5

制冷量：30000W                                     

制热量：32000W

电源规格：380V

制冷额定功率：9.0KW

制热额定功率：9.8KW

循环风量：2100立方米/h

室内机参数：

能效比:5.5

制冷量：8000W                                     

制热量：8500W

电源规格：220V

制冷额定功率：0.5KW

制热额定功率：2.5KW

循环风量：1650立方米/h
	2
	套
	

	5
	屏幕
	规格大小4*2.5(米)
★点间距：≤1.84mm；像素密度≥295000点/平米；

亮度：≥600cd/㎡

发光点中心距偏差≤1%

对比度9000:1

水平视角≥140°垂直视角≥140°

换频率 (Hz) ：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级: 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz；

亮度调整：支持 0-255 级灰度调节:

基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级；

对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流 1.89mA/㎡

刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥1920Hz,同时支持 0~100%无极调节

温升：按 GB4943.1-2011 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 35K，绝缘材料温升应不超过 35K。

高低温试验：高低温存储试验，按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃(同一条件下，试验箱内温度-40C)，存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常；

高低温工作试验，按 GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度50℃(同一条件下，试验箱内温度-40℃)，通电存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常；

★各部件阻燃试验 (UL94 测试标准)：内部线材满足 V-1 阻燃等级要求:对样品进行两组燃烧测试，试验结果，一组燃烧时间 13S，一组燃烧时间 12s，没有燃烧物掉落；

套件 (塑料面板、面罩) 依据GB4943.1-2011 标准,阻燃等级达到 UL94V-0 等级；

抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各 100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV；

浪涌试验: 交流电源端: 差模 0.5KV.共模1kV，抗雷击；

设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全；

IP 防护等级：符合IP3X

低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果:支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；

★冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再隆温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分通用要求；

跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下: 检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格；

内部线材：使用低烟无卤素环保线材；

★PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺；

显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行；

维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式；

★动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；

★电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；

★监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；

★摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；

拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题；

★系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；

★一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数；
★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书原件加盖厂家公章
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	6
	会议室音响系统

	1
	 全频柱阵列音箱
	★ 全频柱阵列音箱                                               ★ 箱体采用优质中纤板

★ 表面喷涂黑色水性洒点漆

★ 配备简易壁挂件和Φ35底座

★ 金属防护网，4mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。                                               技术参数：                                                     1、额定阻抗：8Ω

2、额定功率：150W

3、最大功率：600W

4、特性灵敏度：93dB

5、连续声压级：115dB

6、最大声压级：121dB

7、额定频率范围：110～18000Hz

8、全频扬声器：3.5"×4

9、覆盖角度（H×V）：120°×60°

10、尺寸(mm)：560(H)×145(W)×165(D)

11、净重：6.5Kg                                                      
	4
	只
	

	2
	功放
	工业造型铝型材面板和坚固的整体结构，突出新潮与耐用。

开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户倍感放心。

标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，体现简洁与实用并重。

智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。

高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。

智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关，有效避免失真信号对系统的损害。

适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。

具有高通、低通和直通选择功能，通过高、低通设置，可方便的构成电子分频系统，可不需要再使用电子分频器。

1、开机软启动，有效防止浪涌冲击。

2、标准XLR+TRS1/4” 输入接口。

3、智能控制强制散热设计。

4、智能削峰限幅器；

5、额定功率：4×150W/8Ω  4×220W/4Ω  2×440W/8Ω桥接 ；

6、频率响应: 20Hz~20KHz±1dB ；

7、总谐波失真：≤0.5% ；

8、输入灵敏度：0dB(775mv) ；

9、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 

10、信噪比（a计权）：≥93dB ；

11、净尺寸（宽×高×深）：480×450×115mm； 
	1
	台
	

	3
	调音台
	功能特点：                                                       1、机架式调音台，可上19英寸标准机柜；

2、12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组返回输入；

3、2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出；

4、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐；

5、内置100种（00-99）模式的数字效果器；

6、配置2×10点LED电平指示

7、具有12个独立48V幻象供电开关；      技术参数：                                                  1、频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB ；

2、总谐波失真(1kHz)：≤1%；

3、线路输入增益：≥55dB；

4、话筒输入增益：≥68dB
	1
	台
	

	4
	8路电源时序器
	1、LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态；

2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒；

3、采用新国标电源插座，安全有保障；

4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；

5、支持物联网连接，可实现远程控制；

6、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。

7、支持PC和Android端控制
	1
	台
	

	5
	数字音频处理器
	1、4*4数字音频矩阵处理器；

2、每路输入带48V幻象供电；

3、DSP音频处理，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；

4、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益；

5、输出：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；

6、全功能矩阵混音功能；

7、USB背景音乐播放与录制功能；

8、支持Windows，Android，IOS平台客户端；

9、支持外接RS232控制；

10、支持场景预设功能；

11、断电自动保护记忆功能；

12、每通道可独立设置中文名称；

13、1.3英寸OLED屏幕，实时显示本机当前IP；

14、测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪；

15、输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；

16、每通道5段参量均衡-15至+15dB；

17、每通道压缩器阈值-48至0dBFS，压缩输出-24至+30dBFS；                                技术参数：                                                     1、频率响应：20Hz-20kHz ±0.3dB；

2、总谐波失真：≤0.01%@4dBu，1kHz

3、采样率及量化位数：48kHz/24bit；

4、最大输入电平：≥17dBu；

5、最大输出电平：≥17dBu；

6、信噪比：≥100dB（A计权）

7、增益：≥48dB；
	1
	台
	

	6
	数字会议系统主机
	1、支持多种会议模式: 自由讨论、轮替发言、限制发言、主席优先等；

2、四组8P-DIN输出线，与单元手拉手连接；

3、面板具有数码显示和多种工作模式调节及指示灯；

4、具有有高、中、低音均衡调节电路，独立调整系统音质；

5、具有平衡线路输出接口及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式；

6、支持多种结构的会议单元混合使用；

7、频率响应：100Hz—13KHz；功率消耗:115W；总谐波失真：≤0.15%；工作电压：AC 220V-240V/50Hz-60Hz；
	1
	台
	

	7
	短管方杆会议主席单元
	阵列式拾音设计，拾音距离可达60—80CM，实现清晰扩声；

2、短管设计，具有更远、更大的拾音范围； 

3、全金属结构、一体化、流线型设计，外形高端大气；

4、抗射频干扰（RFI）技术，有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响；

5、全平衡式设计，具有良好的共模抑制能力；                                                                                                 6、全数控化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V；                                                                                                            7、配备一条1.5m 8p连接线，同"T"型分线盒连接；                                                                                                         8、主席单元可置于回路中任意位置，可强行切断开启的客席单元，同时具备讲话者不发言自动关机功能；

9、咪芯：ECM阵列式，2*Φ16mm；                                                                                                                          10、频率响应：50—15000 Hz；                                                                                                                          11、灵敏度：-38dB（0dB=1V/pa，@1kHz）；                                                                                                         12、SN：大于60dB（at 1KHZ  1Pa）；                                                                                                            13、拾音角度上下60度可调；                                                                                                                                                   14、尺寸：底座（不含连接件）：103*135*50（H）mm，

咪管：24*34*197mm。
	1
	只
	

	8
	短管方杆会议客席单元
	阵列式拾音设计，拾音距离可达60—80CM，实现清晰扩声；

2、短管设计，具有更远、更大的拾音范围； 

3、全金属结构、一体化、流线型设计，外形高端大气；

4、抗射频干扰（RFI）技术，有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响；

5、全平衡式设计，具有良好的共模抑制能力；                                                                                                 6、全数控化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V；                                                                                                            7、配备一条1.5m 8p连接线，同"T"型分线盒连接；                                                                                                         8、客席单元开启时可被主席单元强行切断，同时具备讲话者不发言自动关机功能；

9、咪芯：ECM阵列式，2*Φ16mm；                                                                                                                          10、频率响应：50—15000 Hz；                                                                                                                          11、灵敏度：-38dB（0dB=1V/pa，@1kHz）；                                                                                                         12、SN：大于60dB（at 1KHZ  1Pa）；                                                                                                            13、拾音角度上下60度可调；                                                                                                                                                   14、尺寸：底座（不含连接件）：103*135*50（H）mm，

咪管：24*34*197mm。
	15
	只
	

	9
	一拖二无线麦克风
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 

2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 

3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。

4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 

5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。

6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。

7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。

8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。

9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 

10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。

技术参数：

1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）

2、单机频带宽度 :50 MHz 

3、单机频道数量：2000个

4、频率间隔：25KHz

5、音频灵敏度: -48±3dB

6、综合S/N比 : >100dB(A)

7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 

8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 

9、频率响应 : 65Hz-15kHz  

10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出

11、发射器拾音头：动圈式

12、发射器供电方式：两节AA电池

13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	1
	套
	

	
	
	
	
	
	


三、产品质量要求

1、满足采购需求，投标供应商所投本项目的所有产品均必须符合现行国家有关标准、法规和产业、行业标准，达到相关行业验收规范合格标准。

2、说明：技术参数要求的带★的是必须满足项，否则是非实质响应。
四、验收要求

1、依据招标文件要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、说明文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。投标供应商须向采购人提供详细的系统验收方案。

2、 产品到货后采购人与中标方对照谈判文件、响应文件和其他承诺共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品与招标文件要求、投标文件及其承诺不符时，由中标方负责。

3、中标方技术人员应到现场，确保验收合格。产品验收中出现性能指标或功能上不符合谈判文件、响应文件、其他承诺和合同要求时，采购人有拒收的权利。

五、售后服务要求

1、质保期限：为 3 年，以验收合格为开始时间。

2、中标供应商应保证在 24 小时内对用户提出的问题予以响应。

六、项目其他要求

1、本项目仅限投报一种设备配置及报价，项目报价包含货物到采购人指定地点的运输、安装、调试、培训、售后服务及各项税金等。如出现任何可选性第二种设备配置备选方案，则为无效；

2、按采购人对产品功能提出的非重大变更在配置、技术、施工方面相应变更。若采购项目中设备的配置或要求出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出建议方案并予以说明；

3、服务过程中发生的人员、产品质量事故，按国家有关法律法规承担责任。

七、项目其他说明

1、西华县人民政府办公室负责向项目预投标方提供有关涉及本项目产品需求情况的说明，并将协助本项目采购确定的中标方做必要的工作配合。

2、不能满足本招标文件各项规定或要求的投标方，均会导致投标资格无效或废标。

第五章 合同通用条款及基本格式
（最终以双方签订合同为准）
1、适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2、定义

2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

“需方”是指“合同专用条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

“供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

“付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

“合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

“合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

“货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、备品备件、手册及其他技术资料和/或其他材料。

“服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

“技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

“监造”是指在合同货物的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同货物的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同货物质量所负的责任。

“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

“最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

“备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随货物备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供货物正常使用的备品备件。

“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

“分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

“货物缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同货物（包括部件、原材料、等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

“运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

“合同条款”是指本合同条款。

“项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

3、原产地

3.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3.2本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

3.3货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4、标准

4.1本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

使用合同文件和资料

5.1没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6、专利权

6.1 供方应保证并在投标文件中作出承诺函，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7、包装 

7.1 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8、交货和单据

8.1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款规定。

8.2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

9、运输

9.1 根据需方在“投标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

9.2 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

10、伴随服务

10.1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

1）实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

2）提供货物组装和／或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

5）在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

10.2 供方应提供“合同专用条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

11、备件

11.1 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1）需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

3）在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

11.2供方应按照“合同专用条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

12、保证

12.1供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

12.2本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

12.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

12.4
供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.5
如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

13、索赔

13.1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2)根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

13.2 如果在需方发出索赔通知后  天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后  天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款中扣回索赔金额。

14、付款

14.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

15、价格

15.1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

16、变更指令

16.1 根据合同条款的规定，需方可以在签订合同后  日内书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）供方提供的服务。

16.2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后  内提出。

17、合同修改

17.1 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

18、转让

18.1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

19、分包

19.1 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

20、供方履约延误

20.1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

20.2 除非拖延是根据合同条款的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款规定被收取误期赔偿费。

21、误期赔偿费

21.1 如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之  计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之  。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款的规定终止合同。

22、不可抗力

22.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

22.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后  天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续  天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23、因破产而终止合同

23.1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

24、争端的解决

24.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后  天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

24.2 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

24.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

24.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

25、合同语言

25.1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

26、适用法律

26.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27、通知

27.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。

27.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

28、税和关税

28.1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

28.2 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

29、合同生效及其他

29.1 本合同应在双方签字后生效。

29.2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

29.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1）供货范围及分项价格表

2）技术规格

3）交货计划

4）合同资料表中规定的其他附件

合同基本格式（最终以双方签订合同为准）
需方：

供方：

本合同于     年   月   日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，供方参加了该项目公开招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.

2、下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

1）合同条款

2）合同条款资料表

3）合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

4）中标通知书

3、供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

4、需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

需方代表姓名                            供方代表姓名                

需方代表签字                            供方代表签字                

需方名称                                供方名称                
第五章    响应文件格式

                             （项 目 名 称）

竞争性谈判响应文件

采 购 编 号：                   

 投   标  人： （盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日       期：        年    月   日

目    录
附件一

竞争性谈判投标函

致：（采购代理机构名称）
根据贵方“                                                  ”项目（采购编号）竞争性谈判邀请书（竞争性谈判公告），正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人         　   （投标人全称），提交规定形式的谈判响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次竞争性谈判活动。

2、我方同意按照贵方的要求提供与谈判有关的一切数据或资料，我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。核对发现有虚假、不一致或我方无正当理由不按要求提供原件的，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。
3、我方完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。愿意按竞争性谈判文件规定和要求，提供货物和服务的总报价为（人民币大写)__________元（￥:           ），供货日期__________，质保期                       。

4、如果我方的谈判响应文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，履行我方的全部责任。

6、我方已认真详细审核本次竞争性谈判文件全部内容，包括修改、补充的文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方正式认可本次竞争性谈判文件，并对竞争性谈判文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我们完全理解并同意放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

7、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

8、我方同意从竞争性谈判文件规定的开标日期起遵循本竞争性谈判文件，并在竞争性谈判文件规定的投标有效期之前均具有约束力。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

9、我方声明参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中，我方没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

10、 与本项目招标有关的正式通讯地址：

投标人 (公章)：                      法定代表人（签字）：
地址：                               邮编：    

电话：                               传真：

投标人代表(签字)：

投标人代表联系电话：

                                       日  期：     年     月    日

附件二
法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）

致：                 

兹委授权        代表我单位参加                          项目采购编号：              招投标事宜，并授权其全权办理以本公司名义处理一切与之有关的事务。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义签署的所有文件我单位均予以承认。该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

受托人无转委托权。

被授权人姓名：            性别：        年龄：      

职务：                    身份证号：                

授权权限为：本项目谈判及履约期间。

本授权书有效期限为：      年    月    日 至      年    月    日，特此声明。

授权单位（公章）：

授权人地址：

授权单位法人代表（签字或盖章）： 

被授权人（签字）：

邮编：                  传真：                    电话：

附：法定代表人、委托代理人的身份证复印件。
      年     月     日

法定代表人身份证明书

投标人名称：                                        

单位性质：
成立时间：        年     月     日
经营期限：                            
姓名：            性别：      年龄：       

身份证号：                     职务：          

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人签字：

年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件。

附件三                 

开标一览表

采购编号：                    

	项目名称
	

	投标人全称
	

	标 书 份 数
	正本：   份                副本：   份 

	投标报价

（人民币）
	小写：             元

大写：                 元

	投标有效期
	

	供货日期
	

	质保期
	

	备注
	


注：1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

2、投标人必须按此表格式和内容编制，否则将导致废标。

3、投标标价应包括货款、加工编目、上架、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、以及安装、调试、保修等完成该项目的一切费用。
投标人（盖章）：    

法定代表人或其被授权代理人（签字）： 

                                                                      年   月   日

备注：此表开标时单独密封一份用于唱标。

附件四

投标人综合情况简介

（格式供应商自定）

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

                                                      年   月   日

附件五

投标分项报价表

项目名称：

采购编号：

	序号
	名称
	（品牌、型号）
	产地、制造商
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	合    计
	大写：                           小写：


投标人(公章)：
法定代表人或其被授权代理人（签字）：

日　 期：
备注：

1、表中所列内容为对应本项目所有采购需求。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。
2、投标人可根据需要自行增减表格行数。
3、投标标价应包括货款、加工编目、上架、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、以及安装、调试、培训、保修、检验等一切费用。投标人应充分考虑项目实施过程中安装地点因素所产生的各项费用。
附件六

投标技术要求响应表

项目名称：

采购编号：

	序号
	货物名称
	谈判文件要求技术规格及配置
	谈判响应文件对应技术规格及配置
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
年   月   日
备注：
1. 投标人必须如实完整填写表格，“偏离说明”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并详细注明谈判响应文件与谈判文件中要求有何不同，并说明其符合性。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
附件七

备品备件清单

（格式供应商自定，如没有备品备件可不填）

附件八
有关证明材料

（投标人提供符合谈判邀请（谈判公告）、项目需求、招标技术要求和评标办法规定的各种资格及其证明材料的复印件、影印件、查询件并加盖公章，内容要清楚。）
附件九
质量保证措施及承诺
（根据谈判文件要求，格式供应商自拟）
投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

            年    月    日

附件十
供货计划及保证措施
（根据谈判文件要求，供应商自拟）
投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

            年    月    日

附件十一
运输配送方案
（根据谈判文件要求，供应商自拟）
投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

            年    月    日

附件十二
验收方案
（根据谈判文件要求，供应商自拟）
投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

            年    月    日

附件十三
售后服务方案及承诺
（根据谈判文件要求，供应商自拟）
投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

            年    月    日

附件十四

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法违规纪录的书面声明

本人 （法定代表人）（身份证号码）代表本公司 （公司名称） 在此郑重声明，在参加本次政府采购活动（项目名称）（项目编号）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

本人愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本人及参与人员愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

 单位名称：（签章）                        法定代表人（签字）：

 地址：                                   邮政编码：            

 电话：                                   传真：         

 日期：

附件十五
反商业贿赂承诺书

致： 

我公司承诺：

在    （项目名称）   招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判申请的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标人：（公章）

年   月   日

附件十六

政府采购供应商诚信承诺书
我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：     年   月   日

附件十七
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提    供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日   期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。
附件十八
其他资料
谈判文件规定的或投标人认为需提交的资料。

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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